{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Rowy-2010","Arkusz3","Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Rowy-2010","index":0,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"a","Zakres robót - ochrona przed powodzią  2014 rok","c","d","e","f"]
[null,null,null,"jedn","ilość","PLN","PLN"]
[null,1,"Odmulenie ręczne rowów i przepustów z namułu o szerokości dna średnio 50 cm wraz z odwozem urobku w zakresie własnym Wykonawcy. Średnia grubość namułu 30 cm ","mb",2000]
[null,2,"Odmulenie mechaniczne rowów i ręczne przepustów z namułu o szerokości dna średnio 50 cm wraz z odwozem urobku w zakresie własnym Wykonawcy. Średnia grubość namułu 30 cm.","mb",10000]
[null,3,"Odmulenie mechaniczne rowów i ręczne przepustów z namułu o szerokości dna średnio 60 cm wraz z odwozem urobku w zakresie własnym Wykonawcy. Średnia grubość namułu 30 cm .                          ","mb",2000]
[null,4,"Wykoszenie rowów: dna, obydwu skarp, obustronnych ławeczek wzdłuż rowów o wysokości 2X100 cm,  średnia szerokość dna rowów 60 cm. Odwóz urobku w zakresie własnym Wykonawcy.-  ","mb",25000]
[null,5,"Wycinka samosiejki wraz z karczowaniem pni i korzeni. Odwóz urobku w zakresie własnym Wykonawcy .","szt",100]
[null,6,"Karczowanie krzaków i zagajników wraz z karczowaniem pni i korzeni. Odwóz urobku w zakresie własnym Wykonawcy  .","m2",900,{"$nulls":4},","]
[null,8]
[null,7,"Wykonanie przepustu o średnicy 400 mm i długości L=5 mb z rur WIPRO - żelbetowych, wykonanych na podsypce piaskowej grubości 15 cm, wykop i zasypka, nawierzchnia z kamienia dolomitowego o frakcji ciągłej 20-63 mm, stabilizowanej mechanicznie wraz z zaklinowaniem, grubość warstwy po zagęszczeniu i zawałowaniu 10 cm. Wykonanie przyczułków ziemnych zadarniowanych. Odwóz urobku w zakresie własnym Wykonawcy.","szt",1]
[null,8,"Wykonanaie przepustu fi 800 odługosci 5 mb z rur Wipro żelbetowych wykonanych na podsypce piaskowej o gr.15 cm wykop i zasypka nawierzchnia z kamienia dolomitowego o frakcji 20-63mm stabilizowanej mechanicznie wraz z  zaklinowaniem, gr. w-wy po zawałowaniu 10 cm. wykonanie przyczółków ziemnych zadarniowanych. Odwóz urobku w zakresie własnym Wykonawcy.","szt.",1]
[null,9,"Wykonanie przepustu o średnicy 600 mm i długości L=5 mb z rur WIPRO - żelbetowych,  wykonanych na podsypce piaskowej grubości 15 cm, wykop i zasypka, nawierzchnia z kamienia dolomitowego o frakcji ciągłej 20-63 mm, stabilizowanej mechanicznie wraz z zaklinowaniem, grubość warstwy po zagęszczeniu i zawałowaniu 10 cm. Wykonanie przyczułków ziemnych zadarniowanych. Odwóz urobku w zakresie własnym Wykonawcy .","szt",1]
[null,13,null,"kpl",null,null,0]
[]
[]
[null,null,"OGÓŁEM  BRUTTO z VAT w PLN:","X","X","X",0]
[]
[]
[null,null,"Uwaga! Odmulenia rowów należy dokonać w taki sposób, aby zapewnić  równowagę cieku koryta."]

{"sheet":"Arkusz3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz1","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}