{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":4,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Budowa podjazdu do budynku OSP w Zrębinie "]
[" 1. 1. "]
[null,"Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV",4.9,"m3"]
[" 1. 2. "]
[null,"Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym",0.13,"m3"]
[" 1. 3. "]
[null,"Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3",1.26,"m3"]
[" 1. 4. "]
[null,"Wykonanie konstrukcji stalowej podjazdu   2300 kg",2299.85,"kg"]
[" 1. 5. "]
[null,"Montaż konstrukcji podjazdu ocuynkowanego- montowany na zimno",2.3,"t"]
[" 1. 6. "]
[null,"Przekrycia podjazdu kratami 30 x 32 ocynkowanymi wraz z mocowaniem  - analogia",22.22,"m2"]
[" 1. 7. "]
[null,"Przekrycia podjazdu blachą aluminiową  żeberkową wraz z mocowaniem- analogia",5.91,"m2"]
[" 1. 8. "]
[null,"Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm",41.76,"m2"]
[" 1. 9. "]
[null,"Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm",291.2,"m"]