{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":83,"n_cols":7,"rows_kept":83,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,6],[27,1,27,6],[48,1,48,6],[76,1,76,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Przebudowa ulicy Wesołej w Ruszczy"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","Jednoska miary","Zakres","Cena jednostkowa brutto zł","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa dróg w terenie równinym","km",0.23]
[null,"2.","Wykonanie rowu pod drenaż koparkami na głębokość średnio 1,00m z transportem urobku na odległość do 10km - obj. 0,8mx1,0x150m=120m3","m3",120]
[null,"3.","Ułożenie rury drenarskiej fi 150mm z PCV - dł. 150m","mb",150]
[null,"4.","Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku i kruszywa dolomitowego dookoła rur drenarskich - objętość 0,8mx1,0x150m=120m3","m3",120]
[null,"5.","Wykonanie rowów koparką na gr. 0,8m z wywozem urobku na odległość do 10km - 0,8mx0,8mx80m=51,2m3","m3",51.2]
[null,"6.","Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszuwa dolomitowego gr. 5cm fr. 4/31,5mm - pow. 5,00x230m+30m2=1180m2","m2",1180]
[null,"7.","Nawierzchnie z mieszanek min.-asfaltowych w-wy profilującej po zagęszczeniu gr. 3cm -pow. 5,00x230m+30m2=1180m2","m2",1180]
[null,"8.","Nawierzchnie z mieszanek min.-asfaltowych w-wy ścieralnej po zagęszczeniu gr. 3cm - pow. 5,00x230m+30m2=1180m2","m2",1180]
[null,"9.","Uzupełnienie poboczy kruszywem niesortem 0/31,5mm gr. 8cm - 2x0,5mx243m=243m2","m2",243]
[null,"10.","Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.50mm z zamocowaniem","szt.",11]
[null,"11.","Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne grupy znaków małe - symbol M, z zamocowaniem","szt.",7]
[null,"12.","Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne, tablice miejscowości i znaki D-42, D-43 z zamocowaniem","szt.",2]
[null,"13.","Wykonanie koryta pod zjazdy gr. 23cm z odwozem urobku na odległość do 10km - pow. 5sztx3mx5m=75m2","m2",75]
[null,"14.","Podbudowa tłuczniowa z dolomittu gr. 20cm z zaklinowaniem - pod zjazdy - pow. 5sztx3mx5m=75m2","m2",75]
[null,"15.","Nawierzchnie z mieszanek min.-asfaltowych w-wy profilującej po zagęszczeniu gr. 3cm - pod zjazdy -pow. 5sztx3mx5m=75m2","m2",75]
[null,"16.","Nawierzchnie z mieszanek min.-asfaltowych w-wy ścieralnej po zagęszczeniu gr. 3cm - pod zjazdy- pow. 5sztx3mx5m=75m2","m2",75]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Przebudowa ulicy Przemysłowej w Ruszczy"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","Jednoska miary","Zakres","Cena jednostkowa brutto zł","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa dróg w terenie równinym","km",0.3]
[null,"2.","Oczyszczenie przepustów śr. 0,6m i 0,8m z namułu do 80% średnicy z odwozem urobku na odległość do 10km","m",10]
[null,"3.","Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym gr.10cm fr.4/31,5mm - pow. 3mx300m+30m2=930m2","m2",930]
[null,"4.","Nawierzchnie z mieszanek min.-asfaltowych w-wa profilująca po zagęszczeniu gr.3cm - pow. 3mx300m+30m2=930m2","m2",930]
[null,"5.","Nawierzchnie z mieszanek min.-asfaltowych w-wa ścieralna po zagęszczeniu gr. 3cm - pow. 3mx300m+30m2=930m2","m2",930]
[null,"6.","Uzupełnienie poboczy kruszywem niesortem 0/31,5mm gr. 15cm - 2x0,5mx300m=300m2","m2",300]
[null,"7.","Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.50mm z zamocowaniem","szt.",12]
[null,"8.","Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne grupy znaków małe - symbol M, z zamocowaniem","szt.",15]
[null,"9.","Wykonanie nasypu przy drodze krajowej z piasku obj. - 1,0mx3,5mx30m=33,5m3","m3",33.5]
[null,"10.","Podbudowa tłuczniowa z dolomitu w-wa dolna gr. 20cm fr. 31,5/63mm (wykonanie nasypu przy drodze krajowej) pow. - 3,2mx30m=96m2","m2",96]
[null,"11.","Wykonanie koryta pod zjazdy gr. 23cm z odwozem urobku na odległość do 10km - pow. 3sztx3mx5m=45m2","m2",45]
[null,"12.","Podbudowa tłuczniowa z dolomittu gr. 20cm z zaklinowaniem - pod zjazdy - pow. 3sztx3mx5m=45m2","m2",45]
[null,"13.","Nawierzchnie z mieszanek min.-asfaltowych w-wy profilującej po zagęszczeniu gr. 3cm - pod zjazdy -pow. 3sztx3mx5m=45m2","m2",45]
[null,"14.","Nawierzchnie z mieszanek min.-asfaltowych w-wy ścieralnej po zagęszczeniu gr. 3cm - pod zjazdy- pow. 3sztx3mx5m=45m2","m2",45]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[null,"Przebudowa ulicy Cichej w Ruszczy"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","Jednoska miary","Zakres","Cena jednostkowa brutto zł","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Roboty pomiarowe przy liniowych robotach w terenie równinnym","km",0.3]
[null,"2.","Wykonanie koryta pod ścieki z elementów betonowych gr. 30cm z odwozem uroku na odległość do 10km - obj. 0,3mx280mx0,5m=42m3","m3",42]
[null,"3.","Podbudowa z kruszywa dolomitowego gr. 15cm fr. 4/31,5mm pod ścieki z elementów betonowych  - pow. 0,5mx280m=140m2","m2",140]
[null,"3.","Ława z mieszanki betonowej B-10 pielęgnacja piaskiem i wodą, gr. 10cm - pow. 0,5mx280m=140m2","m2",140]
[null,"4.","Podsypka cem.piaskowa gr. 3cm - pow. 0,5mx280m=140m2","m2",140]
[null,"5.","Ścieki z elementów betonowych o gr. 15cm - dł. 280mb","mb",280]
[null,"6.","Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi wielootworowymi typ \"minijomb\" na podsypce cem.-piaskowej - pow. 9m2","m2",9]
[null,"7.","Blacha ryflowana na zjazdach gr. 8mm szer. 0,6m z zamontowaniem do ścieku betonowego korytkowego - dł. 50mb","mb",50]
[null,"8.","Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa dolomitowego gr. 5cm - pow. 4mx321m=1284m2","m2",1284]
[null,"9.","Nawierzchnie z miesznek min.-asfalt. w-wa profilująca po zagęszczeniu gr.3cm - pow. 4mx327m+30m2=1314m2","m2",1314]
[null,"10.","Nawierzchnie z miesznek min.-asfalt. w-wa ścieralna po zagęszczeniu gr.3cm - pow. 4mx327m+30m2=1314m2","m2",1314]
[null,"11.","Uzupełnienie poboczy kruszywem dolomitowym niesort gr. 8cm fr. 0/31,5m - pow.0,5mx327m=163,5","m2",163.5]
[null,"12.","Rury osłonowe żeliwne dla przejść kanalizacji z wykonaniem robót ziemnych - dł. 6,00mb","mb",6]
[null,"13.","Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr zewnętrznej 63mm","złącz.",1]
[null,"14.","Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 63mm z zaślepieniem","m",6]
[null,"15.","Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm z zamontowaniem - szt. 4","szt.",4]
[null,"16.","Pionowe znaki drogowe o pow. do 0,3m2 z zamocowaniem - szt. 4","szt.",4]
[null,"17.","Wykonanie koryta pod zjazdy gr. 23cm z odwozem urobku na odległość do 10km - pow. 11sztx3mx5m=165m2","m2",165]
[null,"18.","Podbudowa tłuczniowa z dolomittu gr. 20cm z zaklinowaniem - pod zjazdy - pow. 11sztx3mx5m=165m2","m2",165]
[null,"19.","Nawierzchnie z mieszanek min.-asfaltowych w-wy profilującej po zagęszczeniu gr. 3cm - pod zjazdy -pow. 11sztx3mx5m=165m2","m2",165]
[null,"20.","Nawierzchnie z mieszanek min.-asfaltowych w-wy ścieralnej po zagęszczeniu gr. 3cm - pod zjazdy- pow. 11sztx3mx5m=165m2","m2",165]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[null,"Zestawienie kosztorysów"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","Jednoska miary","Zakres","Cena jednostkowa brutto zł","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Przebudowa ulicy Wesołej w Ruszczy"]
[null,"2.","Przebudowa ulicy Przemysłowej w Ruszczy"]
[null,"3.","Przebudowa ulicy Cichej w Ruszczy"]
[null,null,"Razem"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}