{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":166,"n_cols":4,"rows_kept":166,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Wykonanie instalacji teletechnicznych - nawiązanie instalacji do istniejacego budynku szkoły. Instalacja nagłośnienia. Wykonanie zasilania do tablicy wyników. Podwieszenie przewodu i montaż opraw oświetleniowych na istniejącym słupie energetycznym nr 20.   "]
[" 1. 1.","Wykonanie instalacji teletechnicznych - nawiązanie instalacji do istniejacego budynku szkoły."]
[" 1. 1. 1. "]
[null,"Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły",5,"otw."]
[" 1. 1. 2. "]
[null,"Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły",3,"otw."]
[" 1. 1. 3. "]
[null,"Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły",61,"m"]
[" 1. 1. 4. "]
[null,"Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Wyprowadzenie przewodu z sekretariatu w istn. budynku szkoły do pokoju nauczyciela WF w proj. sali gimnast.",61,"m"]
[" 1. 1. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Wyprowadzenie przewodu z sekretariatu w istn. budynku szkoły do pokoju nauczyciela WF w proj. sali gimnast.",61,"m"]
[" 1. 1. 6. "]
[null,"Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle",39,"m"]
[" 1. 1. 7. "]
[null,"Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym",5,"szt."]
[" 1. 1. 8. "]
[null,"Puszki instalacyjne podtynkowe potrójne o śr.do 60 mm",1,"szt."]
[" 1. 1. 9. "]
[null,"Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach. Puszki przelotowe, kontrolne dla rury RVKLn",2,"szt."]
[" 1. 1.10. "]
[null,"Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton",39,"m"]
[" 1. 1.11. "]
[null,"Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur",39,"m"]
[" 1. 1.12. "]
[null,"Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur",39,"m"]
[" 1. 1.13. "]
[null,"Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy. Zasilanie gniazd 230V do komputera w pokoju nauczyciela WF. Wyprowadzenie dodatkowego obwodu z tablicy RN",32,"m"]
[" 1. 1.14. "]
[null,"Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach. Dobudowa wyłącznika w tablicy RN",1,"szt."]
[" 1. 1.15. "]
[null,"Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2",1,"szt."]
[" 1. 1.16. "]
[null,"Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2",1,"szt."]
[" 1. 1.17. "]
[null,"Zainstalowanie gniazda komputerowego - logicznego",1,"szt."]
[" 1. 1.18. "]
[null,"Montaż ramek do osprzetu. Analogia",1,"szt."]
[" 1. 1.19. "]
[null,"Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych bez ekranu o 10 żyłach o sr.do 0.9 mm pod zaciski",4,"końc."]
[" 1. 1.20. "]
[null,"Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach",1,"odc."]
[" 1. 1.21. "]
[null,"Sprawdzenie punktu logicznego",1,"punkt"]
[" 1. 1.22. "]
[null,"Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia",1,"pomiar"]
[" 1. 1.23. "]
[null,"Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy",1,"pomiar"]
[" 1. 1.24. "]
[null,"Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny",1,"pomiar"]
[" 1. 1.25. "]
[null,"Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy",1,"pomiar"]
[" 1. 1.26. "]
[null,"Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny",1,"pomiar"]
[" 1. 2.","Montaż instalacji nagłośnieniaw sali gimnastycznej, w korytarzu, w pomieszczeniach nr 2, 3, 10 i 17 i na tarsie widokowym (antresoli)"]
[" 1. 2. 1. "]
[null,"Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły",7,"otw."]
[" 1. 2. 2. "]
[null,"Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły",6,"otw."]
[" 1. 2. 3. "]
[null,"Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu",2,"otw."]
[" 1. 2. 4. "]
[null,"Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym",24,"szt."]
[" 1. 2. 5. "]
[null,"Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach",7,"szt."]
[" 1. 2. 6. "]
[null,"Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm",17,"szt."]
[" 1. 2. 7. "]
[null,"Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton",178,"m"]
[" 1. 2. 8. "]
[null,"Wciąganie kabla o śr. 15 mm do pionów rurowych. Wypust dla gniazda mikrofonowego na tarasie (antresoli)",16,"m"]
[" 1. 2. 9. "]
[null,"Wciąganie kabla o śr. 15 mm do pionów rurowych",170,"m"]
[" 1. 2.10. "]
[null,"Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy. Wyprowadzenie dodatkowego obwodu z tablicy RN do wzmacniacza w pokoju nauczycielskim",36,"m"]
[" 1. 2.11. "]
[null,"Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach. Dobudowa wyłącznika w tablicy RN dla wzmacniacza",1,"szt."]
[" 1. 2.12. "]
[null,"Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2",1,"szt."]
[" 1. 2.13. "]
[null,"Montaż ramek do osprzetu. Analogia",1,"szt."]
[" 1. 2.14. "]
[null,"Montaż statywów mikrofonowych - analogia",1,"szt."]
[" 1. 2.15. "]
[null,"Instalowanie mikrofoóow na statywie stołowym lub stołowym giętkim",1,"szt."]
[" 1. 2.16. "]
[null,"Instalowanie mikrofoóow przenośnych",1,"szt."]
[" 1. 2.17. "]
[null,"Zainstalowanie gniazda wtykowego głośnikowego",14,"szt."]
[" 1. 2.18. "]
[null,"Montaż wtyków głośnikowych 2-zaciskowych na przewodach",12,"szt."]
[" 1. 2.19. "]
[null,"Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 10 W w obudowie zwykłej na ścianie z cegły. Instalaowanie głośników w korytarzu, w pomieszczeniach nr 2, 3, 10, 17 i na antresoli",8,"szt."]
[" 1. 2.20. "]
[null,"Instalowanie wolnostojących stanowisk odtwarzająco-nagrywających o 4 elementach na podłożu drewnianym",1,"stan."]
[" 1. 2.21. "]
[null,"Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - do 4 mocowań",1,"szt."]
[" 1. 2.22. "]
[null,"Instalowanie przełącznic naściennych linii glośnikowych o 20 liniach wyjściowych na podłożu ceglanym",1,"szt."]
[" 1. 2.23. "]
[null,"Montaż przyścienny rozdzielnic,szaf,pulpitów,tablic przekażnikowych i nastawczych o masie do 50 kg. Montaż szafy dla sprzętu AUDIO",1,"szt."]
[" 1. 2.24. "]
[null,"Instalowanie wolnostojacych wzmacniaczy mocy 600 W na podłożu metalowym",2,"wzm."]
[" 1. 2.25. "]
[null,"Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg",2,"szt."]
[" 1. 2.26. "]
[null,"Instalow.zestawow głośnej.i kolumn dzwiekow.wnętrzowych o mocy 60 W w obud.zwykłych na gotowych konstr.na ścianie drewnianej. Instalowanie kolum na ścianach w sali gimnastycznej",4,"szt."]
[" 1. 2.27. "]
[null,"Instalowanie gniazd mikrofonowych bez sygnalizacji z dwoma gniazdami na ścianie murowanej. W pokoju nauczycielskim i na antresoli dla mikrofonu przewodowego",2,"szt."]
[" 1. 2.28. "]
[null,"Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach",2,"odc."]
[" 1. 2.29. "]
[null,"Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia",1,"pomiar"]
[" 1. 2.30. "]
[null,"Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy",1,"pomiar"]
[" 1. 2.31. "]
[null,"Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy",1,"pomiar"]
[" 1. 2.32. "]
[null,"Rozszycie kabli zakończeniowych o 10 parach na ochronnikach krosowych,łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy",16,"kon.kabl."]
[" 1. 2.33. "]
[null,"Dostosowanie głośnika o mocy 10 W do pracy w układzie wymuszonego odbioru prostym przełączanym",12,"szt."]
[" 1. 2.34. "]
[null,"Obudowy o powierzchni do 0.2 m2. Montaż siatek ochronnych na głośniki",4,"szt."]
[" 1. 3.","Zasilanie tablicy wyświetlania wyników"]
[" 1. 3. 1. "]
[null,"Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły",1,"otw."]
[" 1. 3. 2. "]
[null,"Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy.",36,"m"]
[" 1. 3. 3. "]
[null,"Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach. Dobudowa wyłącznika w tablicy RN dla tablicy wyświetlania wyników",1,"szt."]
[" 1. 3. 4. "]
[null,"Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym",1,"szt."]
[" 1. 3. 5. "]
[null,"Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2",1,"szt."]
[" 1. 3. 6. "]
[null,"Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia",1,"pomiar"]
[" 1. 3. 7. "]
[null,"Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 10 m",1,"kol."]
[" 1. 3. 8. "]
[null,"Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy",1,"pomiar"]
[" 1. 3. 9. "]
[null,"Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy",1,"pomiar"]
[" 1. 4.","Podwieszenie przewodu i montaż opraw oświetleniowych na istniejącym słupie energetycznym nr 20"]
[" 1. 4. 1. "]
[null,"Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III. uziemienie słupa nr 21",60,"m"]
[" 1. 4. 2. "]
[null,"Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)",4,"m"]
[" 1. 4. 3. "]
[null,"Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia. Montaż odgromnika na słupie nr 20",1,"kpl."]
[" 1. 4. 4. "]
[null,"Montaż izolatorów stojących na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia",1,"szt."]
[" 1. 4. 5. "]
[null,"Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - trzon kabłąkowy z izolatorem",2,"szt."]
[" 1. 4. 6. "]
[null,"Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn. Podwieszenie przewodu pomiędzy słupami nr 19 a 21",0.09,"km/1 przew."]
[" 1. 4. 7. "]
[null,"Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik",2,"szt."]
[" 1. 4. 8. "]
[null,"Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie",2,"szt."]
[" 1. 4. 9. "]
[null,"Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie wysięgniki",2,"kpl."]
[" 1. 4.10. "]
[null,"Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku",2,"szt."]
[" 1. 4.11. "]
[null,"Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)",1,"szt."]