{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Rowy-2010"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Rowy-2010","index":0,"n_rows":14,"n_cols":10,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"Zakres rzeczowy robót - p.n \"OCHRONA PRZED POWODZIĄ NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC\"",null,null,null,"2012.09.18"]
[null,"a","b","c","d","e","f"]
[null,"lp","Opis Robót","jedn","ilość razem","cena jedn. brutto z VAT","wartość brutto z VAT"]
[null,null,null,"jedn","ilość","PLN","PLN"]
[null,1,"Odmulenie ręczne rowów i przepustów z namułu o szerokości dna średnio 60 cm wraz z odwozem urobku w zakresie własnym Wykonawcy. Średnia grubość namułu 30 cm -Połaniec ul.  Staszowska,  Zdzieci Nowe, Leśna, Ruszcza, Rybitwy,  Maśnik-starorzecze, Okrągła, Zdzieci Nowe,","mb",2000]
[null,2,"Odmulenie mechaniczne rowów i ręczne przepustów z namułu o szerokości dna średnio 60 cm wraz z odwozem urobku w zakresie własnym Wykonawcy. Średnia grubość namułu 30 cm. /  Połaniec - Staszowska, Sportowa - stadion, Okrągła,   Zdzieci  Nowe,  Rudniki, Ruszcza, Kraśnik.","mb",9000]
[null,3,"Wykoszenie rowów: dna, obydwu skarp, obustronnych ławeczek wzdłuż rowów o szrokości 2X100 cm, przy średniej głębokości rowów 100 cm, średnia szerokość dna rowów 60 cm. Odwóz urobku w zakresie własnym Wykonawcy.-  Połaniec,   , Ruszcza, Maśnik,,Zdzieci Nowe, Kraśnik-Roszki.","mb",15000]
[null,4,"Wycinka samosiejki o średnicy pnia do 65 cm wraz z karczowaniem pni i korzeni. Odwóz urobku w zakresie własnym Wykonawcy  - Ruszcza, Połaniec","szt",200]
[null,5,"Karczowanie krzaków i zagajników wraz z karczowaniem pni i korzeni. Odwóz urobku w zakresie własnym Wykonawcy  - Ruszcza.","m2",1000,{"$nulls":4},","]
[null,8]
[null,6,"Wykonanie przepustu o średnicy 600 mm i długości L=5 mb z rur WIPRO - żelbetowych, 2X abizolowanych, wykonanych na podsypce piaskowej grubości 15 cm, wykop i zasypka, nawierzchnia z kamienia dolomitowego o frakcji ciągłej 20-63 mm, stabilizowanej mechanicznie wraz z zaklinowaniem, grubość warstwy po zagęszczeniu i zawałowaniu 10 cm. Wykonanie przyczułków ziemnych zadarniowanych. Odwóz urobku w zakresie własnym Wykonawcy -  Kamieniec.","szt.",1]
[]
[null,null,"OGÓŁEM  BRUTTO z VAT w PLN:","X","X","X"]