{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":4,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Inne remonty  cząstkowe chodników w Połańcu"]
[2,"Roboty rozbiórkowe"]
[" 2. 1. "]
[null,"Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej - posortowanie i złożenie kostki z rozbiórki na boku",250,"m2"]
[" 2. 2. "]
[null,"Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - schody",1.8,"m3"]
[3,"roboty ziemne"]
[" 3. 1. "]
[null,"Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 10  km, kategoria gruntu III",6.23,"m3"]
[4,"Roboty brukarskie"]
[" 4. 1. "]
[null,"Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV - pod kostkę",250,"m2"]
[" 4. 2. "]
[null,"Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce  cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową",85,"m"]
[" 4. 3. "]
[null,"Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10 cm, walec wibracyjny",250,"m2"]
[" 4. 4. "]
[null,"Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem 50% kostki z rozbiórki i 50% kostki nowej kolorowej UNISTON",250,"m2"]