{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":30,"n_cols":4,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Instalacja wodociągowa"]
[" 1. 1. "]
[null,"Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ",8,"m"]
[" 1. 2. "]
[null,"Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - wariant 1",33,"m"]
[" 1. 3. "]
[null,"Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ",8,"m"]
[" 1. 4. "]
[null,"Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm",9,"szt."]
[" 1. 5. "]
[null,"Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm - wariant 1",1,"szt."]
[" 1. 6. "]
[null,"Izolacja  rurociągu otulinami 25-16 mm",41,"m"]
[" 1. 7. "]
[null,"Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) ",41,"m"]
[" 1. 8. "]
[null,"Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm ",3,"szt."]
[" 1. 9. "]
[null,"Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm ",1,"szt."]
[" 1.10. "]
[null,"Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne Dn o śr. nominalnej 15 mm",5,"szt."]
[" 1.11. "]
[null,"Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm ",1,"kpl."]
[" 1.12. "]
[null,"Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm",1,"m2"]
[" 1.13. "]
[null,"Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej",41,"m"]
[" 1.14. "]
[null,"Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej",3,"szt."]