{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["KI-2007","Zakres-2009"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"KI-2007","index":0,"n_rows":12,"n_cols":12,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,10],[2,1,2,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"KOSZTORYS  INWESTORSKI   -   UPROSZCZONY  ",{"$nulls":9},"2007.02.14"]
[null,"REMONT  DRÓG  PO  ZIMIE   -   MiG POŁANIEC      ( w PLN brutto z 22% VAT )   "]
[{"$nulls":4},"Gminne",null,null,null,"Powiatowe",null,null,"RAZEM"]
[null,"lp","OPIS","jednostka","ilość jednost.","cena jed. KI-2007","Razem PLN","jednostka","ilość jednost.","cena jed. KI-2007","Razem PLN","PLN"]
[null,1,"Remont cząstkowy masą min.asf. z recyklera wraz z wycinką o grubości średnio ok.. 5 cm","m2",300,105,31500,"m2",100,105,10500,"x"]
[null,2,"Remont cząstkowy dróg przy użyciu cisnieniowego urzadzenia tzw.  Remontera o grubości średnio ok.. 6 cm","m2",200,45,9000,"m2",800,45,36000,"x"]
[null,3,"Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni asfaltowych grysem dolomitowym i emulsją asfaltową ","m2",600,9,5400,"m2",2400,9,21600,"x"]
[null,4,"Remonty kamieniem dolomitowym  o granulacji 20-60 mm wraz z ich zaklinowaniem i zawałowaniem ( o grubości zmiennej średnio ok.. 20 cm. )","m2",900,40,36000,"x","x","x","x","x"]
[null,5,"Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych wraz z odbudową nawierzchni asfaltowych wokół","szt",18,300,5400,"x","x","x","x","x"]
[null,6,"Ścinanie poboczy grubości średniej  20 cm wraz z wywozem materiału ściętego na odległość 10 km","m2",3000,6,18000,"x","x","x","x","x"]
[null,null,"OGÓŁEM:","x","x","x",105300,"x","x","x",68100,173400]

{"sheet":"Zakres-2009","index":1,"n_rows":13,"n_cols":12,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,10],[2,1,2,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZAKRES  RZECZOWY   /  po wypełnieniu przez Wykonawcę  -  KOSZTORYS  OFERTOWY  UPROSZCZONY  -   w PLN brutto z VAT   ",{"$nulls":9},"2009.02.09"]
[null,"REMONT  DRÓG  PO  ZIMIE    -   MiG POŁANIEC  2009 rok"]
[{"$nulls":4},"Gminne",null,null,null,"Powiatowe",null,null,"RAZEM"]
[null,"lp","OPIS","jednostka","ilość jedno","cena jed.","Razem PLN","jednostka","ilość jed.","cena jed.","Razem PLN","PLN"]
[null,1,"Remont cząstkowy dróg masą mineralno-asfaltową z recyklera wraz z wycinką o grubości średnio 6 cm, -  w tym wycinka i uzupełnienie ubytków asfaltów wdłuż krawężników.","m2",590,null,null,"m2",150,null,null,"x"]
[null,2,"Remont cząstkowy dróg przy użyciu ciśnieniowego urzadzenia tzw.  remontera o grubości średnio 4 cm. Emulsją asfaltową na grysach bazaltowych - warstwa dolna gr. 5-8 mm, warstwa górnagr. 2-5 mm.","m2",700,null,null,"m2",530,null,null,"x"]
[null,3,"Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni asfaltowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym  gr.2-5mm.","m2",2700,null,null,"m2",880,null,null,"x"]
[null,4,"Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni tłuczniowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym gr. 8-10mm, gr. 5-8mm, gr. 2-5mm.","m2",2150,null,null,"m2",0,null,null,"x"]
[null,5,"Remonty cząstkowe dróg i poboczy kamieniem dolomitowym  o granulacji 20-60 mm wraz z ich zaklinowaniem i zawałowaniem o grubości średnio 20 cm.","m2",1500,null,null,"m2",0,null,null,"x"]
[null,6,"Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych z zastosowaniem pirścieni dystansowych wraz wykuciem w drodze i odbudową nawierzchni asfaltowych wokół.","szt",14,null,null,"szt",0,null,null,"x"]
[null,7,"Ścinanie poboczy grubości średniej  20 cm wraz z wywozem materiału ściętego na odległość do 10 km","m2",5000,null,null,"m2",4000,null,null,"x"]
[null,null,"OGÓŁEM:","x","x","x",null,"x","x","x"]