{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Zakres-2010"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zakres-2010","index":0,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"ZAKRES  RZECZOWY   /  po wypełnieniu przez Wykonawcę  -  KOSZTORYS  OFERTOWY  UPROSZCZONY  -   w PLN brutto z VAT   ",{"$nulls":7},"2010…….."]
[null,null,"REMONT  DRÓG  PO  ZIMIE    -   MiG POŁANIEC  2010 rok"]
[{"$nulls":4},"Gminne",null,null,null,"Powiatowe",null,null,"RAZEM"]
[null,"lp","OPIS","jednostka","ilość jedno","cena jed.","Razem PLN","jednostka","ilość jed.","cena jed.","Razem PLN","PLN"]
[null,1,"Remont cząstkowy dróg masą mineralno-asfaltową z recyklera wraz z wycinką o grubości średnio 6 cm, -  w tym wycinka i uzupełnienie ubytków asfaltów wdłuż krawężników.","m2",930,null,null,"m2",200,null,null,"x"]
[null,2,"Remont cząstkowy dróg przy użyciu cisnieniowego urzadzenia tzw.  remontera o grubości średnio 4 cm. Emulsją asfaltową na grysach bazaltowych - warstwa dolna # 5-8 mm, warstwa górna # 2-5 mm.","m2",750,null,null,"m2",830,null,null,"x"]
[null,3,"Poszerzenie dróg o pow. powyżej 50 m2 w jednym miejscu - masą mineralno-asfaltową gr. 3 cm , wraz z warstwą filtracyjną żwirowo-piaskową gr.10 cm po uwałowaniu i podbudową tłuczniową  dolomitową gr. 20 cm, po uprzednim korytowaniu poboczy, wraz z odtworzeniem poboczy z materiału miejscowego + kamień dolomitowy gr. 8cm po uwałowaniu na pow. 360m2.","m2",360,null,null,"m2",0,null,null,"x"]
[null,4,"Nawierzchnia ścieralna z masy mineralno-sfaltowej warstwa grubości 4cm z nadaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych z zagęszczeniem. ","m2",1200,null,null,"m2",0,null,null,"x"]
[null,5,"Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni asfaltowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym  # 2-5mm.","m2",1000,null,null,"m2",670,null,null,"x"]
[null,6,"Warstwa profilująca z  kamienia dolomitowego  o granulacji 4-31,5 mm wraz z ich zaklinowaniem i zawałowaniem o grubości średnio  7 cm","m2",1300,null,null,"m2",0,null,null,"x"]
[null,7,"Odwodnienie na głębokość 80 cm za pomocą drenażu z rur perforowanych 2X100 mm w otulinie z geowłókniny na podsypce piaskowej wraz z zasypką do powierzchni terenu kamieniem dolomitowym.","mb",400,null,null,"mb",0,null,null,"x"]
[null,8,"Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych z zastosowaniem pirścieni dystansowych wraz wykuciem w drodze i odbudową nawierzchni asfaltowych wokół.","szt",20,null,null,"szt",0,null,null,"x"]
[null,9,"Ścinanie poboczy grubości średniej  20 cm wraz z wywozem materiału ściętego w zakresie własnum Wykonawcy.","m2",1200,null,null,"m2",7400,null,null,"x"]
[null,null,"OGÓŁEM:","x","x","x",null,"x","x","x"]