{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"KANALIZACJA WEWNĘTRZNA"]
[" 1. 1. "]
[null,"Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych",17.5,"m"]
[" 1. 2. "]
[null,"Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych",9.5,"m"]
[" 1. 3. "]
[null,"Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych",10,"podejście"]
[" 1. 4. "]
[null,"Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych",2,"podejście"]
[" 1. 5. "]
[null,"Umywalki pojedyncze porcelanowe ",3,"kpl."]
[" 1. 6. "]
[null,"Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej  na ścianie",2,"szt."]
[" 1. 7. "]
[null,"Ustępy z płuczką ustępową typu \"kompakt\"",2,"kpl."]
[" 1. 8. "]
[null,"Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm",5,"szt."]
[" 1. 9. "]
[null,"Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm",1,"szt."]
[" 1.10. "]
[null,"Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej",3,"szt."]
[" 1.11. "]
[null,"Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - wariant 1",4,"szt."]
[" 1.12. "]
[null,"Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 % ",3.5,"m2"]