{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["KI-Part-ist"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"KI-Part-ist","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Przedmiar robót -     budowa ul. Partyzantów -  odcinek istniejący"]
[null,"Numer","Podstawa","Opis","Jednostka","Ilość","Cena jedn.","Wartość"]
[null,"1","Element","Roboty pomiarowe i przygotowawcze"]
[null,"1.1","KNNR 1/0111-0100","Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej wraz z wytyczeniem i operatem geodezyjnym powykonawczym - inwentaryzacja.","km",0.293]
[null,"3","Element","roboty ziemne"]
[null,"3.1","KNNR 1/0202-0300","Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 10 km, w miejsce wskazane przez Inwestora grunt nie oblepiający kat. I-II","m3",998.8]
[null,"3.2","KNNR 1/202/3","Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10·km. Grunt kategorii IV wraz  z rozplantowaniem i uwałowaniem. Transport w miejsce wskazane przez Inwestora ","m3",527.4]
[null,"3.3","KNNR 1/210/2 (1)","Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład i wbudowanie w nasyp koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. I-II","m3",20.6]
[null,"3.4","KNNR 6/103/1","Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV","m2",2645.2]
[null,"4","Element","Roboty brukarskie"]
[null,"4.1","KNNR 6/0403-0401","Krawężniki betonowe wystające prostokątne i łukowe o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej","m",577]
[null,"4.2"]
[null,"4.3","KNNR 6/0106-0200","Warstwy odcinające z piasku zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 10 cm","m2",113.5]
[null,"4.4","KNNR 6/0113-0100","Dolna warstwa podbudowy stabilizowanej mechanicznie z kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji ciągłej od 20 mm do 63 mm pod zjazdami, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm wraz z zaklinowaniem","m2",113.5]
[null,"4.5"]
[null,"4.6","KNNR 6/0502-0300","Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej typ Nostalit, grubości 8 cm układanej na stabilizacji \"75\"    (  75 kg cementu na 1m3 piasku ).","m2",113.5]
[null,"5","Element","roboty drogowe"]
[null,"5.1","KNR 231/1406/2","Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne","szt",14]
[null,"5.2","KNR 231/1406/3","Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe","szt",38]
[null,"5.3","KNR 231/1406/4","Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe - montaż skrzynek ulicznych","szt",25]
[null,"5.4","KNR 231/1406/5","Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne","szt",10]
[null,"5.4.1","Analiza własna","Likwidacja studni kanalizacyjnych, zerwanie włazów, zerwanie pokryw nastudziennych, wydobycie kręgów studziennych do 1 m, wykonanie szczelnych kinet w dnie studni wraz z ich zabetonowaniem, zasypanie studni piaskiem wraz z zagęszczeniem. Odwóz gruzu do 10 km.","szt",8]
[null,"5.5","KNNR 6/0106-0300","Warstwy odcinające z pospółki zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 15 cm","m2",2142.9]
[null,"5.6","KNNR 6/0113-0200","Górna warstwa podbudowy stabilizowanej mechanicznie z kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji ciągłej od 20 mm do 63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wraz z zaklinowaniem","m2",1854.4]
[null,"5.7","KNNR 6/0308-0101","Warstwa wiążąca Beton Asfaltowy, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,","m2",1854.4]
[null,"5.8","KNNR 6/0309-0201","Warstwa ścieralna Beton Asfaltowy, grubość warstwy  po zagęszczeniu 4 cm,","m2",1854.4]
[null,"6","Element","zabezpieczenie infrastruktury technicznej - kabli energetycznych wg odrębnego zakresu"]
[null,"7","Element","roboty wykończenowe"]
[null,"7.1","KNNR 1/0501-0100","Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III","m2",293]
[null,"7.2","KNNR 1/0507-0100","obsianie skarp","m2",293]
[null,"8","Element","Oznakowanie pionowe i poziome"]
[null,"8.1","KNNR 6/0702-0101","Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm","szt",10]
[null,"8.2","KNNR 6/702/5","Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3·m2 ","szt",3]
[null,"8.3","KNNR 6/702/4","Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3·m2","szt",10]
[null,"8.4","KNNR 6/0705-0101","Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, malowane ręcznie","m2",24.9]
[null,"8.5","Analiza własna","Na czas budowy Wykonawca wykonuje oznakowanie drogowe w oparciu o wykonany we własnym zakresie projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy ( zatwierdzony przez Organ zarządzający ruchem drogowym). ","kpl",1]
[null,null,null,"Razem netto:"]
[null,null,null,"Razem z VAT:"]