{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["KI-Par-nowa"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"KI-Par-nowa","index":0,"n_rows":48,"n_cols":8,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Przedmiar robót - Budowa ul. Partyzantów - odcinek nowoprojektowany. "]
[null,"NR","Podstawa","Opis","Jednostka","Ilość",null,"Wartość"]
[null,"1","Element","Robotry pomiarowe i przygotowawcze"]
[null,"1.1","KNNR 1/0111-0100","Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej wraz z wytyczeniem i operatem geodezyjnym powykonawczym - inwentaryzacja.","km",0.152]
[null,"2","Element","Robotry rozbiórkowe"]
[null,"2.1","KNNR 6/0805-0600","Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce piaskowej","m2",36]
[null,"2.2","KNNR 6/0806-0200","Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej gr.15cm - 60% krawężników do ponownego wbudowania","m",81]
[null,"2.3","KNNR 6/0806-0800","Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej -75% obrzeży do ponownego wbudowania","m",18]
[null,"2.4","KNR 404/1103/1","Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę","m3",6.6]
[null,"3","Element","roboty ziemne"]
[null,"3.1","KNNR 1/0202-0300","Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 10 km, w miejsce wskazane przez Inwestora grunt nie oblepiający kat. I-II","m3",642.7]
[null,"3.2","KNNR 1/0210-0200","Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład i wbudowanie w nasyp koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. I-II","m3",35.7]
[null,"3.3","KNR 201/202/1","dostarczenie gruntu budowlanego G1 i wbudowanie w nasyp","m3",13.7]
[null,"3.4","KNNR 6/103/1","Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV","m2",1038.3]
[null,"4","Element","Roboty brukarskie"]
[null,"4.1","KNNR 6/0403-0401","Krawężniki betonowe wystające prostokątne i łukowe o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej","m",335.7]
[null,"4.2","KNNR 6/0403-0301","Krawężniki betonowe wystające prostokątne i łukowe o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej","m",24]
[null,"4.3","KNNR 6/0404-0500","Obrzeża betonowe prostokątne i łukowe o wymiarach 30x8 cm, posadowione na ławie wraz z oporem - z betonu B10 ","m",59]
[null,"4.4","KNNR 6/0106-0200","Warstwy odcinające z piasku zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 10 cm","m2",154]
[null,"4.5","KNNR 6/0113-0100","Dolna warstwa podbudowy stabilizowanej mechanicznie z kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji ciągłej od 20 mm do 63 mm pod zjazdami, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm wraz z zaklinowaniem","m2",40]
[null,"4.6","KNNR 6/0502-0201","Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej typ Nostalit grubości 6 cm, układany na stabilizacji \"75\"    (  75 kg cementu na 1m3 piasku ).","m2",114]
[null,"4.7","KNNR 6/0502-0300","Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej typ Nostalit, grubości 8 cm układanej na stabilizacji \"75\"    (  75 kg cementu na 1m3 piasku ).","m2",40]
[null,"5","Element","roboty drogowe"]
[null,"5.0.1","KNR 231/1406/2","Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne","szt",4]
[null,"5.0.2","KNR 231/1406/3","Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe","szt",6]
[null,"5.1","CJ 11/2001-0200","Mechaniczne cięcie szczelin w podbudowie z betonu, głębokość cięcia 6 cm","m",80]
[null,"5.2","CJ 11/2005-0100","Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania 1 cm","m2",240]
[null,"5.3","KNNR 6/0106-0200","Warstwy odcinające z piasku zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 10 cm","m2",924.2710000000001]
[null,"5.4","KNNR 6/0111-0200","Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm","m2",888.3]
[null,"5.5","KNNR 6/0113-0200","Górna warstwa podbudowy stabilizowanej mechanicznie z kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji ciągłej od 20 mm do 63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wraz z zaklinowaniem","m2",745.6]
[null,"5.6","KNNR 6/0108-0100","Ręczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość 5 km","t",8.821]
[null,"5.7","KNNR 6/0308-0101","Warstwa wiążąca  Beton Asfaltowy, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,","m2",745.6]
[null,"5.8","KNNR 6/0309-0201","Warstwa ścieralna  Beton Asfaltowy, grubość warstwy  po zagęszczeniu 4 cm,","m2",985.6]
[null,"6","Element","zabezpieczenie infrastruktury technicznej"]
[null,"6.1","KNNR 9/1001/3 (1)","przestawienie kolidującego słupa oświetleniowego w nowe miejsce (odl. ok. 3m )","słup",1]
[null,"7","Element","roboty wykończenowe"]
[null,"7.1","KNNR 6/113/6","Pobocze z kruszyw łamanych  dolomitowych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm ","m2",200]
[null,"7.2","KNNR 1/0501-0100","Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III","m2",608]
[null,"7.3","KNNR 1/0507-0100","obsianie skarp","m2",608]
[null,"8","Element","Oznakowanie pionowe i poziome"]
[null,"8.1","KNNR 6/0702-0101","Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm","szt",19]
[null,"8.2","KNNR 6/702/1 (1)","Pionowe znaki drogowe, słupki blokujące U-12c","szt",4]
[null,"8.3","KNNR 6/702/5","Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3·m2","szt",4]
[null,"8.4","KNNR 6/702/4","Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3·m2","szt",21]
[null,"8.5","KNNR 6/705/6","Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne","m2",20.5]
[null,null,null,"Razem netto:"]
[null,null,null,"Razem z VAT:",null,null,null,0]