{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Adaptacja pomieszczeń \"salki gimnastycznej\" na świetlicę i salę audowizualną"]
[" 1. 1.","Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo",49.2,"m2"]
[" 1. 2. ","Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem",56.6,"m2"]
[" 1. 3. ","Rozebranie posadzki z paneli podłogowych",95,"m2"]
[" 1. 4.","Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome",95,"m2"]
[" 1. 5.","Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 ",95,"m2"]
[" 1. 6.","Posadzki z paneli podłogowych ",95,"m2"]
[" 1. 7. ","Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (dwie sale)",166.1,"m2"]
[" 1. 8. ","Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem (dwie sale)",76.7,"m2"]
[" 1. 9. ","Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2",8.2,"m2"]
[" 1. 10. ","Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr. 50 mm (dwie sale)",38.9,"m2"]
[" 1. 11. ","Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym",1,"szt."]
[" 1. 12. ","Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nom. 15 mm",1,"szt."]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy"]
[" 1. 1.","Przewody kominowe - wentylacyjne"]
[" 1. 1. 1. "]
[null,"Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach\n(0,55 x 4 x 2,00) x 7",30.8,"m2"]
[" 1. 1. 2. "]
[null,"Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem spadzistym\n(0,55 x 4 x 2,00) x 7",30.8,"m2"]
[" 1. 1. 3. "]
[null,"Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewn.\n(0,55 x 4 x 2,00) x 7\n(2,00 + 0,55) x 2 x 6",61.4,"m2"]
[" 1. 2.","Schody zewnętrzne (trzy wejścia do pomieszczeń kuchennych)"]
[" 1. 2. 1. "]
[null,"Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej\n(9,90 + 1,50 + 3,20 + 1,40)m2",16,"m2"]
[" 1. 2. 2. "]
[null,"(z.VI) Okładziny schodów zewnętrznych z płytek p.poślizgowych o fakturze powierzchni chropowatej, mrozoodpornych kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm\n(9,90 + 1,50 + 3,20 + 1,40)m2",16,"m2"]
[" 1. 2. 3. "]
[null,"(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2",5.4,"m"]
[null,"Norma=",0.006,"m-g"]
[" 1. 3.","Sala dydaktyczna - I piętro"]
[" 1. 3. 1. "]
[null,"Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo\n(6,25 x 3,28)",20.5,"m2"]
[" 1. 3. 2. "]
[null,"Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - (20,50 x 2)",41,"m2"]
[" 1. 3. 3. "]
[null,"Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian",1,"szt."]
[" 1. 3. 4. "]
[null,"Skrzydła drzwiowe \"100\" płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone",2.05,"m2"]