{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Ruszczy"]
[" 1. 1. ","KNR 02-31-0101-0100"]
[null,"Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm",684.46,"m2"]
[" 1. 2. ","KNR 02-31-0101-0400"]
[null,"Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głęb.- krotność x 2",684.46,"m2"]
[" 1. 3. ","KSNR 00-06-0104-0100"]
[null,"Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - wariant 1",684.46,"m2"]
[" 1. 4. ","KNR 02-31-0114-0700"]
[null,"Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm  - o łącznej gr. 20 cm",684.46,"m2"]
[" 1. 5. ","KNR 02-31-0114-0800"]
[null,"Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - krotnopść 12",684.46,"m2"]
[" 1. 6. ","KSNR 00-06-0502-0301"]
[null,"Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm - kolorowej  na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - wariant 2",684.46,"m2"]
[" 1. 7. ","KNR 02-31-0402-0300"]
[null,"Ława pod krawężniki betonowa zwykła",4.76,"m3"]
[" 1. 8. ","KNR 02-31-0403-0300"]
[null,"Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej",41.55,"m"]
[" 1. 9. ","KNR 02-31-0407-0300"]
[null,"Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej-cementowej  z wypełnieniem spoin piaskiem",102.65,"m"]
[" 1.10. ","KNR 02-31-0101-0100"]
[null,"Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm",106.13,"m2"]
[" 1.11. ","KSNR 00-06-0104-0100"]
[null,"Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - wariant 1",106.13,"m2"]
[" 1.12. ","KNR 02-31-0511-0300"]
[null,"Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm",106.13,"m2"]
[" 1.13. ","KNR 04-01-0212-0100"]
[null,"Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm",51,"m3"]
[" 1.15. ","KNR 04-04-1103-0500"]
[null,"Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - krotność x 5",51,"m3"]
[" 1.16. ","KNR 02-31-0308-0300"]
[null,"Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm beton B- 20 z dylatacją",32,"m2"]
[" 1.17. ","KNR 02-31-0308-0400"]
[null,"Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubości krotność 5",32,"m2"]