{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":36,"n_cols":4,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Ochrona przed powodzią na terenie Miasta i Gminy Połaniec 2009r."]
[" 1. 1. "]
[null,"Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, dna i półki po obu stronach rowu z odwozem*",114075,"m2"]
[" 1. 2. "]
[null,"Ręczne ścinanie krzaków - samosiejki z wywozem -  tarniny w tym - 0.135ha*",0.49,"ha"]
[" 1. 3. "]
[null,"Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 65-120 cm - Zdzieci Nowe, Połaniec z obcięciem gałęzi - posegregowanie i ułożenie w stosy *",5,"szt."]
[" 1. 4. "]
[null,"Wywożenie dłużyc, gałęzi, pni na odległość do 2 km* ",1.2,"m3"]
[" 1. 5. "]
[null,"Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - odmulenie rowu z namułu gr. do 30 cm  - 9 950 mb*",4296,"m3"]
[" 1. 6. "]
[null,"Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - krotność 4*",4296,"m3"]
[" 1. 7. "]
[null,"Wykonanie kiszki faszynowej o śr. 20 cm - wariant 1",800,"m"]
[" 1. 8. "]
[null,"Wykopy ręczne rowów  o gł. do 1.0 m o szer.dna do 0.6 m -  na odkład w  Zdzieci Nowe - połączenie rowów 400mb",180,"m3"]
[" 1. 9. "]
[null,"Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 i fi 80 cm na podsypce  piaskowo-żwirowej -  regulacja przepustów - demontaż i montaż  rur - analogia  ",10,"m"]
[" 1.10. "]
[null,"Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe WIPRO kl. zbroj. II o śr. 40 cm z uszczelką, z izolacją 2 x abizol R na podsypce piaskowo żwirowej o gr 10 cm po ubiciu",42,"m"]
[" 1.11. "]
[null,"Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm INWESTORA",15,"m"]
[" 1.12. "]
[null,"Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe WIPRO kl. zbroj. II o śr. 50 cm z uszczelką, z izolacją 2xabizol R na podsypce piaskowo-żwirowej o gr. 10 cm po ubiciu*",26,"m"]
[" 1.13. "]
[null,"Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe WIPRO klasa zbrojenia II o śr. 60 cm z uszczelką, z izolacją 2 x abizol R na podsypce piaskowo-żwirowej o gr.10cm po ubiciu*",177,"m"]
[" 1.14. "]
[null,"Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe kielichowe WIPRO klasa zbrojenia II o śr.80 cm z uszczelką, z izolacją 2 x abizol R na podsypce piaskowo-żwirowej gr 10 cm po ubiciu *",40,"m"]
[" 1.15. "]
[null,"Zasypywanie przepustów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. III-IV ",114.4,"m3"]
[" 1.16. "]
[null,"Podbudowa z kruszywa naturalnego - utwardzenie najazdów na przepustach o grubości po zagęszczeniu 10 cm ",572,"m2"]
[" 1.17. "]
[null,"Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm",3200,"m2"]