{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":62,"n_cols":4,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Elewacja budynku OSP w Maśniku"]
[" 1. 1. "]
[null,"Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku",32,"m"]
[" 1. 2. "]
[null,"Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku",44.5,"m"]
[" 1. 3. "]
[null,"Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej ",32,"m"]
[" 1. 4. "]
[null,"Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej",44.5,"m"]
[" 1. 5. "]
[null,"Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2",98,"m2"]
[" 1. 6. "]
[null,"Umocowanie siatki z włókna szklanego na ścianach i balkonach  wraz z powlekaniem siatki suchą zaprawą klejową CT-85 - analogial.",30,"m2"]
[" 1. 7. "]
[null,"Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej  o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach - wariant 1",10,"szt."]
[" 1. 8. "]
[null,"Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - wariant 1",15.6,"m2"]
[" 1. 9. "]
[null,"Uzupełnienie tynków zewnętrznych wapiennych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - wariant 1",15.6,"m2"]
[" 1.10. "]
[null,"Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - pas podrynnowy",10.38,"m2"]
[" 1.11. "]
[null,"Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej (podsufitka, obróbka kominów, obróbka balkonów, parapety okienne)",23.5,"m2"]
[]
[" 1.12. "]
[null,"Przygotowanie podłoża pod malowanie i docieplenie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie",571.88,"m2"]
[" 1.13. "]
[null,"Przygotowanie podłoża pod malowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jSciany i balkony",571.88,"m2"]
[" 1.14. "]
[null,"Dwukrotne malowanie ręcznie farbami akrylowymi elewacji  i balkonów- tynki nakrapiane",571.88,"m2"]
[" 1.15. "]
[null,"Ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - fundamenty - tynk ŻYWICZNY - analogia",36.1,"m2"]
[" 1.16. "]
[null,"Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr. 2 cm do ościeży",12.21,"m2"]
[" 1.17. "]
[null,"Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr 5cm do ścian",166.14,"m2"]
[" 1.18. "]
[null,"Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu",665,"szt."]
[" 1.19. "]
[null,"Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach",166.14,"m2"]
[" 1.20. "]
[null,"Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian",12.6,"m2"]
[" 1.21. "]
[null,"Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m",603,"m2"]
[" 1.22. "]
[null,"Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - wariant 1",25,"m2"]
[" 1.23. "]
[null,"Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - brama .","28.8","m2"]
[" 1.24. "]
[null,"Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami ",2.5,"m3"]
[" 1.25. "]
[null,"Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - 1.7m x 1.5m",2.55,"m2"]
[" 1.26. "]
[null,"Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2  - o wym. 1m x 1.5m ",1.5,"m2"]
[" 1.27. "]
[null,"Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - o wym 0.6x1.5 x 2 szt",1.8,"m2"]
[" 1.28. "]
[null,"Rozebranie ścianki z pustaków szklanych na zaprawie cementowo-wapiennej",2,"m2"]
[null,"Robocizna"]
[" 1.29. "]
[null,"Montaż zespolonych okien z PCV o pow. do 0.4 m2  - o wym  0.6x0.6 x 2szt - okna OSP w Maśniku",0.72,"m2"]