{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":47,"n_cols":4,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Przebudowa sieci telefonicznej kolidujacej z budową parkingu. Roboty demontażowe"]
[" 1. 1. "]
[null,"Odwiązywanie przewodów o przewiązce obostrzeniowej",6,"szt."]
[" 1. 2. "]
[null,"Zdemontowanie przyłączy abonenckich na słupie",2,"szt."]
[" 1. 3. "]
[null,"Zdemontowanie poprzeczników 4x2 lub 6x2 ze słupów pojedynczych lub bliźniaczych stojących. Poprzeczniki do ponownego montażu.",2,"szt."]
[" 1. 4. "]
[null,"Demontaż kabli ze słupów drewnianych o śr. 30 mm w osłonie",14,"m"]
[" 1. 5. "]
[null,"Zdemontowanie podpór podwójnych o dług. powyżej 7 m ze szczudłami żelbetowymi w terenie płaskim o kat.gruntu III",1,"szt."]
[" 1. 6. "]
[null,"Zdemontowanie słupów bliźniaczych o długości 8.5 m ze szczudłami żelbet.w terenie płaskim o kat.gruntu III",1,"szt."]
[2,"Przebudowa sieci telefonicznej kolidujacej z budową parkingu. Roboty montażowe"]
[" 2. 1. "]
[null,"Montaż i ust.słupów kablow.żelbet.bliźniaczych o dł. 10 m z dwiema belkami ustoj.- gr.kat.III",1,"szt."]
[" 2. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Montaż osprzętu dp podwieszenia kabli nadziemnych na podbudowie słupowej. Ponowne zawieszenie istniejących przyłączy abonenckich napowietrznych",2,"szt"]
[" 2. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Zawieszenie kabli nadziemnych na pdbudowie słupowej. Ponowne zawieszenie istniejących przyłączy abonenckich napowietrznych",60,"m"]
[" 2. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Montaż puszek i skrzynek kablowych oraz słupków rozdzielczych - skrzynka słupowa",1,"szt"]
[" 2. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych",1,"szt"]
[" 2. 6. "]
[null,"Wprowadzenie na słup żelbetowy kabla o śr. 15 mm w rurze ochronnej. Kabel istniejący",14,"m"]
[" 2. 7. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych. Uziemienie dwóch słupów",1,"szt"]
[" 2. 8. "]
[null,"Montaż piorunochronów na słupie stojącym- kat.gr. I-IV",1,"szt."]
[" 2. 9. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Montaż elementów mechanicznej ochrony studni kablowych. Wymiana ramy betonowej dla istniejacej studni kablowej",1,"szt"]
[" 2.10. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement.",8,"m2"]
[" 2.11. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III. 12 m x 0,8 x 0,6 = 5,76 m3",5.76,"m3"]
[" 2.12. "]
[null,"Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 160 mm. Montaż osłon na rury telekomunikacyjne",20,"m"]
[" 2.13. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III. 12mx0,6x0,6 = 4,32 m3",4.32,"m3"]
[" 2.14. "]
[null,"Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach",1,"odc."]
[" 2.15. "]
[null,"Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach",1,"odc."]
[" 2.16. "]
[null,"Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)",1,"szt."]