{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":4,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Parking przy cmentarzu  ul. K. Wielkiego III"]
[" 1. 1. "]
[null,"Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III",2.04,"m3"]
[" 1. 2. "]
[null,"Ułożenie rur osłonowych AROTna kablu E ",6,"m"]
[" 1. 3. "]
[null,"Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m bez zagęszczenia ; kat.gr. IV",2.04,"m3"]
[2,"Roboty brukarskie"]
[" 2. 1. "]
[null,"Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni",546.95,"m2"]
[" 2. 2. "]
[null,"Krawężniki betonowe prostokątne i łukowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych B-15 na podsypce cementowo-piaskowej",77,"m"]
[" 2. 3. "]
[null,"Podbudowa z kruszyw dolomitowych naturalnych od 4mm do 63mm warstwa górna, po zagęszczeniu grubość -  15 cm",520,"m2"]
[" 2. 4. "]
[null,"Stabilizacja \"75\" cementowo - piaskową. gr 5 cm - 75kg cementu na 1m3 piasku, pod kostę betonową gr 8 cm. Przygotowanie mieszanki mechanicznie.",27,"m3"]
[" 2. 5. "]
[null,"Chodniki z kostki brukowej betonowej NOSTALIT grubości 8 cm na stabilizacji \"75\" gr 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka kolorowa 50% na 50%",538,"m2"]
[3,"Wpusty uliczne"]
[" 3. 1. "]
[null,"Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3, głębokość do 3 m w gr.kat. III ",22.2,"m3"]
[" 3. 2. "]
[null,"Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.",1.6,"m3"]
[" 3. 3. "]
[null,"Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu a podłączeniem rurą PCW fi 150mm - o długości 20 mb",2,"szt."]
[" 3. 4. "]
[null,"Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV",22.2,"m3"]
[4,"Roboty wykończeniowe"]
[" 4. 1. "]
[null,"Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - wariant 1",6,"szt."]
[" 4. 2. "]
[null,"Mechaniczne karczowanie pni                 (śr. 66-120cm  z wywozem pni w zakresie Wykonawcy",4,"szt."]