{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":4,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Zatoka parkingowa  ul. Głowackiego p-24\"-24\""]
[2,"Roboty brukarskie"]
[" 2. 1. "]
[null,"Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV",12,"m2"]
[" 2. 2. "]
[null,"Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową",12,"m"]
[" 2. 3. "]
[null,"Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20cm, walec wibracyjny",12,"m2"]
[" 2. 4. "]
[null,"Chodniki z kostki brukowej betonowej NOSTALITkolorowj 50% szarai 50% kolorowa -  grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, z wypełnieniem spoin piaskiem",12,"m2"]
[" 2. 5. "]
[null,"Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe",2,"szt"]
[3,"roboty drogowe"]
[" 3. 1. "]
[null,"Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV",109.55,"m2"]
[" 3. 2. "]
[null,"Warstwy odsączające piaskowa (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10 cm, walec wibracyjny",109.55,"m2"]
[" 3. 3. "]
[null,"Podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych od  20mm do 63mm -  z zakinowaniem miałem kamiennym od 0:40mm, warstwa górna po zagęszczeniu (zawałowaniu) - 25 cm",109,"m2"]
[" 3. 4. "]
[null,"Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód do 5 t",109,"m2"]
[" 3. 5. "]
[null,"Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód do 5 t",109,"m2"]
[4,"Roboty wykończeniowe"]
[" 4. 1. "]
[null,"Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.",120,"m2"]
[" 4. 2. "]
[null,"Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - drzewa Daglezje o wys. 2,5m do 3,0 m",2,"szt."]