{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":55,"n_cols":7,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,6],[4,1,4,6],[49,1,49,6],[3,1,3,6],[35,1,35,6],[21,1,21,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Połaniec ","17.02.2010."]
[null,"ZAKRES RZECZOWY ROBÓT"]
[]
[]
[null,"1. Remont drogi gminnej nr 366130T (364112T) w Zdzieciach Starych na odcinku od km 0+000 do km 1+931 "]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka","Zakres robót","Cena (zł brutto) jednostkowa robót","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wskazanie granicy drogi i pasa drogowego oraz inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna","mb",1931]
[null,"2.","Poprawienie istniejącego profilu drogi równiarką wraz z zagęszczeniem walcem - pow. 1931mb x 3m= 5793m2 + rozjazdy 100m2=5893m2","m2",5893]
[null,"3.","Wzmocnienie podbudowy tłuczniem dolomitowym gr. 15cm o frakcji 4-31,5mm z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem - pow. 1000mb x 3m= 3000m2 + rozjazdy 50m2=3050m2","m2",3050]
[null,"4.","Wzmocnienie podbudowy tłuczniem dolomitowym gr. 8cm o frakcji 4-31,5mm z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem  - pow. 400mb x 3m= 1200m2 + rozjazdy 50m2=1250m2","m2",1250]
[null,"5.","Ułożenie masy min.-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 4cm po zagęszczeniu - pow.1400mb x 3m= 4200m2 + rozjazdy 100m2=4300m2 ","m2",4300]
[null,"6.","Odtworzenie kinety rowu gł. 20cm z wywozem urobku na odległość do 10km - dł. 1931mb","mb",1931]
[null,"7.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr gr. 8cm z uzupełnieniem gruntem rodzimym gr. 5cm wraz z zagęszczeniem - 2x0,3mx 1400mb=840m2","m2",840]
[null,"8.","Wykonanie przepustu żelbetowego o średnicy fi 600mm, długości 5,0m z obsypkią piaskowę gr. 15cm pod przepustem oraz nad przepustem: obsybka piaskowa gr. 15cm, tłuczeń dolomitowy o frakcji 4-31,5mm gr. 20cm (pow. 5,0mx2,5m=12,5m2)","szt.",10]
[null,"9.","Remont cząstkowy nawierzchni drogi tłuczniem dolomitowym o fr. 4-31,5mm z wyprfilowaniem i zagęszczenim walcem.","ton",200]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[null,"2. Remont drogi gminnej nr 366132T (364114T) w Zdzieciach Starych na odcinku od km 0+000 do km 0+500"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka","Zakres robót","Cena (zł brutto) jednostkowa robót","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie geodezyjne drogi oraz inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna","mb",500]
[null,"2.","Poprawienie istniejącego profilu drogi równiarką oraz zagęszczenie walcem - pow. 280mb x 3m= 840m2 + rozjazdy 50m2=890m2","m2",890]
[null,"3.","Wzmocnienie podbudowy tłuczniem dolomitowym gr. 8cm, o frakcji 4-31,5mm  z wyprofilowaniem równiarką oraz zagęszczeniem walcem - pow. 280mb x 3m= 840m2+ rozjazdy 50m2=890m2","m2",890]
[null,"4.","Ułożenie masy min.-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 4cm po zagęszczeniu - pow. 500mb x 3m= 1500m2+ rozjazdy 50m2=1550m2","m2",1550]
[null,"5.","Odmulenie rowów gł. 40cm z odwozem urobku na odległość do 10km - dł.2x500mb=1000mb","mb",1000]
[null,"6.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr gr. 8cm z uzupełnieniem gruntem rodzimym gr. 5cm wraz z zagęszczeniem - 2x0,3mx 500mb=300m2","m2",300]
[null,"7.","Wykonanie przepustu żelbetowego o średnicy fi 600mm, długości 5,0m z obsypkią piaskowę gr. 15cm pod przepustem oraz nad przepustem: obsybka piaskowa gr. 15cm, tłuczeń dolomitowy o frakcji 4-31,5mm gr. 20cm (pow.5,0mx2,5m=12,5m2)","szt.",3]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[null,"3. Remont drogi gminnej nr 366136T (364118T) w Zdzieciach Starych na odcinku od km 0+000 do km 0+320  "]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka","Zakres robót","Cena (zł brutto) jednostkowa robót","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie geodezyjne drogi oraz inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna","mb",320]
[null,"2.","Poprawienie istniejącego profilu drogi równiarką wraz z zagęszczeniem walcem - pow. 320mb x 2,5m= 800m2+ rozjazdy 150m2=950m2","m2",950]
[null,"3.","Wzmocnienie podbudowy tłuczniem dolomitowym gr. 12cm o frakcji 4-31,5mm z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczniem walcem - pow. 320mb x 2,5m= 800m2 + rozjazdy 150m2=950m2","m2",950]
[null,"4.","Ułożenie masy min.-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 4cm po zagęszczeniu - pow. 320mb x 2,5m= 800m2 + rozjazdy 150m2=950m2","m2",950]
[null,"5.","Odtworzenie kinety rowu gł. 20cm wraz z wywozem urobku na odległość do 10km - dł. 320mb","mb",320]
[null,"6.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr gr. 8cm z uzupełnieniem gruntem rodzimym gr. 5cm z zagęszczeniem - 2x0,3mx 320mb=192m2","m2",192]
[null,"7.","Remont cząstkowy nawierzchni drogi tłuczniem dolomitowym o fr. 4-31,5mm z wyprfilowaniem i zagęszczenim walcem.","ton",100]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[null,"Zestawienie wszystkich dróg "]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka","Zakres robót","Cena (zł brutto) jednostkowa robót","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Remont drogi gminnej nr (366130T) 364112T w Zdzieciach Starych na odc. od km 0+000 do km 1+931"]
[null,"2.","Remont drogi gminnej nr  (366132T) 364114T w Zdzieciach Starych na odc. od km 0+000 do km 0+500"]
[null,"3.","Remont drogi gminnej nr (366136T) 364118T w Zdzieciach Starych na odc. od km 0+000 do km 0+320"]
[null,null,"Razem"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}