{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":232,"n_cols":4,"rows_kept":232,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ W CIĄGU ULICY PARTYZANTÓW"]
[" 1. 1.","Roboty przygotowawcze i ziemne - SST-1 CPV 45.11.12.00"]
[" 1. 1. 1. ","KNNR 01-0111-010"]
[null,"Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym analogia - trasa sieci",0.8425,"km"]
[" 1. 1. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Projekt organizacji ruchu, opłata za zajęcie pasa drogowego, montaż i demontaż barierek i oznakowania.",1,"kpl."]
[" 1. 1. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Rozebranie ogrodzenia posesji z siatki lub przęseł stalowych na cokole betonowym",84,"m"]
[" 1. 1. 4. ","KNNR 06-0802-040"]
[null,"Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie",1162,"m2"]
[" 1. 1. 5. ","KNNR 06-0801-020"]
[null,"Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie",1162,"m2"]
[" 1. 1. 6. ","KNNR 06-0806-020"]
[null,"Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej",306,"m"]
[null,"Robocizna"]
[" 1. 1. 7. ","KNR 04-04-1103-010"]
[null,"Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze",229.96,"m3"]
[" 1. 1. 8. ","KNR 04-04-1103-040"]
[null,"Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km",229.96,"m3"]
[" 1. 1. 9. ","KNR 04-04-1103-050"]
[null,"Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km - za 4 km (wsp. dla R i S x4)",229.96,"m3"]
[" 1. 1.10. ","KNR 04-01-0107-080"]
[null,"Pomosty dla pieszych nad wykopem.  6 kpl",30,"m2"]
[" 1. 1.11. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Wyłączenie napowietrznych linii energetycznych niskiego napięcia na czas pracy koparki pod przewodami.",4,"szt."]
[" 1. 1.12. ","KNNR 01-0301-02010"]
[null,"Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - wariant 2",622.1664,"m3"]
[" 1. 1.13. ","KNNR 01-0202-040"]
[null,"Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.",2488.68,"m3"]
[" 1. 1.14. ","KNNR 01-0313-010"]
[null,"Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV",2363.24,"m2"]
[" 1. 1.15. ","KNNR 01-0313-050"]
[null,"Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV",4047.32,"m2"]
[" 1. 1.16. ","KSNR 05-0804-010"]
[null,"Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm - osłona kabla elektrycznego - rura  dwudzielna AROT  80 mm",38,"m"]
[" 1. 1.17. ","KNNR 01-0608-01030"]
[null,"Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa.",30,"m3"]
[" 1. 1.18. ","KNNR 01-0618-010"]
[null,"Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe) o śr.nom. 400-500 mm",4,"szt."]
[" 1. 1.19. ","KNNR 01-0609-010"]
[null,"Drenaż rurowy jednorzęd.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym - sączki ceramiczne o śr.nom. 50-100 mm.",150,"m"]
[" 1. 1.20. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Odwodnienie wykopów pompą spalinową",192,"m-g"]
[" 1. 1.21. ","KNNR 04-1411-040"]
[null,"Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm",189.2,"m3"]
[" 1. 2.","Roboty montażowe kanalizacja sanitarna - SST-3 CPV 45.23.13.00"]
[" 1. 2. 1. ","KNNR 04-1308-060"]
[null,"Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm - rury polipropylenowe PP dwuścienne",259.5,"m"]
[" 1. 2. 2. ","KNNR 04-1308-050"]
[null,"Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - rury polipropylenowe PP dwuścienne",46,"m"]
[" 1. 2. 3. ","KNNR 04-1308-020"]
[null,"Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm",236.5,"m"]
[" 1. 2. 4. ","KNNR 04-1413-050"]
[null,"Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o głębok. 3m. Kręgi betonowe o śr. 1400 mm łączone na uszczelki gumowe. Prefebrykowany krąg denny z przejściami szczelnymi, wlaz typu ciężkiego 40t. Studnie prefabrykowane według wysokości określonych na profilu podłużnym (wys. od 2.81 do 1.46m)",20,"studnia"]
[" 1. 2. 5. ","KNNR 04-1413-050"]
[null,"Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o głębok. 3m. Kręgi betonowe o śr. 1400 mm łączone na uszczelki gumowe. Prefebrykowany krąg denny z przejściami szczelnymi, wlaz typu ciężkiego 40t. \r\nOdbudowa studni na pozostawionej w eksploatacji KS. Wysokość studni zgodnie ze stanem istniejącym.",5,"studnia"]
[" 1. 2. 6. ","KNNR 04-1417-020"]
[null,"Studzienki kanalizacyjne systemowe \"VAWIN\" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową - właz żeliwny 25 t.",26,"szt."]
[" 1. 2. 7. ","KNNR 04-1610-050"]
[null,"Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm",4,"odc."]
[null,"Robocizna"]
[" 1. 2. 8. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza ( 480 mb, 46 studni )",480,"m"]
[" 1. 2. 9. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Likwidacja starych przyłączy KS",12,"kpl"]
[" 1. 2.10. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Demontaż kominów włazowych z cegły i włazów żeliwnych, odwóz włazów na magazym P. G. K. w Połańcu",7,"kpl"]
[" 1. 2.11. ","KNNR 04-1308-060"]
[null,"Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm - rury polipropylenowe PP dwuścienne wraz z dwustronnie montowanymi nasuwkami i adaptorami do przejścia z rur kamionkowych na rury dwuścienne. Połaczenie starego kolektora KS w miejscu likwidacji studni.",14,"m"]
[" 1. 2.12. ","KNNR 02-1201-030"]
[null,"Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - analogia  wypełnienie nieczynnych studni piaskiem stabilizowanym cementem 70 kg/m3",15.8256,"m3"]
[" 1. 3.","Roboty montażowe kanalizacja deszczowa - SST-3 CPV 45.23.13.00"]
[" 1. 3. 1. ","KNNR 04-1306-110"]
[null,"Kanały z rur kanalizacyjnych o śr. 1000 mm - ANALOGIA - Kanały z rur kanalizacyjnych GRP z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym o sztywności obwodowej SN 10kN/m2 i średnicy DN 1000x20,6 mm łączonych za pomocą łączników np. REKA",265,"m"]
[" 1. 3. 2. ","KNNR 04-1413-050"]
[null,"Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o głębok. 3m. Kręgi betonowe o śr. 1600 mm łączone na uszczelki gumowe. Prefebrykowany krąg denny z przejściami szczelnymi, wlaz typu ciężkiego 40t. Studnie prefabrykowane według wysokości określonych na profilu podłużnym (wys. od 2.51 do 2.16m)",9,"studnia"]
[" 1. 3. 3. ","KNNR 04-1308-030"]
[null,"Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - rury polipropylenowe PP dwuścienne",36,"m"]
[" 1. 3. 4. ","KNNR 04-1424-020"]
[null,"Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu",12,"szt."]
[" 1. 3. 5. ","KNNR 04-1610-110"]
[null,"Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 1000 mm",2,"odc."]
[" 1. 3. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza ( 300 mb, 9studni 12 wpustów ulicznych)",300,"m"]
[" 1. 3. 7. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Mechaniczne wyburzenie starego rurociągu z rur żelbetowych 1.0 m wraz z zamuleniem piaskiem pozostałych pustych przestrzeni",265,"m"]
[" 1. 3. 8. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Demontaż kominów włazowych z cegły, włazów żeliwnych i studzienek ulicznych wraz z odwozem elementów żeliwnych do magazynu P. G. K. w Połańcu",22,"kpl"]
[" 1. 3. 9. ","KNNR 02-1201-030"]
[null,"Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - analogia  wypełnienie nieczynnych studni piaskiem stabilizowanym cementem 70 kg/m3",30.144,"m3"]
[" 1. 4.","Roboty ziemne (zasypanie wykopów) - SST-1 CPV 45.11.12.00"]
[" 1. 4. 1. ","KNNR 01-0206-020"]
[null,"Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. Całkowita wymiana gruntu na piasek.",2347.35,"m3"]
[" 1. 4. 2. ","KNNR 01-0317-010"]
[null,"Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III. Całkowita wymiana gruntu na piasek.",622.17,"m3"]
[" 1. 4. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Dodatek za zagęszczenie mechaniczne ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV",622.17,"m3"]
[" 1. 4. 4. ","KNNR 01-0214-050"]
[null,"Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV. Całkowita wymiana gruntu na piasek.",1725.18,"m3"]
[" 1. 5.","Roboty drogowe - SST-2 CPV 45.23.31.42"]
[" 1. 5. 1. ","KNNR 06-0113-020"]
[null,"Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm",1162,"m2"]
[" 1. 5. 2. ","KNNR 02-1602-020"]
[null,"Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów -  przęsła, słupki i inne elementy z demontażu",84,"m"]
[2,"PRZEBUDOWA WODOCIĄGU W CIĄGU ULICY PARTYZANTÓW"]
[" 2. 1.","Roboty przygotowawcze i ziemne - SST-1 CPV 45.11.12.00"]
[" 2. 1. 1. ","KNNR 01-0111-010"]
[null,"Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym analogia - trasa sieci",0.642,"km"]
[" 2. 1. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Projekt organizacji ruchu, opłata za zajęcie pasa drogowego, montaż i demontaż barierek i oznakowania",1,"kpl."]
[" 2. 1. 3. ","KNR 02-25-0307-030"]
[null,"Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie",125,"m2"]
[" 2. 1. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Rozebranie ogrodzenia posesji z siatki lub przęseł stalowych na cokole betonowym",42,"m"]
[" 2. 1. 5. ","KNNR 06-0801-060"]
[null,"Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie",32,"m2"]
[" 2. 1. 6. ","KNNR 06-0803-040"]
[null,"Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej - analogia rozbiórka kostki betonowej",38,"m2"]
[" 2. 1. 7. ","KNNR 06-0806-020"]
[null,"Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej",227,"m"]
[" 2. 1. 8. ","KNNR 06-0802-040"]
[null,"Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie",457,"m2"]
[" 2. 1. 9. ","KNNR 06-0801-020"]
[null,"Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie",457,"m2"]
[" 2. 1.10. ","KNR 04-04-1103-010"]
[null,"Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze",98.44,"m3"]
[" 2. 1.11. ","KNR 04-04-1103-040"]
[null,"Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km",98.44,"m3"]
[" 2. 1.12. ","KNR 04-04-1103-050"]
[null,"Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km - za 4 km",98.44,"m3"]
[" 2. 1.13. ","KNR 04-01-0107-080"]
[null,"Pomosty dla pieszych nad wykopem.  5 kpl",15,"m2"]
[null,"Robocizna"]
[" 2. 1.14. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Wyłączenie napowietrznych linii energetycznych niskiego napięcia na czas pracy koparki pod przewodami.",3,"szt."]
[" 2. 1.15. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Podparcie słupów telefonicznych w czasie wykonywania wykopów",4,"kpl."]
[" 2. 1.16. ","KNR 02-01-0125-020"]
[null,"Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem",150,"m2"]
[" 2. 1.17. ","KNR 02-01-0125-060"]
[null,"Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości - za dalsze 15 cm",150,"m2"]
[" 2. 1.18. ","KNNR 01-0113-010"]
[null,"Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek",570,"m2"]
[" 2. 1.19. ","KNNR 01-0113-020"]
[null,"Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - za dalsze 15 cm",570,"m2"]
[" 2. 1.20. ","KNNR 01-0301-02010"]
[null,"Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - wariant 2",227.61,"m3"]
[" 2. 1.21. ","KNNR 01-0210-030"]
[null,"Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wariant 1",408.195,"m3"]
[" 2. 1.22. ","KNNR 01-0202-040"]
[null,"Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.",523.395,"m3"]
[" 2. 1.23. ","KNNR 01-0313-040"]
[null,"Ażurowe umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV",1840.5,"m2"]
[null,"Norma=",1,"%"]
[" 2. 1.24. ","KSNR 05-0804-010"]
[null,"Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm - osłona kabla elektrycznego - rura  dwudzielna AROT  80 mm",28,"m"]
[" 2. 2.","Roboty montażowe wodociąg - SST-3 CPV 45.23.13.00, 45.23.21.00"]
[" 2. 2. 1. ","KNNR 11-0501-040"]
[null,"Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych  z wykopu z ich przesianiem",28.78,"m3"]
[" 2. 2. 2. ","KNNR 04-1008-030"]
[null,"Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm",442.5,"m"]
[" 2. 2. 3. ","KNNR 04-1008-020"]
[null,"Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 90 mm",39,"m"]
[" 2. 2. 4. ","KNNR 04-1708-010"]
[null,"Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi PE o śr. 40 mm PN10 (nakłady na 1 m przyłącza)",248,"m"]
[" 2. 2. 5. ","KNNR 04-1209-010"]
[null,"Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w stalowych rurach ochronnych - 219/8 mm",84,"m"]
[" 2. 2. 6. ","KNNR 04-1209-010"]
[null,"Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w stalowych rurach ochronnych - 100 x 4 mm",86,"m"]
[" 2. 2. 7. ","KNR 02-19-0122-030"]
[null,"Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.200 mm - manszet termokurczliwy",30,"szt."]
[" 2. 2. 8. ","KNR 02-19-0122-010"]
[null,"Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.100 mm  - manszet termokurczliwy",20,"szt."]
[" 2. 2. 9. ","KNNR 04-1702-020"]
[null,"Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nawiertki z zasuwą na istniejących rurociągach PCV o śr. 110 mm",20,"szt."]
[" 2. 2.10. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - złączki PE i PE - stal, 32mm",20,"szt."]
[" 2. 2.11. ","KNNR 04-1119-010"]
[null,"Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm",3,"kpl."]
[" 2. 2.12. ","KNNR 04-1112-020"]
[null,"Zasuwy typu\"E\" kołnierzowe z gumowym klinem i obudową o śr. 100 mm montowane na rurociągach PVC i PE",4,"kpl."]
[" 2. 2.13. ","KNNR 04-1112-020"]
[null,"Zasuwy typu\"E\" kołnierzowe z gumowym klinem i obudową o śr. 80 mm montowane na rurociągach PVC i PE",2,"kpl."]
[" 2. 2.14. ","KNNR 04-1014-030"]
[null,"Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm Trójnik żeliwny 100x100x100",1,"szt."]
[" 2. 2.15. ","KNNR 04-1014-030"]
[null,"Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm Trójnik żeliwny 100x80x100",5,"szt."]
[" 2. 2.16. ","KNNR 04-1014-030"]
[null,"Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm króciec żeliwny jednokołnierzowy 100mm",13,"szt."]
[" 2. 2.17. ","KNNR 04-1014-020"]
[null,"Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm -  króciec żeliwny jednokołnierzowy 80mm",5,"szt."]
[" 2. 2.18. ","KNNR 04-1408-010"]
[null,"Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami",1.41,"m3"]
[" 2. 2.19. ","KNNR 04-1413-030"]
[null,"Studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych o śr. 1200 mm łączone na uszczelki gumowe w gotowym wykopie o głębok. 3m - studnia odwadniająca",1,"studnia"]
[" 2. 2.20. ","KNNR 04-1606-010"]
[null,"Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm",3,"200m-1próba"]
[" 2. 2.21. ","KNNR 04-1612-010"]
[null,"Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm",3,"odc.200m"]
[" 2. 2.22. ","KNNR 04-1611-010"]
[null,"Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm",3,"odc.200m"]
[" 2. 2.23. ","KNR 02-19-0134-030"]
[null,"Oznakowanie trasy gazociągu na słupku betonowym - analogia - oznakowanie wodociągu",30,"kpl."]
[" 2. 2.24. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza",630,"m"]
[" 2. 2.25. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Demontaż starego wodociągu z rur żeliwnych wraz z odwozem na 2 km",220,"m"]
[" 2. 3.","Roboty ziemne, zasypanie wykopów - SST-1 CPV 45.11.12.00"]
[" 2. 3. 1. ","KNNR 01-0206-020"]
[null,"Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. Całkowita wymiana gruntu na piasek.",751.01,"m3"]
[" 2. 3. 2. ","KNNR 01-0317-010"]
[null,"Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III. Całkowita wymiana gruntu na piasek.",432.06,"m3"]
[" 2. 3. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Dodatek za zagęszczenie mechaniczne ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV",432.06,"m3"]
[" 2. 3. 4. ","KNNR 01-0214-050"]
[null,"Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - wariant 1",727.15,"m3"]
[" 2. 3. 5. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Ręczne rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej",150,"m2"]
[" 2. 3. 6. ","KNNR 01-0526-010"]
[null,"Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim",171,"m3"]
[" 2. 4.","Odbudowa dróg, chodników i wjazdów na posesje - SST-2 CPV 45.23.31.42"]
[" 2. 4. 1. ","KNNR 06-0109-020"]
[null,"Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą",32,"m2"]
[" 2. 4. 2. ","KNR 02-31-0511-030"]
[null,"Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki",38,"m2"]
[" 2. 4. 3. ","KNNR 06-0113-020"]
[null,"Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm",457,"m2"]
[" 2. 4. 4. ","KNR 02-25-0307-010"]
[null,"Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa - słupki i siatka z rozbiórki",125,"m2"]
[" 2. 4. 5. ","KNNR 02-1602-020"]
[null,"Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów -  przęsła, słupki i inne elementy z demontażu",42,"m"]