{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Przedmiar"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Przedmiar","index":0,"n_rows":131,"n_cols":8,"rows_kept":131,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRZEDMIAR ROBÓT"]
["OSIEDLE POŁUDNIE w POŁAŃCU\n\r\n"]
["KANALIZACJA DESZCZOWA"]
[]
["Numer","Kod CPV","Nr spec.","Podstawa","Opis","Jedn.","Ilość","Krotn."]
["1",null,null,"Rozdział","KANALIZACJA DESZCZOWA",null,1]
["1.1","45111000-8 ",null,"Element","Roboty ziemne - wykopy",null,1]
["  1",null,null,"KNNR 1/111/2","Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim","km",1.509,1]
["  2",null,null,"KNNR 1/210/3 (2)","Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV","m3",3804.9,1]
[{"$nulls":4},"wg obliczeń::\nFi 300mm _2571,0 m3:\nFi 400mm_1475,1 m3 ( w tym powyżej 3,0m-551,7m3): \nFi 500mm_330,7 m3: \nFi 600mm_99,6 m3: \nłącznie;4476,4 m3: 4476,4*0,85=3804,9"]
["  3",null,null,"KNNR 1/307/6","Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 6,0·m, kategoria gruntu III-IV","m3",551.7,1]
["  4",null,null,"KNNR 1/307/4","Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV","m3",588.71,1]
[{"$nulls":4},": (4476,4-551,7)*0,15=588,71"]
["  5",null,null,"KNNR 1/313/2","Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 6·m","m2",882.72,1]
[{"$nulls":4},": 551,7/1,25*2=882,72"]
["  6",null,null,"KNNR 1/313/6","Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·m szerokości wykopu, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 6·m","m2",882.72,0.25]
["  7",null,null,"KNNR 1/313/4","Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1,0·m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3·m","m2",6757.21,1]
[{"$nulls":4},"Fi 300mm _2571,0 m3: 2571/1,1*2=4674,545\nFi 400mm_1475,1 m3 ( w tym powyżej 3,0m-551,7m3): (1475,1-551,7)/1,25*2=1477,44\nFi 500mm_330,7 m3: 330,7/1,4*2=472,429\nFi 600mm_99,6 m3: 99,6/1,5*2=132,8"]
["  8",null,null,"KNNR 1/313/8","Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·m szerokości wykopu, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3·m - szer 1,1m","m2",4674.55,0.1]
[{"$nulls":4},"Fi 300mm _2571,0 m3: 2571/1,1*2=4674,545"]
["  9",null,null,"KNNR 1/313/8","Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·m szerokości wykopu, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3·m - szer. 1,25m","m2",1477.4,0.25]
[{"$nulls":4},"Fi 400mm_1475,1 m3 ( w tym powyżej 3,0m-551,7m3): (1475,1-551,7)/1,25*2=2345,28"]
["  10",null,null,"KNNR 1/313/8","Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·m szerokości wykopu, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3·m - szer. 1,40m","m2",472.43,0.4]
[{"$nulls":4},"Fi 500mm_330,7 m3: 330,7/1,4*2=472,429"]
["  11",null,null,"KNNR 1/313/8","Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·m szerokości wykopu, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3·m - szer. 1,5m","m2",132.8,0.5]
[{"$nulls":4},"Fi 600mm_99,6 m3: 99,6/1,5*2=132,8"]
["1.2","45232130-2 ",null,"Element","Roboty montażowe",null,1]
["  12",null,null,"KNNR 4/1411/3","Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm ","m3",333.53,1]
[{"$nulls":4},"bez studzienek;:\nFi 300mm: (926-41*1,2)*1,1*0,2=192,896\nFi 400mm: (447-21*1,2)*1,25*0,2=105,45\nFi 500mm: (105,5-3*1,2)*1,4*0,2=28,532\nFi 600mm: (31-4*1,2-4)*1,5*0,2=6,66"]
["  13",null,null,"KNNR 4/1308/5","Kanały z rur typu PVC-U łączone na wcisk, Fi·315x10,0·mm, SN12","m",877.3,1]
[]
["  14",null,null,"KNNR 4/1308/6","Kanały z rur typu PVC-U łączone na wcisk, Fi·400x12,6·mm, SN12","m",421.8,1]
[{"$nulls":4},": 447,0-21*1,2=421,8"]
["  15",null,null,"KNNR 4/1308/7","Kanały z rur typu PVC-U łączone na wcisk, Fi·500x16,5·mm, SN12","m",101.9,1]
[{"$nulls":4},": 105,5-3*1,2=101,9"]
["  16",null,null,"KNNR 4/1308/8","Kanały z rur typu PVC-U łączone na wcisk, Fi·630x22,0·mm, SN12","m",22.2,1]
[{"$nulls":4},": 31-4*1,2-4=22,2"]
["  17",null,null,"KNNR 11/501/5 (1)","Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek","m3",1020.44,1]
[{"$nulls":4},"Fi 300mm=586,527\nFi 400mm: 421,8*(1,25*0,7-3,14*0,2*0,2)=316,10\nFi 500mm: 101,9*(1,4*0,8-3,14*0,25*0,25)=94,13\nFi 700mm: 22,2*(1,5*0,9-3,14*0,3*0,3)=23,696"]
["  18",null,null,"KNR 218/804/4 (1)","Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·300·mm","m",877.3,1]
["  19",null,null,"KNR 218/804/5 (1)","Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·400·mm","m",421.8,1]
["  20",null,null,"KNR 218/804/6 (1)","Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·500·mm","m",101.9,1]
["  21",null,null,"KNR 218/804/7 (1)","Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·600·mm","m",22.2,1]
["  22",null,null,"KNNR 4/1208/2","Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 80/120, do 20·m, rurami Dn·813/12,5·mm, grunt kategorii III-IV","m",8,1]
["  23",null,null,"KNNR 4/1209/2","Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn·630·mm na płozach typu Integra ( bez kosztu rury przewodowej)","m",8,1]
["  24",null,null,null,"Założenie manszety Fi 800/600mm","szt",2,1]
["1.3","45232130-2 ",null,"Element","Studzienki rewizyjne i kontrolna Fi 1200mm",null,1]
["  25",null,null,"KNNR 4/1410/2","Podłoża betonowe, grubość 10·cm","m3",10.74,1]
[{"$nulls":4},";d=1200mm: 66*3,14*0,72*0,72*0,1=10,743"]
["  26",null,null,"KNNR 4/1418/5","Studnie kanalizacyjne systemowe  Fi 1200mm, podstawa studni prefabrykowana 1200/480mm z wykształconą kinetą Fi 500mm , spocznikiem i osadzonymi tulejami przejściowymi","szt",7,1]
["  27",null,null,"KNNR 4/1418/5","Studnie kanalizacyjne systemowe  Fi 1200mm, podstawa studni prefabrykowana 1200/480mm z wykształconą kinetą Fi 400mm , spocznikiem i osadzonymi tulejami przejściowymi","szt",20,1]
["  28",null,null,"KNNR 4/1418/5","Studnie kanalizacyjne systemowe  Fi 1200mm, podstawa studni prefabrykowana 1200/480mm z wykształconą kinetą Fi 300mm , spocznikiem i osadzonymi tulejami przejściowymi","szt",33,1]
["  29",null,null,"KNNR 4/1418/2","Studnie kanalizacyjne systemowe  Fi·1200·mm, trzon studni z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, h=500mm","m",68,1]
["  30",null,null,"KNNR 4/1418/2","Studnie kanalizacyjne systemowe  Fi·1200·mm, trzon studni z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, h=250mm","m",16,1]
["  31",null,null,"KNNR 4/1418/7","Studnie kanalizacyjne systemowe Fi 1200, wyposażenie studni prefabrykowanej (pierścienie wyrównujące H=40mm","kpl",60,1]
["  32",null,null,"KNNR 4/1418/7","Studnie kanalizacyjne systemowe Fi 1200, wyposażenie studni prefabrykowanej, pierścień odciążający,  pokrywa nadstudzienna  1200/600mm, właz żeliwny typ cięzki","kpl",60,1]
["1.4","45232130-2 ",null,"Element","Wylot",null,1]
["  33",null,null,"KNNR 4/1410/2","Podłoża betonowe, grubość 10·cm","m3",0.24,1]
[{"$nulls":4},";: 1,7*1,4*0,1=0,238"]
["  34",null,null,"KNNR 10/205/2","Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie o średnicy 10-14·mm","kg",89,1]
["  35",null,null,"KNNR 10/201/4","Budowle żelbetowe o objętości 1.01-10.0·m3","m3",1.56,1]
[{"$nulls":4},";ścianka czołowa: 1,4*1,4*0,2=0,392\n;płyta: 1,4*1,7*0,2=0,476\n;ścianka wylotowa: 1,2*1,4*0,2=0,336\n;ścianki boczne: (1,5*1,2*0,5*0,2*2)=0,36"]
["  36",null,null,"KNNR 4/1512/3","Izolacje powłokowe poziomych powierzchni betonowych, z lepiku asfaltowego na zimno, pierwsza warstwa","m2",2.38,1]
[{"$nulls":4},";: 1,7*1,4=2,38"]
["  37",null,null,"KNNR 4/1512/4","Izolacje powłokowe poziomych powierzchni betonowych, z lepiku asfaltowego na zimno, kolejna warstwa","m2",2.38,1]
["  38",null,null,"KNNR 4/1513/3","Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na zimno, pierwsza warstwa","m2",5.96,1]
[{"$nulls":4},": 1,4*1,4+1,4*1,4+1,7*1,2*0,5*2=5,96"]
["  39",null,null,"KNNR 4/1513/4","Izolacje powłokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na zimno, kolejna warstwa","m2",5.96,1]
["  40",null,null,"KNNR 4/1427/7","Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi \"PS\" przy grubości ściany 20·cm, otwór Fi·600·mm","szt",1,1]
["  41",null,null,null,"Montaż klapy zwrotnej Fi 600mm na wylocie","szt",1,1]
["  42",null,null,"KNNR 10/403/3 (1)","Wykonanie podsypek, grubości 10·cm, żwir","m2",32,1]
[{"$nulls":4},": 8*4=32"]
["  43",null,null,"KNNR 10/407/1 (1)","Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi , 90x60x10·cm","m2",32,1]
["  44",null,null,"KNNR 10/409/1 (1)","Ułożenie krawężników betonowych, na podsypce z pospółki grubości 10·cm","m",16,1]
["  45",null,null,"KNNR 6/1302/2","Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20·cm","m",52,1]
["1.5",null,null,"Element","Roboty ziemne - zasypy",null,1]
["  46",null,null,"KNNR 1/214/2 (2)","Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV","m3",2282.29,1]
[{"$nulls":4},";: 3804,9=3804,9\n;podsypka i obsypka;1567,5: \n;studzienki; 223,8: \nłącznie:1791,3: -1791,3*0,85=-1522,605"]
["  47",null,null,"KNNR 1/318/4","Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV","m3",953.08,1]
[{"$nulls":4},";: 551,7+670,07=1221,77\n;: -1791,3*0,15=-268,695"]
["  48",null,null,"KNNR 1/408/2","Zagęszczanie zasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III","m3",3235.37,1]
[{"$nulls":4},";: 2282,29+953,08=323537"]
["  49",null,null,"KNNR 1/311/4","Ręczne formowanie nasypów, ziemia z odkładu, kategoria gruntu III-IV","m3",36.3,1]
["  50",null,null,"KNNR 1/408/2","Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III","m3",36.3,1]
[{"$nulls":4},";: 36,3"]
["  51",null,null,"KNNR 1/206/4 (2)","Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74·kW, samochód do 5·t","m3",1755,1]
[{"$nulls":4},"pozostały z podsypek: 1791,3=1791,3\nodjąć nasyp: -36,3"]
["  52",null,null,"KNNR 1/208/2 (2)","Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t","m3",1755,5]
["  53",null,null,null,"Inwentaryzacja powykonawcza sieci","m",1825,1]
["2",null,null,"Rozdział","URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCE",null,1]
["2.1","45232130-2 ",null,"Element","Osadniki",null,1]
["  54",null,null,"KNNR 1/209/9","Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III","m3",12,1]
[{"$nulls":4},"osadniki: 3,0*2,0*2,0=12"]
["  55",null,null,"KNNR 4/1408/1","Płyty betonowe pod urządzenia podczyszczające","m3",1.2,1]
[{"$nulls":4},";fundament pod osadnik: 2,0*2,0*0,3=1,2"]
["  56",null,null,null,"Montaż osadniko sedymentacyjnego 7,5m3","szt",1,1]
["2.2","45232130-2 ",null,"Element","Separatory",null,1]
["  57",null,null,"KNNR 1/209/9","Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III","m3",12.8,1]
[{"$nulls":4},"dokop: 3,2*2,0*2,0=12,8"]
["  58",null,null,"KNNR 4/1408/1","Płyty betonowe pod urządzenia podczyszczające","m3",1.2,1]
[{"$nulls":4},";fundament pod separatorik: 2,0*2,0*0,3=1,2"]
["  59",null,null,null,"Montaż separatora lamelowego typ 40/400","szt",1,1]
["3",null,null,"Rozdział","PRZYKANALIKI DESZCZOWE",null,1]
["3.1","45111000-8 ",null,"Element","Roboty ziemne - wykopy",null,1]
["  60",null,null,"KNNR 1/111/2","Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim","km",0.298,1]
["  61",null,null,"KNNR 1/210/3 (2)","Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV","m3",602.22,1]
[{"$nulls":4},"przykanaliki; wg obliczeń; 518,5 m3: \nstudzienki ściekowe 76*1,0*1,0*2,5=190 m3: \nłącznie;708,5: 708,8*0,85=602,22"]
["  62",null,null,"KNNR 1/307/2","Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV","m3",106.28,1]
[{"$nulls":4},"łącznie;708,5: 708,5*0,15=106,28"]
["  63",null,null,"KNNR 1/313/4","Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3·m","m2",1797,1]
[{"$nulls":4},";: 518,5/1,0*2=1037,0\n: 76*2,5*1*4=760"]
["3.2","45232130-2 ",null,"Element","Roboty montażowe",null,1]
["  64",null,null,"KNNR 4/1411/3","Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm ","m3",59.6,1]
[{"$nulls":4},";: 298*1,0*0,2=59,6"]
["  65",null,null,"KNNR 4/1308/3","Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm","m",298,1]
["  66",null,null,"KNNR 11/501/5 (1)","Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 20cm ponad wierzch rury, piasek","m3",139.61,1]
[{"$nulls":4},";: 298*(1,0*0,5-3,14*0,1*0,1)=139,61"]
["  67",null,null,"KNR 218/804/2 (1)","Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm","m",298,1]
["  68",null,null,"KNNR 4/1424/2","Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu, klasyczne, przykrawężnikowe","szt",70,1]
["  69",null,null,"KNR 401/208/2","Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 20·cm","szt",70,1]
["  70",null,null,"KNNR 4/1427/1","Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi \"PS\" przy grubości ściany 20·cm, otwór Fi·210·mm","szt",70,1]
["3.3","45111000-8 ",null,"Element","Roboty ziemne - zasypy",null,1]
["  71",null,null,"KNNR 1/214/2 (2)","Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV","m3",432.23,1]
[{"$nulls":4},";: 666,23=666,23\nodjąć;275,3: -275,3*0,85=-234,005"]
["  72",null,null,"KNNR 1/318/4","Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV","m3",76.28,1]
[{"$nulls":4},";: 117,57=117,57\n;: -275,3*0,15=-41,295"]
["  73",null,null,"KNNR 1/408/2","Zagęszczanie zasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III","m3",508.51,1]
[{"$nulls":4},";: 432,23+76,28=508,51"]
["  74",null,null,"KNNR 1/206/4 (2)","Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74·kW, samochód do 5·t","m3",275.3,1]
["  75",null,null,"KNNR 1/208/2 (2)","Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t","m3",275.3,5]
["  76",null,null,null,"Inwentaryzacja powykonawcza sieci","kpl",1,1]