{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Przyłącze  do Kanalizacji Sanitarnej"]
[" 1. 1. "]
[null,"Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III",198,"m3"]
[" 1. 2. "]
[null,"Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)",8.31,"m3"]
[" 1. 3. "]
[null,"Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - podsypka pod rury",72,"m2"]
[" 1. 4. "]
[null,"Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - obsypka pod rury",72,"m2"]
[" 1. 5. "]
[null,"Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm",90,"m"]
[" 1. 6. "]
[null,"Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m ",2,"studnia"]
[" 1. 7. "]
[null,"Zasypywanie wykopów koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 ",192,"m3"]
[" 1. 8. "]
[null,"Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV ",5,"m3"]
[" 1. 9. "]
[null,"Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV",480,"m2"]
[" 1.10. "]
[null,"Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 15 cm",0.2,"m2"]