{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":4,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Remont  chodnika między blokami ul. Kościuszki w Połańcu"]
[2,"Roboty rozbiórkowe"]
[" 2. 1. "]
[null,"Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - pod studnię ściekową i obrzeże",6.93,"m3"]
[" 2. 2. "]
[null,"Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę - na odl. do 10km w zakresie Wykonawcy",6.93,"m3"]
[3,"roboty ziemne"]
[" 3. 1. "]
[null,"Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km w zakresie Wykonawcy, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II - korytowanie i zebranie skary na całej długości  chodników o szr. do 2 mb",1.6,"m3"]
[" 3. 2. "]
[null,"Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu I-II",2.46,"m3"]
[4,"Roboty brukarskie"]
[" 4. 1. "]
[null,"Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie bet. B-10",41,"m"]
[" 4. 2. "]
[null,"Stabilizacja cementowo-piaskowa \"75\" gr 3 cm - 75kg cementu na 1 m3 piasku pod kostkę . Przygotowanie mieszanki mechanicznie i rozłożenie.",2.16,"m3"]
[" 4. 3. "]
[null,"Chodniki z kostki brukowej betonowej NOSTALIT, grubości 4cm na podsypce stabilizacji \"75\" j.w.  z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka kolorowa 50% na 50% ",72,"m2"]
[" 4. 4. "]
[null,"Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu z podłączeniem rurą kanalizacji deszczowej fi 200 o dł. 7 mb",1,"szt."]
[" 4. 5. "]
[null,"Remont chodników z kostki brukowej  betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiórki - wyrównanie powierzchni ",100,"m2"]