{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":4,"rows_kept":109,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"OSP RYBITWY - Roboty rozbiórkowe - parter"]
[" 1. 1. "]
[null,"Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2",5,"szt."]
[" 1. 2. "]
[null,"Rozebranie wykładziny ściennej z płytek",15.24,"m2"]
[]
[" 1. 3. "]
[null,"Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej",6.7536,"m2"]
[" 1. 4. "]
[null,"Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej",11.16,"m2"]
[" 1. 5. "]
[null,"Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej",1.14,"m3"]
[" 1. 6. "]
[null,"Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych",0.36,"m3"]
[" 1. 7. "]
[null,"- usunięcie z parteru budynku gruzu",3.6,"m3"]
[" 1. 8. "]
[null,"Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km",3.6,"m3"]
[2,"ROBOTY MUROWE"]
[" 2. 1. "]
[null,"Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej",13.76,"m2"]
[" 2. 2. "]
[null,"Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami",1.14,"m3"]
[3,"Tynkowanie"]
[" 3. 1. "]
[null,"Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów",28.76,"m2"]
[" 3. 2. "]
[null,"Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm",25.7,"m"]
[4,"Roboty w zakresie stolarki budowlanej"]
[" 4. 1. "]
[null,"Ościeżnice drewniane zwykłe",5.8,"m2"]
[" 4. 2. "]
[null,"Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7",2,"szt."]
[" 4. 3. "]
[null,"Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z narożnikami z listew drewnianych na styku ścian",9.4,"m2"]
[" 4. 4. "]
[null,"Demontaż i montaż drzwi wejściowych z PCV - drzwi z rozbiórki z wstawieniem nowych 2 szt zamków ",2.86,"m2"]
[5,"Kładzenie płytek"]
[" 5. 1. "]
[null,"(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami \"CERESIT CT 17\" i \"ATLAS UNI GRUNT\" - powierzchnie pionowe",81.66,"m2"]
[" 5. 2. "]
[null,"Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej",46.472,"m2"]
[" 5. 3. "]
[null,"Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami",43.1,"m"]
[6,"Kładzenie i wykładanie podłóg, "]
[" 6. 1. "]
[null,"Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko",10.5,"m2"]
[" 6. 2. "]
[null,"Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm",10.5,"m2"]
[" 6. 3. "]
[null,"(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami \"CERESIT CT 17\" i \"ATLAS UNI GRUNT\" - powierzchnie poziome",10.5,"m2"]
[" 6. 4. "]
[null,"Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną",10.5,"m2"]
[7,"Roboty malarskie"]
[" 7. 1. "]
[null,"Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian- zmywalną",39.34,"m2"]
[" 7. 2. "]
[null,"Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów",17,"m2"]
[" 7. 3. "]
[null,"Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym",5.7,"m"]
[" 7. 4. "]
[null,"Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu",3.3,"m2"]
[" 7. 5. "]
[null,"Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie",14.4,"m2"]
[8,"INSTALACJE WOD-KAN"]
[" 8. 1. "]
[null,"Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'",2,"kpl."]
[" 8. 2. "]
[null,"Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych",8.5,"m"]
[" 8. 3. "]
[null,"Ustępy z płuczką ustępową typu \"kompakt\"",1,"kpl."]
[" 8. 4. "]
[null,"Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych",8.5,"m"]
[" 8. 5. "]
[null,"Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm",2.5,"m2"]
[" 8. 6. "]
[null,"Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm",3,"szt."]
[" 8. 7. "]
[null,"Zawory spłukujące o śr. nominalnej 20 mm",3,"szt."]
[" 8. 8. "]
[null,"Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm",6,"szt."]
[" 8. 9. "]
[null,"Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych",3,"podej."]
[" 8.10. "]
[null,"Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych",3,"podej."]
[" 8.11. "]
[null,"Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm z podgrzewaczem wody przepływowej",3,"szt."]
[" 8.12. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Montaż uchwytów aluminiowych dla osób niepełnosprawnych",2,"szt"]
[" 8.13. "]
[null,"Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem",3,"kpl."]
[" 8.14. "]
[null,"Wykucie bruzd pochyłych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego",8.5,"m"]
[9,"INSTALACJA ELEKTRYCZNA"]
[" 9. 1. "]
[null,"Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)",5,"kpl."]
[" 9. 2. "]
[null,"Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, przelotowych",5,"kpl."]
[" 9. 3. "]
[null,"Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej",5,"szt."]
[" 9. 4. "]
[null,"Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych",3,"szt."]
[" 9. 5. "]
[null,"Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku",24,"m"]
[" 9. 6. "]
[null,"Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar",5,"pomiar"]
[" 9. 7. "]
[null,"Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar",5,"pomiar"]