{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":105,"n_cols":4,"rows_kept":105,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Remont łazienek na piętrze w budynku OSP w Rybitwach - roboty rozbiórkowe"]
[" 1. 1. "]
[null,"Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2",4,"szt."]
[" 1. 2. "]
[null,"Rozebranie wykładziny ściennej z płytek",15.24,"m2"]
[" 1. 3. "]
[null,"Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej",6.7536,"m2"]
[" 1. 4. "]
[null,"Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej",3.96,"m2"]
[" 1. 5. "]
[null,"Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych",0.36,"m3"]
[" 1. 6. "]
[null,"Usunięcie z budynku gruzu",1.5,"m3"]
[" 1. 7. "]
[null,"Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km",1.5,"m3"]
[2,"ROBOTY MUROWE"]
[" 2. 1. "]
[null,"Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej",3.96,"m2"]
[" 2. 2. "]
[null,"Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł",4,"szt."]
[" 2. 3. "]
[null,"Wyłaz dachowy",1,"szt."]
[" 2. 4. "]
[null,"Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m",2.8,"m"]
[" 2. 5. "]
[null,"Rura wentylacyjna fi 15cm",1.3,"m"]
[" 2. 6. "]
[null,"Obudowa rury wentylacyjnej płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01",0.117,"m2"]
[3,"Tynkowanie"]
[" 3. 1. "]
[null,"Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów",3.96,"m2"]
[" 3. 2. "]
[null,"Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm",20,"m"]
[4,"Roboty w zakresie stolarki budowlanej"]
[" 4. 1. "]
[null,"Ościeżnice drewniane zwykłe",3.6,"m2"]
[" 4. 2. "]
[null,"Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7",2,"szt."]
[" 4. 3. "]
[null,"Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z narożnikami z listew drewnianych na styku ścian",7.2,"m2"]
[5,"Kładzenie płytek"]
[" 5. 1. "]
[null,"(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami \"CERESIT CT 17\" i \"ATLAS UNI GRUNT\" - powierzchnie pionowe",21.12,"m2"]
[" 5. 2. "]
[null,"Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej",21.12,"m2"]
[" 5. 3. "]
[null,"Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami",38,"m"]
[6,"Kładzenie i wykładanie podłóg, "]
[" 6. 1. "]
[null,"Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko",6.75,"m2"]
[" 6. 2. "]
[null,"Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm",6.75,"m2"]
[" 6. 3. "]
[null,"(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami \"CERESIT CT 17\" i \"ATLAS UNI GRUNT\" - powierzchnie poziome",6.75,"m2"]
[" 6. 4. "]
[null,"Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną",6.75,"m2"]
[7,"Roboty malarskie"]
[" 7. 1. "]
[null,"Gruntowanie podłoży preparatami \"CERESIT CT 17\" i \"ATLAS UNI GRUNT\" - powierzchnie pionowe",20.32,"m2"]
[" 7. 2. "]
[null,"Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi\r\n  tynków wewnętrznych ścian- zmywalną",20.32,"m2"]
[" 7. 3. "]
[null,"Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów",6.75,"m2"]
[8,"INSTALACJE WOD-KAN"]
[" 8. 1. "]
[null,"Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową",2,"kpl."]
[" 8. 2. "]
[null,"Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa",2,"szt."]
[" 8. 3. "]
[null,"Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych",5.5,"m"]
[" 8. 4. "]
[null,"Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych",6.5,"m"]
[" 8. 5. "]
[null,"Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm",2,"m2"]
[" 8. 6. "]
[null,"Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm",2,"szt."]
[" 8. 7. "]
[null,"Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych",2,"podej."]
[" 8. 8. "]
[null,"Ustępy z płuczką ustępową typu \"kompakt\"",2,"kpl."]
[" 8. 9. "]
[null,"Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm",2,"szt."]
[" 8.10. "]
[null,"Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych",2,"podej."]
[" 8.11. "]
[null,"Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm z podgrzewaczem wody przepływowej",2,"szt."]
[" 8.12. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Montaż uchwytów aluminiowych dla osób niepełnosprawnych",2,"szt"]
[" 8.13. "]
[null,"Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem",2,"kpl."]
[null,"Robocizna"]
[" 8.14. "]
[null,"Wykucie bruzd pochyłych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego",5,"m"]
[9,"INSTALACJA ELEKTRYCZNA"]
[" 9. 1. "]
[null,"Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)",2,"kpl."]
[" 9. 2. "]
[null,"Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, przelotowych",2,"kpl."]
[" 9. 3. "]
[null,"Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku",6,"m"]
[" 9. 4. "]
[null,"Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar",2,"pomiar"]
[" 9. 5. "]
[null,"Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar",4,"pomiar"]