{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":44,"n_cols":4,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Remont  Deptaka ul. Kościuszki w  Połańcu"]
[2,"Roboty rozbiórkowe"]
[" 2. 1. "]
[null,"Obrzeża trawnikowe 8x30 cm na podsypce piaskowej - nadające się do wbudowania odwóz na PGK",232,"m"]
[" 2. 2. "]
[null,"Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej - posortowanie i złożenie kostki z rozbiórki na boku",386,"m2"]
[" 2. 3. "]
[null,"Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - schody",4.8,"m3"]
[" 2. 4. "]
[null,"Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę - na odl. do 10km w zakresie Wykonawcy",12,"m3"]
[3,"roboty ziemne"]
[" 3. 1. "]
[null,"Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km w zakresie Wykonawcy, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II - korytowanie i zebranie skary na całej długości  chodników o szr. do 2 mb",81,"m3"]
[" 3. 2. "]
[null,"Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 10  km, kategoria gruntu III",16.23,"m3"]
[" 3. 3. "]
[null,"Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu I-II",12.46,"m3"]
[" 3. 4. "]
[null,"Ręczne formowanie nasypów, ziemia z odkładu",48,"m3"]
[4,"Roboty brukarskie"]
[" 4. 1. "]
[null,"Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV - pod koryto z kostki betonowej, zjazdy oraz roboty remontowe chodników",450.4,"m2"]
[" 4. 2. "]
[null,"Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce  cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową",248,"m"]
[" 4. 3. "]
[null,"Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10 cm, walec wibracyjny",450.4,"m2"]
[" 4. 4. "]
[null,"Chodniki z kostki brukowej betonowej NOSTALIT, grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka czerwona - wyrobienie koryta + obłożenie schodów x 2",146.8,"m2"]
[" 4. 5. "]
[null,"Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 80% kostki z rozbiórki i 20% kostki nowej kolorowej UNISTON- remont chodników",240,"m2"]
[" 4. 6. "]
[null,"Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m",50,"m"]
[" 4. 7. "]
[null,"Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 4 m2 - z lastryko - analogia",1,"szt."]
[5,"Roboty wykończeniowe"]
[" 5. 1. "]
[null,"podjazdy dla wózków na schodach",1.2,"m3"]
[" 5. 2. "]
[null,"Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej UNISTON grubość 6 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4  - podjazdy dla wózków - 3 szt",70,"m2"]
[" 5. 3. "]
[null,"Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - humus z odzysku z plantowaniem i wygrabieniem",464,"m2"]
[" 5. 4. "]
[null,"Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu z podłączeniem rurą kanalizacji deszczowej fi 200 o dł. 20 mb",2,"szt."]