{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":59,"n_cols":4,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Roboty rozbiórkowe"]
[" 1. 1. "]
[null,"Rozebranie pokrycia dachowegoz blachy trapezowej pod kominy 1mx1m",2,"szt."]
[" 1. 2. "]
[null,"Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm",0.05,"m3"]
[" 1. 3. "]
[null,"Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 15 cm",0.68,"m2"]
[2,"Roboty ziemne"]
[" 2. 1. "]
[null,"Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m",0.38,"m3"]
[" 2. 2. "]
[null,"Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi",0.53,"m3"]
[" 2. 3. "]
[null,"Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 1 km",0.53,"m3"]
[" 2. 4. "]
[null,"Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek",0.034,"m3"]
[" 2. 5. "]
[null,"Podkłady betonowe B-10 na podłożu gruntowym ",0.034,"m3"]
[" 2. 6. "]
[null,"Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa ",0.5,"m2"]
[" 2. 7. "]
[null,"Stopy fundamentowe betonowe B-15  o objętości do 0,5 m3 - z wykorzystaniem pompy do betonu",0.45,"m3"]
[" 2. 8. "]
[null,"Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi 8mm - 14mm",0.025,"t"]
[3,"Roboty murowe"]
[" 3. 1. "]
[null,"Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg.",4.94,"m3"]
[" 3. 2. "]
[null,"Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm",1.2,"m2"]
[" 3. 3. "]
[null,"Tynki kominów wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie ",32.71,"m2"]
[" 3. 4. "]
[null,"Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m",3,"kol."]
[" 3. 5. "]
[null,"Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - z kotłowni do garażu",2,"m2"]
[" 3. 6. "]
[null,"Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)",4.2,"m2"]
[" 3. 7. "]
[null,"Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł",9,"szt."]
[" 3. 8. "]
[null,"Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 % ",2.6,"m2"]
[4,"Dach"]
[" 4. 1. "]
[null,"Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - folia dachowa paroizolacja + paroprzepuszczalna - krotność 2",385.1,"m2"]
[" 4. 2. "]
[null,"Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa",385.1,"m2"]
[" 4. 3. "]
[null,"Konstrukcje rusztów pod okładziny z listew drewnianych na stropach",385.1,"m2"]
[" 4. 4. "]
[null,"(z.VIII) Podbitka z paneli drewnianych",385.1,"m2"]
[" 4. 5. "]
[null,"Rury spustowe z blachy ocynkowanej lub cynkowej",25,"m"]
[" 4. 6. "]
[null,"Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - kominy",3,"m2"]
[" 4. 7. "]
[null,"Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - podbitka",64.2,"m2"]
[" 4. 8. "]
[null,"Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m",16,"kol."]