{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":94,"n_cols":4,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Roboty wykończeniowe dachu - OSP Połaniec"]
[" 1. 1. "]
[null,"Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej ",25,"m"]
[" 1. 2. "]
[null,"Obróbki blacharskie powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - kominy w kolorze pokrycia dachowego",4,"m2"]
[" 1. 3. "]
[null,"Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - podbitka w kolorze pokrycia dachowego",66.2,"m2"]
[" 1. 4. "]
[null,"Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m",16,"kol."]
[2,"Stolarka drzwiowa, oraz wymiana bramy garażowej"]
[" 2. 1. "]
[null,"Montaż ościeżnic stalowych dla drzwi wewnątrzlokalowych  malowane dwukrotnie na budowie  na drzwi szer.90  cm.",4,"szt."]
[" 2. 2. "]
[null,"Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone do  sanitariatów wraz z klamką i zamkiem",7.38,"m2"]
[" 2. 3. "]
[null,"Wymiana bramy garażowej podnoszonej",12.25,"m2"]
[" 2. 4. "]
[null,"Montaż drzwi z PCV wewnętrznych +klamka, zamek, 3 zawiasy z obróbką obsadzenia o wym: \n  90 cm x 205 cm pełne - 2 szt\n190cm x  200 cm z małą szybką\n140 cm x 200 cm pełne",10.29,"m2"]
[" 2. 5. "]
[null,"Montaż drzwi zewnętrznych pełnych wzmocnionych (antywłamaniowo) + klamka, 2 zamki, 3 zwiasy z aluminium ciepłego  z obróbką obsadzenia o wym.\n198 cm x 230 cm ",4.55,"m2"]
[" 2. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Schody drewniane z barierką o wys. 1.2 mb drewnianą i konstrukcją wsporczą - wejście na poddasze",1,"kmpl"]
[" 2. 7. "]
[null,"Balustrady tarasowe, stalowe stalowo-drewniane lub drewniane  o wys. 1,3 m (konstrukcja i wzór jak schody drewniane) ",9.28,"m"]
[3,"Podłoża i posadzki"]
[" 3. 1. "]
[null,"Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe",259.36,"m2"]
[" 3. 2. "]
[null,"Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho gr 4 cm - jedna warstwa",206,"m2"]
[" 3. 3. "]
[null,"Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro",259.36,"m2"]
[" 3. 4. "]
[null,"Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - krotność x 3",259.36,"m2"]
[" 3. 5. "]
[null,"Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową \"Rabitza\"- krotność x 3",37.7,"m2"]
[" 3. 6. "]
[null,"Posadzki z płytek GRESOWYCH antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - Inwestor przekaże 30 m2 płytek 115.36-30=85.36m2 ",115.36,"m2"]
[" 3. 7. "]
[null,"Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm ",75,"m"]
[" 3. 8. "]
[null,"(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 ",271.7,"m2"]
[" 3. 9. "]
[null,"Podłoga z wykładziny PCW TARKETOWEJ - kolorowej o wysokim wskaźniku ścieralności ",271.7,"m2"]
[" 3.10. "]
[null,"Posadzki z płytek antypoślizgowych, mrozoodpornych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą",13.34,"m2"]
[4,"Roboty wykończeniowe"]
[" 4. 1. "]
[null,"Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT-17 jednokrotnie pod płytki",147.98,"m2"]
[" 4. 2. "]
[null,"Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 20 cm",6.394,"m2"]
[" 4. 3. "]
[null,"Listwy narożne do glazury",106,"m"]
[" 4. 4. "]
[null,"Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą",141.45,"m2"]
[" 4. 5. "]
[null,"Malowanie pędzlem farbami epoksydowymi  konstrukcji kratowych  - kratownic",88,"m2"]
[" 4. 6. "]
[null,"(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami \" i \"ATLAS UNI GRUNT\" - powierzchnie poziome - stropy",114.66,"m2"]
[" 4. 7. "]
[null,"(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami \" i \"ATLAS UNI GRUNT\" - powierzchnie pionowe ",758,"m2"]
[" 4. 8. "]
[null,"Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach ",19.3,"m2"]
[" 4. 9. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Malowanie  natryskowe powierzchni poziomych i pionowych tynków z lakierowaniem",758,"m2"]
[" 4.10. "]
[null,"Deska odbojowa z drewna liściastego szer. 20 cm ",80,"m"]
[" 4.11. "]
[null,"Strop podwieszony z  płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.\r\nObudowa  zamknięta kratownic \r\n",93.37,"m2"]
[5,"Elewacja"]
[" 5. 1. "]
[null,"Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie",291.23,"m2"]
[" 5. 2. "]
[null,"Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie",291.23,"m2"]
[" 5. 3. "]
[null,"Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 8cm metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących - ręczne wykonanie wypraw  elewacyjnych cienkowarstwowych - tynk AKRYLOWY  ",255.23,"m2"]
[" 5. 4. "]
[null,"Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr 5 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących - ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk ŻYWICZNY",39,"m2"]
[" 5. 5. "]
[null,"Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (okna i fundamenty) ",88.06,"m"]
[" 5. 6. "]
[null,"Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki AKRYLOWEJ ",10.55,"m2"]
[" 5. 7. "]
[null,"Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - parapety",9.25,"m2"]
[" 5. 8. "]
[null,"Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m",291.23,"m2"]
[" 5. 9. "]
[null,"Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km wykopy pod stopy i schody",3.01,"m3"]
[" 5.10. "]
[null,"Stopy fundamentowe betonowe B-15, o objętości do 0,5 m3  wraz z wykopami -  stopy pod słupy ",0.9,"m3"]
[" 5.11. "]
[null,"Schody stalowe z jednostronną poręczą - pod stopnie i spoczniki z krat WEMA",1,"szt."]
[" 5.12. "]
[null,"Schody betonowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu ",2.85,"m3"]