{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":170,"n_cols":4,"rows_kept":170,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Roboty remontowe budynku i dachu - OSP w Zrębinie"]
[2,"Roboty rozbiórkowe"]
[" 2. 1. "]
[null,"Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2",8,"szt."]
[" 2. 2. "]
[null,"Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł 1x1 c na zaprawie cementowo-wapiennej",8,"m"]
[" 2. 3. "]
[null,"Poszerzenie otworów drzwiowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej",16,"m"]
[" 2. 4. "]
[null,"Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych",1.8,"m2"]
[" 2. 5. "]
[null,"Rozebranie wykładziny ściennej z płytek",15.84,"m2"]
[" 2. 6. "]
[null,"Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej",4.452,"m2"]
[" 2. 7. "]
[null,"Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających sie do użytku",341,"m2"]
[" 2. 8. "]
[null,"Wywóz i utylizacja eternitu zawierającego azbest",5.797,"t"]
[" 2. 9. "]
[null,"Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku",46,"m2"]
[" 2.10. "]
[null,"- usunięcie z parteru budynku gruzu",3.3,"m3"]
[" 2.11. "]
[null,"Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km",3.3,"m3"]
[3,"DACH"]
[" 3. 1. "]
[null,"Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe",109.2,"m"]
[" 3. 2. "]
[null,"Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały",25.2,"m"]
[" 3. 3. "]
[null,"Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy",16.8,"m"]
[" 3. 4. "]
[null,"Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny",16.8,"m"]
[" 3. 5. "]
[null,"Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi",22,"szt."]
[" 3. 6. "]
[null,"Wymiana desek czołowych",50,"m"]
[" 3. 7. "]
[null,"Wymiana łacenia dachu pod pokrycie blachą trapezową o odstępie łat ponad 16 cm - w tym 70% łat z rozbiórki",341,"m2"]
[" 3. 8. "]
[null,"Wiatroizolacja z folii",341,"m2"]
[" 3. 9. "]
[null,"Kontrłaty",364,"m"]
[" 3.10. "]
[null,"Pokrycie dachów blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi)",341,"m2"]
[" 3.11. "]
[null,"(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm",70.5,"m2"]
[" 3.12. "]
[null,"(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien - rynny z rozbiórki",56,"m"]
[" 3.13. "]
[null,"Wymiany  - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej",0.0576,"m3"]
[" 3.14. "]
[null,"Wyłaz dachowy",1,"szt."]
[" 3.15. "]
[null,"Montaż barier śniegowych",56,"m"]
[4,"ROBOTY MUROWE"]
[" 4. 1. "]
[null,"Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej",1.6,"m2"]
[" 4. 2. "]
[null,"Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami",0.4,"m3"]
[" 4. 3. "]
[null,"Wykonanie zbrojonych bednarką przesklepień otworów w ścianach z cegieł",1.038,"m3"]
[" 4. 4. "]
[null,"Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych",56.1,"m"]
[" 4. 5. "]
[null,"Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami grubości 1/2 ceg. - kształtek kominowych ceramicznych",22.185,"m2"]
[" 4. 6. "]
[null,"Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg.- ponad dachem z cegły klinkierowej",1.653,"m3"]
[" 4. 7. "]
[null,"Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm",2.6,"m2"]
[" 4. 8. "]
[null,"Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł",15,"szt."]
[" 4. 9. "]
[null,"Udrążnienie starych przewodów kominowych",36,"m"]
[" 4.10. "]
[null,"Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 %",2.156,"m2"]
[5,"Tynkowanie"]
[" 5. 1. "]
[null,"Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach",21.75,"m2"]
[" 5. 2. "]
[null,"Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów",86.4,"m2"]
[" 5. 3. "]
[null,"Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)",8,"m2"]
[" 5. 4. "]
[null,"Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm",36,"m"]
[" 5. 5. "]
[null,"Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm",23.2,"m"]
[6,"Roboty w zakresie stolarki budowlanej"]
[" 6. 1. "]
[null,"Ościeżnice drewniane zwykłe",15.2,"m2"]
[" 6. 2. "]
[null,"Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z narożnikami z listew drewnianych na styku ścian",12,"m2"]
[" 6. 3. "]
[null,"Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone",3.2,"m2"]
[" 6. 4. "]
[null,"Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m",1,"szt"]
[7,"Kładzenie płytek"]
[" 7. 1. "]
[null,"Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej",46.242,"m2"]
[" 7. 2. "]
[null,"Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami",26,"m"]
[8,"Kładzenie i wykładanie podłóg, "]
[" 8. 1. "]
[null,"Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko",10.7,"m2"]
[" 8. 2. "]
[null,"Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm",10.7,"m2"]
[" 8. 3. "]
[null,"(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami \"CERESIT CT 17\" i \"ATLAS UNI GRUNT\" - powierzchnie poziome",10.7,"m2"]
[" 8. 4. "]
[null,"Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną",10.557,"m2"]
[9,"Roboty malarskie"]
[" 9. 1. "]
[null,"Gruntowanie podłoży preparatami \"CERESIT CT 17\" i \"ATLAS UNI GRUNT\" - powierzchnie pionowe",31.164,"m2"]
[" 9. 2. "]
[null,"Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi\r\n  tynków wewnętrznych ścian- zmywalną",53.26,"m2"]
[" 9. 3. "]
[null,"Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów",10.7,"m2"]
[10,"INSTALACJE WOD-KAN"]
["10. 1. "]
[null,"Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową",1,"kpl."]
["10. 2. "]
[null,"Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka",1,"kpl."]
["10. 3. "]
[null,"Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych",5.5,"m"]
["10. 4. "]
[null,"Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych",3,"m"]
["10. 5. "]
[null,"Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych",6.5,"m"]
["10. 6. "]
[null,"Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm",6.5,"m2"]
["10. 7. "]
[null,"Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm",2,"szt."]
["10. 8. "]
[null,"Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm",3,"szt."]
["10. 9. "]
[null,"Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych",2,"podej."]
["10.10. "]
[null,"Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych",2,"podej."]
["10.11. "]
[null,"Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm z podgrzewaczem wody przepływowej",2,"szt."]
["10.12. "]
[null,"Montaż uchwytów aluminiowych dla osób niepełnosprawnych",2,"szt"]
["10.13. "]
[null,"Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem",2,"kpl."]
["10.14. "]
[null,"Ustępy z płuczką ustępową typu \"kompakt\"",2,"kpl."]
["10.15. "]
[null,"Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm",1.5,"m2"]
["10.16. "]
[null,"Wykucie bruzd pochyłych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego",5,"m"]
[11,"INSTALACJA ELEKTRYCZNA"]
["11. 1. "]
[null,"Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle",4,"szt."]
["11. 2. "]
[null,"Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm",6,"szt."]
["11. 3. "]
[null,"Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśrubowo (4 wyloty)",2,"szt."]
["11. 4. "]
[null,"Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej",3,"szt."]
["11. 5. "]
[null,"Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)",3,"kpl."]
["11. 6. "]
[null,"Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, przelotowych",3,"kpl."]
["11. 7. "]
[null,"Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku",18,"m"]
["11. 8. "]
[null,"Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar",3,"pomiar"]
["11. 9. "]
[null,"Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar",6,"pomiar"]