{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Roboty remontowe dachu - OSP w Zdzieciach Starych"]
[" 1. 1. "]
[null,"Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających sie do użytku",104.84,"m2"]
[" 1. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Wywóz i utylizacja eternitu zawierającego azbest",1.78,"t"]
[" 2. 1. "]
[null,"Wymiana desek czołowych",13.04,"m"]
[" 2. 2. "]
[null,"Wymiana łacenia dachu pod pokrycie blachą trapezową o odstępie łat ponad 16 cm",104.84,"m2"]
[" 2. 3. "]
[null,"Wiatroizolacja z folii",104.84,"m2"]
[" 2. 4. "]
[null,"Kontrłaty",110.84,"m"]
[" 2. 5. "]
[null,"Pokrycie dachów blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi)",104.84,"m2"]
[" 2. 6. "]
[null,"(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm",16.31,"m2"]
[" 2. 7. "]
[null,"Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - rynny z rozbiórki",16.08,"m"]
[" 2. 8. "]
[null,"Wymiany  - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - przy kominach",0.04,"m3"]