{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":138,"n_cols":4,"rows_kept":138,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Roboty remontowe - łazienki w bud. OSP - Zdzieciach Starych"]
[" 1. 1. "]
[null,"Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2",1,"szt."]
[" 1. 2. "]
[null,"Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł 35*20 cm na zaprawie cementowo-wapiennej",2.2,"m"]
[" 1. 3. "]
[null,"Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych",0.92,"m3"]
[" 1. 4. "]
[null,"Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej",2,"szt."]
[" 1. 5. "]
[null,"Przekucie stropu na kominy",0.2,"m3"]
[" 1. 6. "]
[null,"Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej",3,"szt."]
[" 1. 7. "]
[null,"Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla obsadzenia nadproży",7.4,"m"]
[" 1. 8. "]
[null,"- usunięcie z parteru budynku gruzu",1.3,"m3"]
[" 1. 9. "]
[null,"Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km",1.3,"m3"]
[2,"Roboty murowe"]
[null,"Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej",1.6,"m2"]
[" 2. 2. "]
[null,"Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł",0.27,"m3"]
[" 2. 3. "]
[null,"Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm",3.8,"m"]
[" 2. 4. "]
[null,"Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych",36,"m"]
[" 2. 5. "]
[null,"Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg.",1.69,"m3"]
[" 2. 6. "]
[null,"Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami grubości 1/2 ceg. - kształtek kominowych ceramicznych",10.49,"m2"]
[" 2. 7. "]
[null,"Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg.- ponad dachem z cegły klinkierowej",0.89,"m3"]
[" 2. 8. "]
[null,"Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm",1.13,"m2"]
[" 2. 9. "]
[null,"Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł",8,"szt."]
[" 2.10. "]
[null,"Rury wentylacyjne okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej",1.5,"m"]
[3,"Tynkowanie"]
[" 3. 1. "]
[null,"Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach",15.84,"m2"]
[" 3. 2. "]
[null,"Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów",86.4,"m2"]
[" 3. 3. "]
[null,"Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 2 m2 w 1 miejscu)",4,"m2"]
[" 3. 4. "]
[null,"Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2",22.67,"m2"]
[" 3. 5. "]
[null,"Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm",42,"m"]
[4,"Roboty w zakresie stolarki budowlanej"]
[" 4. 1. "]
[null,"Ościeżnice drewniane zwykłe",3.6,"m2"]
[" 4. 2. "]
[null,"Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7",2,"szt."]
[" 4. 3. "]
[null,"Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z narożnikami z listew drewnianych na styku ścian",7.2,"m2"]
[" 4. 4. "]
[null,"Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - aluminium zimne",2.42,"m2"]
[" 4. 5. "]
[null,"Drzwi powietrzno-szczelne - kurtyna powietrzna",1,"szt."]
[5,"Kładzenie płytek"]
[" 5. 1. "]
[null,"(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami \"CERESIT CT 17\" i \"ATLAS UNI GRUNT\" - powierzchnie pionowe",45.46,"m2"]
[" 5. 2. "]
[null,"Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej",46.456,"m2"]
[" 5. 3. "]
[null,"Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami",16.4,"m"]
[6,"Kładzenie i wykładanie podłóg, "]
[" 6. 1. "]
[null,"Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko",9.27,"m2"]
[" 6. 2. "]
[null,"Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm",9.27,"m2"]
[" 6. 3. "]
[null,"Gruntowanie podłoży preparatami \"CERESIT CT 17\" i \"ATLAS UNI GRUNT\" - powierzchnie poziome",9.27,"m2"]
[" 6. 4. "]
[null,"Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną",9.27,"m2"]
[7,"Roboty malarskie"]
[" 7. 1. "]
[null,"Gruntowanie podłoży preparatami \"CERESIT CT 17\" i \"ATLAS UNI GRUNT\" - powierzchnie pionowe",11.825,"m2"]
[" 7. 2. "]
[null,"Gruntowanie podłoży preparatami \"CERESIT CT 17\" i \"ATLAS UNI GRUNT\" - powierzchnie poziome",9.27,"m2"]
[" 7. 3. "]
[null,"Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  tynków wewnętrznych ścian- zmywalną",35.458,"m2"]
[" 7. 4. "]
[null,"Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów",19.77,"m2"]
[8,"INSTALACJE WOD-KAN"]
[" 8. 1. "]
[null,"Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych",19,"m"]
[" 8. 2. "]
[null,"Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych",11,"m"]
[" 8. 3. "]
[null,"Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych",26,"m"]
[" 8. 4. "]
[null,"Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej rur. fi 20mm",26,"m"]
[" 8. 5. "]
[null,"Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm",4,"szt."]
[" 8. 6. "]
[null,"Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm",4,"szt."]
[" 8. 7. "]
[null,"Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych",2,"podej."]
[" 8. 8. "]
[null,"Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych",2,"podej."]
[" 8. 9. "]
[null,"Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm z podgrzewaczem wody przepływowej",2,"szt."]
[" 8.10. "]
[null,"Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem",2,"kpl."]
[" 8.11. "]
[null,"Ustępy z płuczką ustępową typu \"kompakt\"",2,"kpl."]
[" 8.12. "]
[null,"Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)",26,"m"]
[" 8.13. "]
[null,"Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm",1.5,"m2"]
[" 8.14. "]
[null,"Wykucie bruzd pochyłych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego",26,"m"]
[]
[9,"INSTALACJA ELEKTRYCZNA"]
[" 9. 1. "]
[null,"Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle",4,"szt."]
[" 9. 2. "]
[null,"Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm",6,"szt."]
[" 9. 3. "]
[null,"Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśrubowo (4 wyloty)",4,"szt."]
[" 9. 4. "]
[null,"Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej",4,"szt."]
[" 9. 5. "]
[null,"Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych",2,"szt."]
[" 9. 6. "]
[null,"Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)",4,"kpl."]
[" 9. 7. "]
[null,"Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, przelotowych",4,"kpl."]
[" 9. 8. "]
[null,"Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku",38,"m"]
[" 9. 9. "]
[null,"Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar",4,"pomiar"]
[" 9.10. "]
[null,"Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar",6,"pomiar"]