{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":40,"n_cols":4,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"ul. W. Witosa (spacerniak w lesie) III"]
[2,"roboty rozbiórkowe"]
[" 2. 1. "]
[null,"Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej",58,"m"]
[" 2. 2. "]
[null,"Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej",20,"m"]
[" 2. 3. "]
[null,"Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej",40,"m2"]
[3,"roboty ziemne"]
[" 3. 1. "]
[null,"Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia",0.04,"ha"]
[" 3. 2. "]
[null,"Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem a zakresie Wykonawcy",400,"m2"]
[" 3. 3. "]
[null,"Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km w zakresie Wykonawcy, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II",69.3,"m3"]
[" 3. 4. "]
[null,"Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu I-II",11.777,"m3"]
[" 3. 5. "]
[null,"Ręczne formowanie nasypów, ziemia z odkładu",11.78,"m3"]
[4,"Roboty brukarskie"]
[" 4. 1. "]
[null,"Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV",330,"m2"]
[" 4. 2. "]
[null,"Krawężniki prostokątne i  łukowe wraz z wykonaniem ław, betonowe  wystające 15x30 cm, ława betonowa B-15, podsypka cementowo-piaskowa",58,"m"]
[" 4. 3. "]
[null,"Obrzeża betonowe, 30x8 cm, na betonie B-10, ława z oporem o wym. 20 cm x 15 cm ",300,"m"]
[" 4. 4. "]
[null,"Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10 cm, walec wibracyjny",320,"m2"]
[" 4. 5. "]
[null,"Stabilizacja cementowo - piaskowa \"75\" gr 5 cm - 75kg cementu na 1 m3 piasku, pod kostkę betonową. Przygotowanie mieszanki mechanicznie.",16,"m3"]
[" 4. 6. "]
[null,"Chodniki z kostki brukowej betonowej NOSTALIT, grubość 6 cm, na stabilizacji  cementowo-piaskowej  \"75\" gr 5 cm  z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa 50% szara, 50% czerwona",320,"m2"]
[" 4. 7. "]
[null,"Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe",3,"szt"]
[5,"Roboty wykończeniowe"]
[" 5. 1. "]
[null,"Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.",110,"m2"]
[" 5. 2. "]
[null,"Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m ",5,"szt."]