{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Przedmiar","Kosztorys upr. UPZP"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Przedmiar","index":0,"n_rows":54,"n_cols":8,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nr spec.","Podstawa","Opis","Jedn.","Ilość","Cena jedn.","Wartośc netto"]
[null,null,"Kosztorys ślepy"]
["1","D-01.00.00","Element","Roboty przygotowawcze"]
["1.1","D-01.01.01","KNNR 1/111/1","Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z geodezyjnym operatem powykonawczym","km",0.17300000000000001]
["1.2","D-01.02.01","KNNR 1/101/2","Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25·cm - wraz z utylizacją","szt",9]
["1.3","D-01.02.01","KNNR 1/101/3","Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35·cm - wraz z utylizacją","szt",2]
["1.4","D-01.02.01","KNNR 1/101/4","Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 36-45·cm - wraz z utylizacją","szt",1]
["1.5","D-01.02.04","KNNR 6/502/2 (1)","rozbiórka chodników z kostki bruk - kostka do dyspozycji Inwestora","m2",90]
["1.6","D-01.02.04","KNNR 6/806/2","Rozebranie krawężników betonowych \"15\"","m",97]
["1.7","D-01.02.04","KNNR 6/806/8","Obrzeża trawnikowe 8x30·cm na podsypce piaskowej - rozebranie","m",72]
["1.8","D-01.02.11a","KNR 231/1406/4","Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe","szt",3]
["1.9","D-01.02.11a","KNR 231/1406/3","Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe","szt",2]
["1.10","D-01.02.04","KNR 404/1103/1","Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu","m3",17]
["2","D-02.00.00","Element","Roboty ziemne "]
["2.1","D-02.01.01","KNNR 1/202/2","Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10·km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III","m3",674.5]
["2.2","D-02.01.01","KNNR 1/305/1","Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu I-II","m3",10.9]
["2.3","D-02.01.01","KNNR 1/605/1","Igłofiltry o średnicy do 50·mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0·m","szt",20]
["2.4","D-02.03.01","KNR 201/202/1","dostarczenie gruntu G-1 pod nasyp - przepust","m3",70.4]
["2.5","D-02.01.01","KNNR 1/210/1","Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład  i wbudowanie w nasyp koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15, głębokość do 3·m, kategoria gruntu I-III","m3",147.4]
["2.6","D-02.03.01","KNNR 1/317/1","Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III","m3",70.4]
["3","D-03.00.00","Element","kanalizacja"]
["3.1","D-03.01.01","KNR 233/602/4 (1)","Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 2-otworowych, rury Fi·2x150·cm","m",16]
["3.2","D-03.01.01","KNR 202/219/1","część monolityczna przepustu na ławie z kruszywa","m3",0.7]
["3.3","D-03.01.01","KNR 233/606/1 (1)","Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe","m3",12.5]
["4","D-04.00.00","Element","Podbudowy"]
["4.1","D-04.01.01","KNNR 6/103/1","Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV","m2",359.9]
["4.2","D-04.01.01","KNNR 6/103/3 (1)","Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny","m2",1439.7]
["4.3","D-04.02.01","KNNR 6/106/2 (1)","Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, piasek","m2",467.5]
["4.4","D-04.04.01","KNNR 6/112/6","Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm","m2",1332.1]
["4.5","D-04.03.01","KNNR 6/1005/3","Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręcznie, nawierzchnia z bitumu-  pod w. ścieralną z B-A","m2",336.9]
["4.6","D-04.03.01","KNNR 6/1005/6","Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu-  pod w. ścieralną z B-A","m2",786.2]
["4.7","D-04.03.01","KNNR 6/1005/7","Skropienie nawierzchni emulsją ","m2",2246.2]
["4.8","D-04.04.02","KNNR 6/113/1","Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm","m2",52.5]
["4.9","D-04.04.02","KNNR 6/113/1","Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10·cm","m2",1123.1]
["4.10","D-04.04.02","KNNR 6/113/5","Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm","m2",1123.1]
["4.11","D-04.05.01","KNNR 6/111/2 (1)","Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm","m2",1275.1]
["5","D-05.00.00","Element","Nawierzchnia"]
["5.1","D-05.03.23","KNNR 6/502/3 (1)","zjazdy z kostki brukowej betonowej, gr.8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara","m2",52.5]
["6","D-06.00.00","Element","Roboty wykończeniowe"]
["6.1","D-06.01.01","KNNR 6/112/2","Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm - wlot/wylot przepustu","m2",40]
["6.2","D-06.01.01","KNNR 6/109/1","Podbudowa pod umocnienie dna rowu  i skarp z mieszanki betonowej B-10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm","m2",60]
["6.3","D-06.01.01","KNNR 1/514/1","Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ( dno rowu dyblami betonowymi, skarpy płytami typu \"jomb\")","m2",60]
["7","D-07.00.00","Element","Urządzenia bezpieczeństwa"]
["7.1","D-07.01.01","KNNR 6/705/5","Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie ręczne","m2",19.5]
["7.2","D-07.02.01","KNNR 6/702/1 (2)","Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm","szt",10]
["7.3","D-07.02.01","KNNR 6/702/4","Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3·m2","szt",14]
["7.4","D-07.05.01","KNNR 6/703/1","Bariery ochronne stalowe, SP-04 w tym 4m od strony chodnika z pochwytem","m",56]
["8","D-08.00.00","Element","Elementy ulic"]
["8.1","D-08.01.01","KNNR 6/403/3","Krawężniki betonowe wystające 15x30, wraz z wykonaniem ław, ława betonowa z oporem z betonu B15, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm.","m",380]
["8.2","D-08.02.02","KNNR 6/502/2 (2)","Chodniki z kostki brukowej betonowej, gr.6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa","m2",415]
["8.3","D-08.02.02","KNNR 6/503/2","Chodniki z płyt, betonowe 35x35x5·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin zaprawą cementową","m2",4]
["8.4","D-08.03.01","KNNR 6/404/5","Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, wypełnienie spoin zaprawą cementową","m",227]
["8.5","D-09.01.01","KNNR 1/503/1","Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III","m2",720]
["8.6","D-09.01.01","KNNR 1/507/1","Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 20cm ","m2",760]

{"sheet":"Kosztorys upr. UPZP","index":1,"n_rows":57,"n_cols":8,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Podstawa","Opis","Jednostka","Ilość","Krotność","Cena jedn.","Wartość"]
[null,"Kosztorts inwestorski"]
["1","Element","Roboty przygotowawcze"]
["1.1","KNNR 1/111/1","Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z geodezyjnym operatem powykonawczym","km",0.17300000000000001,2]
["1.2","KNNR 1/101/2","Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25·cm - wraz z utylizacją","szt",9,1]
["1.3","KNNR 1/101/3","Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35·cm - wraz z utylizacją","szt",2,1]
["1.4","KNNR 1/101/4","Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 36-45·cm - wraz z utylizacją","szt",1,1]
["1.5","KNNR 6/502/2 (1)","rozbiórka chodników z kostki bruk - kostka do dyspozycji Inwestora","m2",90,1]
["1.6","KNNR 6/806/2","Rozebranie krawężników betonowych \"15\"","m",97,1]
["1.7","KNNR 6/806/8","Obrzeża trawnikowe 8x30·cm na podsypce piaskowej - rozebranie","m",72,1]
["1.8","KNR 231/1406/4","Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe","szt",3,1]
["1.9","KNR 231/1406/3","Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe","szt",2,1]
["1.10","KNR 404/1103/1","Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu","m3",17,1]
["2","Element","Roboty ziemne "]
["2.1","KNNR 1/202/2","Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10·km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III","m3",674.5,1]
["2.2","KNNR 1/305/1","Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu I-II","m3",10.9,1]
["2.3","KNNR 1/605/1","Igłofiltry o średnicy do 50·mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0·m","szt",20,1]
["2.4","KNR 201/202/1","dostarczenie gruntu G-1 pod nasyp - przepust","m3",70.4,1]
["2.5","KNNR 1/210/1","Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład  i wbudowanie w nasyp koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15, głębokość do 3·m, kategoria gruntu I-III","m3",147.4,1]
["2.6","KNNR 1/317/1","Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III","m3",70.4,1]
["3","Element","kanalizacja"]
["3.1","KNR 233/602/4 (1)","Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 2-otworowych, rury Fi·2x150·cm","m",16,1]
["3.2","KNR 202/219/1","część monolityczna przepustu na ławie z kruszywa","m3",0.7,1]
["3.3","KNR 233/606/1 (1)","Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe","m3",12.5,1]
["4","Element","Podbudowy"]
["4.1","KNNR 6/103/1","Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV","m2",359.9,1]
["4.2","KNNR 6/103/3 (1)","Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny","m2",1439.7,1]
["4.3","KNNR 6/106/2 (1)","Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, piasek","m2",467.5,1]
["4.4","KNNR 6/112/6","Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm","m2",1332.1,1]
["4.5","KNNR 6/1005/3","Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręcznie, nawierzchnia z bitumu-  pod w. ścieralną z B-A","m2",336.9,1]
["4.6","KNNR 6/1005/6","Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu-  pod w. ścieralną z B-A","m2",786.2,1]
["4.7","KNNR 6/1005/7","Skropienie nawierzchni emulsją ","m2",2246.2,1]
["4.8","KNNR 6/113/1","Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm","m2",52.5,1]
["4.9","KNNR 6/113/1","Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10·cm","m2",1123.1,0.67]
["4.10","KNNR 6/113/5","Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm","m2",1123.1,1]
["4.11","KNNR 6/111/2 (1)","Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15·cm","m2",1275.1,1]
["5","Element","Nawierzchnia"]
["5.1","KNNR 6/502/3 (1)","zjazdy z kostki brukowej betonowej, gr.8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara","m2",52.5,1]
["6","Element","Roboty wykończeniowe"]
["6.1","KNNR 6/112/2","Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm - wlot/wylot przepustu","m2",40,1]
["6.2","KNNR 6/109/1","Podbudowa pod umocnienie dna rowu  i skarp z mieszanki betonowej B-10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm","m2",60,1]
["6.3","KNNR 1/514/1","Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ( dno rowu dyblami betonowymi, skarpy płytami typu \"jomb\")","m2",60,1]
["7","Element","Urządzenia bezpieczeństwa"]
["7.1","KNNR 6/705/5","Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie ręczne","m2",19.5,1]
["7.2","KNNR 6/702/1 (2)","Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm","szt",10,1]
["7.3","KNNR 6/702/4","Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3·m2","szt",14,1]
["7.4","KNNR 6/703/1","Bariery ochronne stalowe, SP-04 w tym 4m od strony chodnika z pochwytem","m",56,1]
["8","Element","Elementy ulic"]
["8.1","KNNR 6/403/3","Krawężniki betonowe wystające 15x30, wraz z wykonaniem ław, ława betonowa z oporem z betonu B15, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm.","m",380,1]
["8.2","KNNR 6/502/2 (2)","Chodniki z kostki brukowej betonowej, gr.6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa","m2",415,1]
["8.3","KNNR 6/503/2","Chodniki z płyt, betonowe 35x35x5·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin zaprawą cementową","m2",4,1]
["8.4","KNNR 6/404/5","Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, wypełnienie spoin zaprawą cementową","m",227,1]
["8.5","KNNR 1/503/1","Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III","m2",720,1]
["8.6","KNNR 1/507/1","Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 20cm ","m2",760,1]
[null,null,"Wartość netto"]
[null,null,"VAT"]
[null,null,"Wartość brutto"]