{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Przedmiar","Kosztorys upr. - Formuła II"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Przedmiar","index":0,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nr spec.","Podstawa","Opis","Jedn.","Ilość","Cena jedn.","Wartośc netto"]
[null,null,"Kosztorys slepy"]
["1",null,"Element","Przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej"]
["1.1","D-03-02-01","KNR 201/215/2","Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)","m3",364]
["1.2","D-03-02-01","KNR 405/313/1","Demontaż rurociągu , Dn·200·mm","m",17.53]
["1.3","D-03-02-01","KNR 218/613/1 (1)","Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 3·m z włazami wypełnionymi betonem","szt",6]
["1.4",null,"KNR 218/613/3 (1)","Osadnik z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm, głębokość 3·m","szt",1]
["1.5",null,"KNR 231/105/1","Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm","m2",45.4]
["1.6",null,"KNR 231/105/2","Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy -17cm","m2",45.4]
["1.7",null,"KNR 228/503/2 (1)","Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·200·mm","m",17]
["1.8",null,"KNR 228/503/3 (1)","Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·250·mm","m",66.3]
["1.9",null,"KNR 228/503/4 (1)","Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·300·mm","m",37]
["1.10",null,"KNR 218/625/2","Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu z rusztem na zawiasie ","szt",3]
["1.11",null,"KNR 201/230/1 (1)","Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM)   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)","m3",364]
["1.12",null,"KNNRS 10/502/2 (1)","Wykonanie opasek pojedynczych i podwójnych z kiszek faszynowych, Fi·15·cm, wykonanie z brzegu","m",42]
["1.13",null,"KNNRS 10/1808/1","Umocnienia z płyt betonowych wylewanych na miejscu przy przepustach PP-1 do PP-4, przy minimalnej długości umocnień przepustów PP-1, próg 0·cm","szt",1]
["1.17",null,"KNR 231/105/1","Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm","m2",82.4]
["1.18",null,"KNR 231/105/2","Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy","m2",1401]
["1.20",null,"KNR 201/505/4","Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)","m2",8.9]

{"sheet":"Kosztorys upr. - Formuła II","index":1,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Podstawa","Opis","Jednostka","Ilość","Krotność","Wyliczona wart. jedn.","Wartość z narz."]
[null,"Kosztorys inwestorski"]
["1","Element","Przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej"]
["1.1","KNR 201/215/2","Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III","m3",364,1]
["1.2","KNR 405/313/1","Demontaż rurociągu , Dn·200·mm","m",17.53,1]
["1.3","KNR 218/613/1 (1)","Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 3·m z włazami wypełnionymi betonem","szt",6,1]
["1.4","KNR 218/613/3 (1)","Osadnik z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm, głębokość 3·m","szt",1,1]
["1.5","KNR 231/105/1","Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm","m2",45.4,1]
["1.6","KNR 231/105/2","Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy -17cm","m2",45.4,17]
["1.7","KNR 228/503/2 (1)","Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·200·mm","m",17,1]
["1.8","KNR 228/503/3 (1)","Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·250·mm","m",66.3,1]
["1.9","KNR 228/503/4 (1)","Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·300·mm","m",37,1]
["1.10","KNR 218/625/2","Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu z rusztem na zawiasie ","szt",3,1]
["1.11","KNR 201/230/1 (1)","Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM)","m3",364,1]
["1.12","KNNRS 10/502/2 (1)","Wykonanie opasek pojedynczych i podwójnych z kiszek faszynowych, Fi·15·cm, wykonanie z brzegu","m",42,1]
["1.13","KNNRS 10/1808/1","Umocnienia z płyt betonowych wylewanych na miejscu przy przepustach PP-1 do PP-4, przy minimalnej długości umocnień przepustów PP-1, próg 0·cm","szt",1,1]
["1.17","KNR 231/105/1","Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm","m2",82.4,1]
["1.18","KNR 231/105/2","Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy","m2",1401,1]
["1.20","KNR 201/505/4","Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III","m2",8.9,1]
[null,null,"Wartość netto"]
[null,null,"VAT"]
[null,null,"Wartość brutto"]