{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Przedmiar"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Przedmiar","index":0,"n_rows":40,"n_cols":6,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,0,36,4],[4,1,4,3],[0,0,0,5],[1,0,1,5],[19,0,19,4],[20,1,20,4],[28,1,28,4],[27,0,27,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZAKRES RZECZOWY ROBÓT"]
["Remont drogi gminnej ul. Staszowska w Połańcu od km 0+000 do km 0+995,0  zniszczonej w wyniku nawalnych deszczy"]
[]
["Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót brutto"]
["I","Roboty drogowe"]
["1.","Frezowanie na głębokość 4cm nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej - urobek (destrukt) zabira wykonawca robót   - pow. =7.334,0m2","m2",7334]
["2.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilujaca śr. gr. 2cm (w ilości 50kg/m2) po zagęszczeniu - KR-1 pow. 8054,0m2","m2",8054]
["3.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 3cm po zagęszczeniu - KR-1 pow. 8054,0m2","m2",8054]
["4.","Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej siatką typu Armapal lub równoważną o wytrzymałości nie mniejszej niż 100 kN/m2 do zbrojenia nawierzchni asfaltowych - pow. 700m2","m2",700]
["5.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie z oporem  z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec dł.- 5,0mb","mb",5]
["6.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem  bez spoinowania 5,0mb","mb",5]
["7.","Demontaż starego obrzeża betonowego 6/20cm, na ławie betonowej z oporem z wywozem urobku w miesce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec 5,0mb","mb",5]
["8.","Ułożenie obrzeża betonowego gr. 6/20cm, na ławie betonowej z betonu B-15, z oporem,, bez spoinowania - 5,0mb","mb",5]
["9.","Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - o pow. 110,0m2+20m2=130m2","m2",130]
["10.","Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 6cm, 100% kolor, na podsypce cementowo-piaskowej (cement w ilości 75kg/m3) gr. 6cm, -:pow.5,0m2","m2",5]
["11.","Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 8cm, 100% kolor, na podsypce cementowo-piaskowej (cement w ilości 75kg/m3) gr. 6cm, : 5,0m2","m2",5]
["12.","Ułożenie tłucznia dolomitowego fr.4/31,5mm o grubości 20cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem walcem - pow. 110m2+20m2=130m2","m2",130]
["13.","Ścięcie lemieszem równiarki przerostów z trawy gr. 10 cm z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy -pow. 105mb x1,0m x2=210m2","m2",210]
["14.","Wykonanie poboczy z tłucznia frakcji 4/31,5 mm gr. 14 cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem - pow. 2x1mx105mb= 210 m2","m2",210]
["                                                                                                            RAZEM"]
["II","Roboty wodno - kanalizacyjne"]
["1.","Demontaż starej kratki ściekowej (wpustu ulicznego) z kołnierzem z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","szt.",3]
["2.","Montaż nowej kratki ściekowej (wpustu ulicznego) z kołnierzem - komplet","szt",3]
["3.","Demontaż starej zasuwy wodociągowej na przyłączu do budynku  z wywozem w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec, wykonanie wykopu na  gł. ok. 1,6 m o powierzchni 1,5 m x  1,5 m","szt.",10]
["4.","Montaż zasuwy gwintowanej DN 32(komplet z obudową i skrzynką) wraz z złączkami, wykonanie wykopu na gł. ok 1,6 m o wymiarach 1,5mx1,5 m z opsypaniem gruntem, zagęszczeniem oraz wykonaniem warstwy filtracyjnej z piasku gr. 10cm,  podbudowy tłuczniowej dolomitowej gr. 25 cm o powierzchni 1,5 m x 1,5 m wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego","szt.",10]
["5.","Wykonanie odcinka przyłącza wodociągowego z rur PE HD 32 o dł. 6 m metodą przecisku ","szt.",10]
["6.","Przełożenie istniejącego przepustu żelbetowego fi 800mm - długości 12,00mb -  przecięcie nawierzchni asfaltowej drogi gr. 8cm o wymiarach 2,0mx12,0m, rozebranie pobdubowy tłuczniowej gr. 25cm, i gruntu rodzimego do głębokości 2,3m; przełozenie istniejacego przepustu żelbetowego fi 800mm na głębokość 40cm; ponowne ułożenie istniejacego przepustu; ułozenie gruntu rodzimego, w-wy filtracyjnej z piasku gr. 15cm, podbudowy tłuczniowej gr. 25cm, nawierzchni asfaltowej gr. 4cm (z wyprofilowaniem i zagęszczeniem walcem); rozkucie dwóch murków oporowych z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy; wykonanie nowych dwóch murków oporowych z betonu B-30 o wymiarach 2x0,3mx1,6mx1,6m=1,53m3.        ","szt",1]
["                                                                                                            RAZEM"]
["III","Pozostałe roboty"]
["1.","Demontaż starych znaków drogowych z wywozem do PGK Połaniec","szt",8]
["2.","Montaż nowego znaku drogowego                        komplet (ze słupkiem)","szt",4]
["3.","Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej","szt.",15]
["4.","Regulacja wysokościowa studni teleskopowej kanalizacji sanitarnej","szt.",23]
["5.","Regulacja wysokościowa zasuwy wodociągowej","szt.",5]
["6.","Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnej ","szt.",1]
["7.","Regulacja wysokościowa kratki ściekowej (wpustu ulicznego)","szt.",18]
["                                                                                                            RAZEM"]
[]
[]
[null,"Suma kosztorysu brutto"]