{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["segmnet D -sale lekcyjne"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"segmnet D -sale lekcyjne","index":0,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,1,4,7],[29,4,29,5],[8,1,8,6],[18,1,18,5],[5,1,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZAKRES RZECZOWY"]
[]
[]
[null,"Remont w Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu"]
[null,"Segment D parter+ I piętro -sale lekcyjne: wymiana 2 pionów kanalizacyjnych (odpływy z umywalek), wymiana umywalek z bateriami, udrożnienie odpływów do studzienek, czyszczenie 2 studzienek kanalizacyjnych"]
[]
[null,"Lp.","Rodzaj robót","jednost. ","ilość","Cena jedn.","Razem"]
[null,"Instalacje sanitarne"]
[null,1,"Rozebranie ścianki z cegły o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej wraz transportem i utylizacją gruzu ","m²",9,null,0]
[null,2,"Rurociągi z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łącz. met. wciskową, rury niskoszumowe razem z kolankami, uchwytami, uszczelkami, itp.+demontaż istniejących rur żeliwnych","mb",25,null,0]
[null,3,"Obudowa pionów kanalizacyjnych płytami g-k na ruszcie metalowym ","m²",9,null,0]
[null,4,"Dwukrotne malowanie obudowy pionów kanalizacyjnych farbami akrylowymi z gruntowaniem","m²",9,null,0]
[null,5,"Montaż czyszczaków kanalizacyjnych o śr. zewn. 75 mm łączonych metodą wciskową oraz drzwiczki rewizyjne w płycie g-k o wym. ok.30×30 cm","szt.",2,null,0]
[null,6,"Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych o szer.  50 cm z syfonem + demontaż istniejącej umywalki","szt.",10,null,0]
[null,7,"Baterie umywalkowe o śr. 15 mm+demontaż istniejących baterii","szt.",10,null,0]
[null,8,"Udrożnienie mechaniczne przewodów kanalizacyjnych żeliwnych ośr. zew. 75 mm(odpływy z pionów do studzienek, 2×9 m)","mb",18,null,0]
[null,9,"Ręczne czyszczenie studzienek kanalizacyjnych z osadu o śr. wewn. 1200 mm","szt.",2,null,0]
[null,"RAZEM",{"$nulls":4},0]