{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"REMONT DACHU - WYMIANA POKRYCIA OSP w RYBITWACH"]
[" 1. 1. "]
[null,"Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających sie do użytku",295.95,"m2"]
[" 1. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Utylizacja eternitu",295.95,"m2"]
[" 1. 3. "]
[null,"Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku",43.4,"m"]
[" 1. 4. "]
[null,"Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku",44.5,"m"]
[" 1. 5. "]
[null,"Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm",295.95,"m2"]
[" 1. 6. "]
[null,"impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat do konstrukcji stalowej i łat łaty    (70% materiał- łaty)",295.95,"m2"]
[" 1. 7. "]
[null,"(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową T-35 powlekaną do 4.00 m2 na łatach",295.95,"m2"]
[" 1. 8. "]
[null,"(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów",46,"m"]
[" 1. 9. "]
[null,"Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku",43.4,"m"]
[" 1.10. "]
[null,"Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej",44.5,"m"]
[" 1.11. "]
[null,"Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej",40.1,"m2"]
[" 1.12. "]
[null,"Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 10 m",5,"kol."]