{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":7,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,5,6],[4,1,4,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,null,"Połaniec  16.04.2012."]
[]
[null,"ZAKRES RZECZOWY ROBÓT"]
[null," Odbudowa drogi gminnej nr 366159T w msc. Rybitwy                                                                          od km 0+155 do km 0+826 na terenie gminy Połaniec  realizowanej z Funduszu Solidarności."]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Odmulenie rowu na głebokość 40cm wraz z wywozem urobku","mb",1000]
[null,"2.","Demontaż starych i montaż nowych przepustów o średnicy 60cm z podbudową tłuczniową gr.15cm pod przepustem i  z nadsypką piaskową gr. 15cm i podbudową tłuczniową gr.15cm nad przepustem - przepust długości 5,00m z przyczólkami żelbetowymi 2x0,4mx1,0mx1,0m=0,8m3","szt,",3]
[null,"3.","Korytowanie na głebokość 15cm - zebranie równiarką i wywiezienie przerostów trawy z drogi. Wywóz w zakresie własnym wykonawcy - pow. 3,4mx671=2.281,4m2","m2",2281.4]
[null,"4.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm z dolomitu wraz z wyprofilowaniem równiarką  i zagęszczeniem walcem - o pow. 3,0mx671m+150m2=2163m2","m2",2113]
[null,"5.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca w ilości 75kg/m2 (średnio gr. 3cm)- pow. 3,0mx671m+100m2=2113m2","m2",2163]
[null,"6.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 4cm po zagęszczeniu -  pow. 3,0mx671m+100m2=2113m2","m2",2113]
[null,"7.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego gr. 7cm i gruntu rodzimego gr. 7cm o pow. - 2x0,20mx671=268,4m2","m2",268.4]
[null,"8.","Montaż kompletnego znaku drogowego A-7","szt",1]
[null,"9.","Montaż kompletnego znaku drogowego B-18","szt",1]
[null,null,"Razem "]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}