{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":1139,"n_cols":7,"rows_kept":1139,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,5,6],[736,1,736,6],[781,1,781,6],[825,1,825,6],[874,1,874,6],[559,1,559,6],[422,2,422,5],[696,1,696,6],[440,1,440,6],[478,1,478,6],[618,1,618,6],[659,1,659,6],[16,2,16,6],[30,2,30,6],[39,2,39,6],[407,2,407,5],[105,2,105,6],[109,2,109,6],[176,1,176,6],[129,2,129,6],[373,1,373,6],[94,1,94,6],[55,2,55,6],[70,2,70,6],[79,2,79,6],[125,1,125,6],[98,2,98,6],[243,2,243,6],[298,2,298,6],[144,2,144,6],[153,2,153,6],[253,1,253,6],[180,2,180,6],[196,2,196,6],[248,2,248,5],[223,2,223,6],[9,1,9,6],[10,1,10,6],[288,2,288,5],[255,2,255,6],[272,2,272,6],[280,2,280,6],[205,2,205,6],[220,1,220,6],[12,1,12,6],[51,1,51,6],[310,2,310,6],[252,1,252,6],[331,1,331,6],[318,2,318,6],[294,1,294,6],[377,2,377,5],[1106,1,1106,6],[917,1,917,6],[958,1,958,6],[982,1,982,6],[1006,1,1006,6],[1029,1,1029,6],[1053,1,1053,6],[1079,1,1079,6],[522,1,522,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,"TI.271.2.2015.ID-2 "]
[null,"„Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową infrastruktury technicznej  w ramach projektu pn.: „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II –  Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – 2015”"]
[]
[]
[]
[null,"ZAKRES RZECZOWY ROBÓT"]
[]
[]
[null,"1. Przebudowa drogi gminnej Nr 366067T wraz z chodnikami oraz budową placu manewrowego w Połańcu od KM 0+000 do KM 0+140"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"I","Roboty drogowe"]
[null,1,"Frezowanie na głębokość 4cm nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej z odwozem urobku w zakresiee własnym wykonawcy","m2",1003]
[null,2,"Wykonanie koryta o gł. 49cm z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy (1 x 1-3,0m) na poszerzeniach jezdni  z odwozem urobku w zakresiee własnym wykonawcy na terenie gminy Połaniec.","m2",247]
[null,3,"Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku gr. 10cm podbudowy tłuczniowej z dolomitu fr. 4/63 mm gr. 25cm z zaklinowaniem, warstwy z masy miner. - asfaltowej w ilości 75kg/m2 ( śr. gr. 3cm) ","m2",247]
[null,"4.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca (75kg/m3) śr. gr. 3cm po zagęszczeniu - pow. 756+247=1003,0m2","m2",1003]
[null,"6.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 3cm po zagęszczeniu - pow. 756+247=1003,0m2","m2",1003]
[null,"6.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie z oporem  z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","mb",318]
[null,"7.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem  bez spoinowania ","mb",371]
[null,"8.","Demontaż starego obrzeża betonowego 6/20cm, na ławie betonowej z oporem z wywozem urobku w miesce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec ","mb",266.5]
[null,"9.","Ułożenie obrzeża betonowego gr. 6/20cm, na ławie betonowej z betonu B-15, z oporem, 100% kolor, bez spoinowania ","mb",207]
[null,"10.","Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec 477,5m2","m2",477.5]
[null,"11.","Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 8cm, 100% kolor, na podsypce cementowo-piaskowej (cement w ilości 75kg/m3) gr. 6cm, oraz warstwa filtracyjna z piasku gr. 10cm, kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10cm: pow. 31,5m2","m2",31.5]
[null,"12.","Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 6cm, 100% kolor, na podsypce cementowo-piaskowej (cement w ilości 75kg/m3) gr. 6cm, oraz warstwa filtracyjna z piasku gr. 10cm, kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10cm","m2",305]
[null,null,"Razem roboty drogowe"]
[null,"II","Roboty wodno - kanalizacyjne"]
[null,"13.","Demontaż i ponowny montaż wpustu ulicznego na poszerzeniu jedni drogi wraz z zageszeniem terenu i wykonaniu warstwy z kruszywa dolomitowego 25 cm z zaklinowaniem","szt",2]
[null,"14.","Demontaż starej kratki ściekowej (wpustu ulicznego) z kołnierzem z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","szt.",2]
[null,"15.","Montaż nowej kratki ściekowej (wpustu ulicznego) z kołnierzem - komplet","szt",2]
[null,"16.","Wykonanie odcinka przyłacza z rur PE HD 32 o dł ok. 6 m metodą przecisku ","szt.",1]
[null,"17.","Montaż zasuwy gwintowanej DN 32(komplet z obudową i skrzynką)wraz z złączkami, wykonanie wykopu na gł. ok 1,6 m o wymiarach 1,5mx1,5 m wraz z odwodnieniem wykopu z opsypaniem gruntem, zagęszczeniem oraz wykonaniem podbudowy tłuczniowej dolomitowej gr. 25 ","szt.",1]
[null,"18.","Demontaż starej zasuwy wodociągowej na przyłączu do budynku  z wywozem w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec, wykonanie wykopu na  gł. ok. 1,6 m o powierzchni 1,5 m x  1,5 m wraz z odwodnieniem wykopu","szt.",1]
[null,"19.","Montaż nowej zasuwy wodociągowej(komplet z obudową i skrzynką) na przyłączy do budynku  z opsypaniem gruntem, zagęszczeniem oraz wykonaniem podbudowy tłuczniowej dolomitowej gr. 25 cm o powierzchni 1,5 m x 1,5 m wraz z wykonaniem warstwy z masy mineralno-","szt.",1]
[null,null,"Razem wodno-kanalizacyjne"]
[null,"III","Pozostałe roboty"]
[null,"20.","Wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 120cmx120cm na słupku stalowym z nazwą programu z jakiego jest realizowana inwestycja, wraz z logiem Województwa Świętokrzyskiego, Miasta i Gminy Połaniec oraz logiem programu. Napis: \"Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową infrastruktury technicznej  w ramach projektu pod nazwą  \"Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój- 2015\"        ","szt",10]
[null,"21.","Demontaż starych znaków drogowych z wywozem do PGK Połaniec","szt",8]
[null,"22.","Montaż nowego znaku drogowego                        komplet (ze słupkiem)","szt",8]
[null,"23.","Regulacja wysokościowa kratki ściekowej (wpustu ulicznego)","szt.",4]
[null,"24.","Regulacja wysokościowa zasuwy wodnej","szt.",1]
[null,"25.","Regulacja wysokościowa studni kanalizacji","szt.",6]
[null,null,"Razem pozostałe roboty"]
[null,null,"Suma kosztorysu brutto"]
[]
[]
[]
[null,"2. Przebudowa drogi gminnej Nr 366068T w Połańcu od KM 0+000                                       do KM 0+078,5"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"I","Roboty drogowe"]
[null,1,"Frezowanie na głębokość 4cm nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej z odwozem urobku w zakresie własnym Wykonawcy  -","m2",668]
[null,2,"Wykonanie koryta o gł. 49cm z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy (1 x 1,0m) (1x0,5m) na poszerzeniach jezdni   ","m2",130]
[null,3,"Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku gr. 10cm podbudowy tłuczniowej z dolomitu fr. 4/63 mm gr. 25cm z zaklinowaniem, warstwy z masy miner. - asfaltowej w ilości 75kg/m2 ( śr. gr. 3cm) ","m2",130]
[null,"4.","Wzmocnienie nanierzchni asfaltowej siatką typu Armapal lub równoważną o wytrzymałości nie mniejszej niż 100 kN/m2 do zbrojenia nawierzchni asfaltowych.","m2",150]
[null,"5.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca śr. gr. 3cm (75kg/m2) po zagęszczeniu KR-1 - pow. 538+130=668","m2",668]
[null,"6.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 3cm po zagęszczeniu KR-1 - pow. 538+130=668","m2",668]
[null,"7.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie z oporem  z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","mb",159]
[null,"8.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem  bez spoinowania ","mb",154]
[null,"9.","Demontaż starego obrzeża betonowego 6/20cm, na ławie betonowej z oporem z wywozem urobku w miesce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec ","mb",79]
[null,"10.","Ułożenie obrzeża betonowego gr. 6/20cm, na ławie betonowej z betonu B-15, z oporem, bez spoinowania ","mb",79]
[null,"11.","Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec 154+106=260","m2",260]
[null,"12.","Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 8cm, 100% kolor, na podsypce cementowo-piaskowej (cement w ilości 75kg/m3) gr. 6cm, oraz warstwa filtracyjna z piasku gr. 10cm, kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10cm: 106+20=126","m2",126]
[null,"13.","Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 6cm, 100% kolor, na podsypce cementowo-piaskowej (cement w ilości 75kg/m3) gr. 6cm, oraz warstwa filtracyjna z piasku gr. 10cm, kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10cm","m2",123]
[null,null,"Razem roboty drogowe"]
[null,"II","Roboty wodno - kanalizacyjne"]
[null,"14.","Demontaż i ponowny montaż wpustu ulicznego na poszerzeniu jedni drogi wraz z zageszeniem terenu i wykonaniu warstwy z kruszywa dolomitowego 25 cm z zaklinowaniem","szt",3]
[null,"15.","Demontaż starej kratki ściekowej (wpustu ulicznego) z kołnierzem z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","szt.",1]
[null,"16.","Montaż nowej kratki ściekowej (wpustu ulicznego) z kołnierzem - komplet","szt",1]
[null,"17.","Wykonanie odcinka przyłacza z rur PE HD 32 o dł ok. 6 m metodą przecisku ","szt.",5]
[null,"18.","Montaż zasuwy gwintowanej DN 32(komplet z obudową i skrzynką)wraz z złączkami, wykonanie wykopu na gł. ok 1,6 m o wymiarach 1,5mx1,5 m wraz z odwodnieniem wykopu z opsypaniem gruntem, zagęszczeniem oraz wykonaniem podbudowy tłuczniowej dolomitowej gr. 25 ","szt.",5]
[null,"19.","Demontaż starej zasuwy wodociągowej na przyłączu do budynku  z wywozem w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec, wykonanie wykopu na  gł. ok. 1,6 m o powierzchni 1,5 m x  1,5 m wraz z odwodnieniem wykopu w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","szt.",5]
[null,"20.","Montaż nowej zasuwy wodociągowej(komplet z obudową i skrzynką) na przyłączy do budynku  z opsypaniem gruntem, zagęszczeniem oraz wykonaniem podbudowy tłuczniowej dolomitowej gr. 25 cm o powierzchni 1,5 m x 1,5 m wraz z wykonaniem warstwy z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm","szt.",5]
[null,null,"Razem roboty wodno-kanalizacyjne"]
[null,"III","Pozostałe roboty"]
[null,"21.","Wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 120cmx120cm na słupku stalowym z nazwą programu z jakiego jest realizowana inwestycja, wraz z logiem Województwa Świętokrzyskiego, Miasta i Gminy Połaniec oraz logiem programu. Napis: \"Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową infrastruktury technicznej  w ramach projektu pod nazwą  \"Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój- 2015\"                                ","szt",1]
[null,"22.","Demontaż starych znaków drogowych z wywozem do PGK Połaniec","szt",2]
[null,"23.","Montaż nowego znaku drogowego                        komplet (ze słupkiem)","szt",2]
[null,"24.","Regulacja wysokościowa kratki ściekowej (wpustu ulicznego)","szt.",3]
[null,"25.","Regulacja wysokościowa zasuwy wodnej","szt.",5]
[null,"26.","Regulacja wysokościowa studni kanalizacji","szt.",7]
[null,null,"Razem pozostałe roboty"]
[null,null,"Suma kosztorysu brutto"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"3. Remont drogi gminnej nr 366097T ul. Kościelna w Połańcu od KM 0+000 do KM 0+215 "]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"I","Roboty drogowe"]
[null,"1.","Frezowanie na głębokość 4cm nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej z odwozem urobku w zakresie własnym Wykonawcy  ","m2",1105]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca śr. gr. 3cm (75kg/m2) po zagęszczeniu KR-1 - pow. 1105m2","m2",1105]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 3cm po zagęszczeniu KR-1 - pow. 1105m2","m2",1105]
[null,"4.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie z oporem  z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","mb",435]
[null,"5.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem  bez spoinowania","mb",435]
[null,null,"Razem roboty drogowe"]
[null,"II","Roboty wodno - kanalizacyjne"]
[null,"6.","Demontaż starej kratki ściekowej (wpustu ulicznego) z kołnierzem z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","szt.",2]
[null,"7.","Montaż nowej kratki ściekowej (wpustu ulicznego) z kołnierzem - komplet","szt",2]
[null,"8.","Razem roboty wodno-kanalizacyjne"]
[null,"III","Pozostałe roboty"]
[null,"9.","Wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 120cmx120cm na słupku stalowym z nazwą programu z jakiego jest realizowana inwestycja, wraz z logiem Województwa Świętokrzyskiego, Miasta i Gminy Połaniec oraz logiem programu. Napis: \"Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową infrastruktury technicznej  w ramach projektu pod nazwą  \"Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój- 2015\"                                     ","szt",1]
[null,"10.","Demontaż starych znaków drogowych z wywozem do PGK Połaniec","szt",2]
[null,"11.","Montaż nowego znaku drogowego                        komplet (ze słupkiem)","szt",2]
[null,"12.","Regulacja wysokościowa studni kanalizacji","szt.",17]
[null,"13.","Regulacja wysokościowa zasuwy wodnej","szt.",5]
[null,"14.","Regulacja wysokościowa kratki ściekowej (wpustu ulicznego)","szt.",6]
[null,null,"Razem pozostałe roboty"]
[null,null,"Suma kosztorysu brutto"]
{"$rows_empty":7}
[null,"4. Przebudowa drogi gminnej nr 366066T ul. Orzeszkowej w Połańcu od KM 0+000 do KM 0+329"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"I","Roboty drogowe"]
[null,1,"Frezowanie na głębokość 4cm nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej z odwozem urobku w zakresie własnym wykonawwcy             ","m2",2643]
[null,2,"Wykonanie koryta o gł. 45cm z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy (1 x 1,5m) na poszerzeniach jezdni   ","m2",443]
[null,3,"Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku gr. 10cm podbudowy tłuczniowej z dolomitu fr. 4/63 mm gr. 25cm z zaklinowaniem, warstwy z masy miner. - asfaltowej w ilości 75kg/m2 ( śr. gr. 3cm) ","m2",443]
[null,"4.","Wzmocnienie nanierzchni asfaltowej siatką typu Armapal lub równoważną o wytrzymałości nie mniejszej niż 100 kN/m2 do zbrojenia nawierzchni asfaltowych.","m2",640]
[null,"5.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilującej śr. gr. 3cm (75kg/m2) po zagęszczeniu KR-1- pow. 443+2200= 2643,0m2","m2",2643]
[null,"6.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 3cm po zagęszczeniu KR-1 - pow. 443+2200= 2643,0m2","m2",2643]
[null,"7.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie z oporem  z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","mb",710]
[null,"8.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem  bez spoinowania ","mb",694]
[null,"9.","Demontaż starego obrzeża betonowego 6/20cm, na ławie betonowej z oporem z wywozem urobku w miesce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec ","mb",648]
[null,"10.","Ułożenie obrzeża betonowego gr. 6/20cm, na ławie betonowej z betonu B-15, z oporem, bez spoinowania ","mb",648]
[null,"11.","Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec 1131+126=1257,0m2","m2",1257]
[null,"12.","Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 8cm, 100% kolor, na podsypce cementowo-piaskowej (cement w ilości 75kg/m3) gr. 6cm, oraz warstwa filtracyjna z piasku gr. 10cm, kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10cm: 311+126=437m2","m2",437]
[null,"13.","Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 6cm, 100% kolor, na podsypce cementowo-piaskowej (cement w ilości 75kg/m3) gr. 6cm, oraz warstwa filtracyjna z piasku gr. 10cm, kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10cm","m2",669]
[null,null,"Razem roboty drogowe"]
[null,"II","Roboty wodno - kanalizacyjne"]
[null,"14.","Demontaż i ponowny montaż wpustu ulicznego na poszerzeniu jedni drogi wraz z zageszeniem terenu i wykonaniu warstwy z kruszywa dolomitowego 25 cm z zaklinowaniem","mb",5]
[null,"15.","Demontaż starej kratki ściekowej (wpustu ulicznego) z kołnierzem z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","szt.",2]
[null,"16.","Montaż nowej kratki ściekowej (wpustu ulicznego) z kołnierzem - komplet","szt",2]
[null,"17.","Wykonanie odcinka przyłacza z rur PE HD 32 o dł ok. 6 m metodą przecisku ","szt.",40]
[null,"18.","Montaż zasuwy gwintowanej DN 32(komplet z obudową i skrzynką)wraz z złączkami, wykonanie wykopu na gł. ok 1,6 m o wymiarach 1,5mx1,5 m wraz z odwodnieniem wykopu z opsypaniem gruntem, zagęszczeniem oraz wykonaniem podbudowy tłuczniowej dolomitowej gr. 25 ","szt.",40]
[null,"19.","Demontaż starej zasuwy wodociągowej na przyłączu do budynku  z wywozem w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec, wykonanie wykopu na  gł. ok. 1,6 m o powierzchni 1,5 m x  1,5 m wraz z odwodnieniem wykopu","szt.",40]
[null,"20.","Montaż nowej zasuwy wodociągowej(komplet z obudową i skrzynką) na przyłączy do budynku  z opsypaniem gruntem, zagęszczeniem oraz wykonaniem podbudowy tłuczniowej dolomitowej gr. 25 cm o powierzchni 1,5 m x 1,5 m wraz z wykonaniem warstwy z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm","szt.",40]
[null,null,"Razem roboty wodno-kanalizacyjne"]
[null,"III","Pozostałe roboty"]
[null,"21.","Wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 120cmx120cm na słupku stalowym z nazwą programu z jakiego jest realizowana inwestycja, wraz z logiem Województwa Świętokrzyskiego, Miasta i Gminy Połaniec oraz logiem programu. Napis: \"Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową infrastruktury technicznej  w ramach projektu pod nazwą  \"Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój- 2015\"  ","szt",1]
[null,"22.","Demontaż starych znaków drogowych z wywozem do PGK Połaniec","szt",3]
[null,"23.","Montaż nowego znaku drogowego                        komplet (ze słupkiem)","szt",3]
[null,"24.","Regulacja wysokościowa kratki ściekowej (wpustu ulicznego)","szt.",2]
[null,"25.","Regulacja wysokościowa zasuwy wodnej","szt.",10]
[null,"26.","Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej","szt.",15]
[null,"27.","Regulacja wysokosciowa pokrywy studnu telekomunikacyjnej","szt.",1]
[null,"28.","Demontaż zasuwy wodociagowej z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora","szt.",1]
[null,"29.","Montaż nowej zasuwy wodociagowej ","szt.",1]
[null,"30.","Demontaz pokrywy żeliwnej studni kanalizacji deszczowej z wywozem materiału w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec.","szt.",1]
[null,"31.","Montaż nowej pokrywy żeliwnej studni kanaklizacji deszczowej","szt.",1]
[null,"32.","Montaż nowej pokrywy żeliwnej studni deszczowej z piercieniem odciążającym ","szt.",1]
[null,"33.","Demontaż kratki ściekowej (wpustu ulicznego) - rusztu żeliwnego z wywozem urobu w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","szt.",1]
[null,"34.","Montaż kratki ściekowej (wpustu ulicznego) - rusztu żeliwnego","szt.",1]
[null,"35.","Demontaz starej kratki ściekowej - rusztu żeliwnego z kręgami żelbetowymi fi 500mm i głębokości 120cm z wywozem urobu w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","szt.",1]
[null,"36.","Montaż nowej kratki ściekowej - rusztu żeliwnego z kręgami żelbetowymi fi 500mm i głębokości 120cm na płycie żelbetowej gr. 20cm","szt.",1]
[null,"37.","Przstawienie słupa oświetleniowego z nowym kablem o długości 20mb","szt.",1]
[null,null,"Razem pozostałe roboty "]
[null,null,"Suma kosztorysu brutto"]
[]
[]
[]
[null,"5. Przebudowa drogi gminnej nr 366065T ul. Reymonta w Połańcu od KM 0+000 do KM 0+336"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"I","Roboty drogowe"]
[null,1,"Frezowanie na głębokość 4cm nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej z odwozem urobku w zakresie własnym wykonawcy","m2",2660]
[null,2,"Wykonanie koryta o gł. 49cm z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy (2 x 1,0m) na poszerzeniach jezdni   ","m2",594]
[null,3,"Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku gr. 10cm podbudowy tłuczniowej z dolomitu fr. 4/63 mm gr. 25cm z zaklinowaniem, warstwy z masy miner. - asfaltowej w ilości 75kg/m2 ( śr. gr. 3cm) ","m2",594]
[null,"4.","Wzmocnienie nanierzchni asfaltowej siatką typu Armapal lub równoważną o wytrzymałości nie mniejszej niż 100 kN/m2 do zbrojenia nawierzchni asfaltowych.","m2",660]
[null,"5.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna śr. gr. 3cm (75kg/2) po zagęszczeniu KR-1- pow. 2066+594=2660m2","m2",2660]
[null,"6.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 3cm po zagęszczeniu KR-1 - pow. 2066+594=2660m2","m2",2660]
[null,"7.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie z oporem  z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","mb",604]
[null,"8.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem  bez spoinowania 335+314=649","mb",649]
[null,"9.","Demontaż starego obrzeża betonowego 6/20cm, na ławie betonowej z oporem z wywozem urobku w miesce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec 323+306=629","mb",629]
[null,"10.","Ułożenie obrzeża betonowego gr. 6/20cm, na ławie betonowej z betonu B-15, z oporem, bez spoinowania - 520+117","mb",629]
[null,"11.","Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec 520+544=1064","m2",1064]
[null,"12.","Wykonanie koryta na gł. 28cm z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy na terenie gminy Połaniec","m2",330]
[null,"13.","Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 8cm, 100% kolor, na podsypce cementowo-piaskowej (cement w ilości 75kg/m3) gr. 6cm, oraz warstwa filtracyjna z piasku gr. 10cm, kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10cm ","m2",330]
[null,"14.","Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 6cm, 100% kolor, na podsypce cementowo-piaskowej (cement w ilości 75kg/m3) gr. 6cm, oraz warstwa filtracyjna z piasku gr. 10cm, kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10cm 484+458=942","m2",942]
[null,null,"Razem roboty drogowe"]
[null,"II","Roboty wodno - kanalizacyjne"]
[null,"15.","Demontaż i ponowny montaż wpustu ulicznego na poszerzeniu jedni drogi wraz z zageszeniem terenu i wykonaniu warstwy z kruszywa dolomitowego 25 cm z zaklinowaniem","mb",9]
[null,"16.","Demontaż starej kratki ściekowej (wpustu ulicznego) z kołnierzem z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","szt.",2]
[null,"17.","Montaż nowej kratki ściekowej (wpustu ulicznego) z kołnierzem - komplet","szt",2]
[null,"18.","Wykonanie odcinka przyłacza z rur PE HD 32 o dł ok. 6 m metodą przecisku ","szt.",44]
[null,"19.","Montaż zasuwy gwintowanej DN 32(komplet z obudową i skrzynką)wraz z złączkami, wykonanie wykopu na gł. ok 1,6 m o wymiarach 1,5mx1,5 m wraz z odwodnieniem wykopu z opsypaniem gruntem, zagęszczeniem oraz wykonaniem podbudowy tłuczniowej dolomitowej gr. 25 cm","szt.",44]
[null,"20.","Demontaż starej zasuwy wodociągowej na przyłączu do budynku  z wywozem w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec, wykonanie wykopu na  gł. ok. 1,6 m o powierzchni 1,5 m x  1,5 m wraz z odwodnieniem wykopu w mieejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","szt.",44]
[null,"21.","Montaż nowej zasuwy wodociągowej(komplet z obudową i skrzynką) na przyłączy do budynku  z opsypaniem gruntem, zagęszczeniem oraz wykonaniem podbudowy tłuczniowej dolomitowej gr. 25 cm o powierzchni 1,5 m x 1,5 m wraz z wykonaniem warstwy z masy mineralno-asfaltowa gr. 4cm","szt.",44]
[null,null,"Razem roboty wodno-kanalizacyjne"]
[null,"III","Pozostałe roboty"]
[null,"22.","Wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 120cmx120cm na słupku stalowym z nazwą programu z jakiego jest realizowana inwestycja, wraz z logiem Województwa Świętokrzyskiego, Miasta i Gminy Połaniec oraz logiem programu. Napis: \"Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową infrastruktury technicznej  w ramach projektu pod nazwą  \"Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój- 2015\"  ","szt",1]
[null,"23.","Demontaż starych znaków drogowych z wywozem do PGK Połaniec","szt",7]
[null,"24.","Montaż nowego znaku drogowego                        komplet (ze słupkiem)","szt",7]
[null,"25.","Regulacja wysokościowa kratki ściekowej (wpustu ulicznego)","szt.",2]
[null,"26.","Regulacja wysokościowa zasuwy wodnej","szt.",5]
[null,"27.","Regulacja wysokościowa studni kanalizacji","szt.",23]
[null,null,"Razem pozostałe roboty"]
[null,null,"Suma kosztorysu brutto"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"6. Remont drogi gminnej ul. Sportowa Nr 366019T w Połańcu od KM 0+000 do KM 0+300 "]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"I","Roboty drogowe"]
[null,1,"Frezowanie na głębokość 4cm nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej z odwozem urobku w zakresie własnym wykonawcy","m2",1609]
[null,2,"Ścięcie lemieszem równiarki przerostów trawy z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy 300 x 2 x 2 = 1200m2","m2",1200]
[null,3,"Wykonanie pobocza z klińca dodlomitowego gr. 6cm i z gruntu rodzimego gr 20cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem ","m2",200]
[null,"4.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca śr. gr. 3cm (75kg/m2) po zagęszczeniu, KR-1 - pow. 1208+57+344 =1265m2","m2",1609]
[null,"5.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 3cm po zagęszczeniu KR-1 - pow. 1208+57+344 =1265m2","m2",1609]
[null,"6.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie z oporem  z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","mb",102]
[null,"7.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem  bez spoinowania ","mb",102]
[null,"8.","Demontaż starego obrzeża betonowego 6/20cm, na ławie betonowej z oporem z wywozem urobku w miesce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec ","mb",20]
[null,"9.","Ułożenie obrzeża betonowego gr. 6/20cm, na ławie betonowej z betonu B-15, z oporem, bez spoinowania ","mb",20]
[null,"10.","Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec ","m2",44]
[null,"11.","Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 6cm, 100% kolor, na podsypce cementowo-piaskowej (cement w ilości 75kg/m3) gr. 6cm, oraz warstwa filtracyjna z piasku gr. 10cm, kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10cm:","m2",44]
[null,"12.","Rozebranie starych korytek prefabrykowanych o szer. 50cm na ławie betonowejz odwozem urobku w zakresie własnym wykonawcy","mb",105]
[null,"13.","Ułożenie nowych korytek prefabrykowanych o szer. 50cm/60/15 na podsypce cem.-piaskowej gr. 15cm (cement w ilosci 75kg/m3) oraz podbudowie tłuczniowej gr. 15cm","mb",105]
[null,"14.","Odmulenie rowów na głębokość 40cm na odcinku 180m z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy na terenie gminy Połaniec","mb",180]
[null,"15.","Wykonanie koryta na gł. 40cm z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy","m2",36]
[null,"16.","Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa filtracyjna z piasku, podbudowa z tłucznia fr 4-63mm o gr. 20cm wraz z klińcemi zagęszczeniem walcem","m2",36]
[null,"17.","Wymiana przepustów pod zjazdami na kręgi żelbetonowe (600x2500mm) ","szt.",8]
[null,"18.","Wykonanie przyczółków prefabrykowanych na zjazdch ","szt.",8]
[null,null,"Razem roboty drogowe"]
[null,"II","Pozostałe roboty"]
[null,"19.","Wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 120cmx120cm na słupku stalowym z nazwą programu z jakiego jest realizowana inwestycja, wraz z logiem Województwa Świętokrzyskiego, Miasta i Gminy Połaniec oraz logiem programu. Napis: \"Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową infrastruktury technicznej  w ramach projektu pod nazwą  \"Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój- 2015\"   ","szt",1]
[null,"20.","Demontaż starych znaków drogowych z wywozem do PGK Połaniec","szt",3]
[null,"21.","Montaż nowego znaku drogowego                        komplet (ze słupkiem)","szt",3]
[null,null,"Razem pozostałe roboty"]
[null,null,"Suma kosztorysu brutto"]
[]
[]
[]
[null,"7. Remont drogi gminnej nr 366070T ul. Sportowa w Połańcu                                           od KM 0+000 do KM 0+417 "]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"I","Roboty drogowe"]
[null,1,"Frezowanie na głębokość 4cm nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej z odwozem urobku w zakresie własnym wykonawcy na terenie gminy Połaniec","m2",2084]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilującej śr. gr. 3cm (75kg/m2) po zagęszczeniu, KR-1 - pow. 2084 m2","m2",2084]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 3cm po zagęszczeniu, KR-1 - pow. 2084 m2","m2",2084]
[null,"4.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie z oporem  z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","mb",105]
[null,"5.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem  bez spoinowania ","mb",105]
[null,"6.","Demontaż starego obrzeża betonowego 6/20cm, na ławie betonowej z oporem z wywozem urobku w miesce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec ","mb",105]
[null,"7.","Ułożenie obrzeża betonowego gr. 6/20cm, na ławie betonowej z betonu B-15, z oporem, bez spoinowania ","mb",105]
[null,"8.","Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec ","m2",546]
[null,"9.","Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 8cm, 100% kolor, na podsypce cementowo-piaskowej (cement w ilości 75kg/m3) gr. 6cm, oraz warstwa filtracyjna z piasku gr. 10cm, kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10cm: ","m2",74]
[null,"10.","Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 6cm, 100% kolor, na podsypce cementowo-piaskowej (cement w ilości 75kg/m3) gr. 6cm, oraz warstwa filtracyjna z piasku gr. 10cm, kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10cm:  54,6m2","m2",54.6]
[null,"11.","Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 6cm, z odzysku (90%), na podsypce cementowo-piaskowej (cement w ilości 75kg/m3) gr. 6cm, oraz warstwa filtracyjna z piasku gr. 10cm, kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10cm:","m2",491.4]
[null,"12.","odmulenie rowów na głębokość 40cm na odcinku 130m z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy na terenie gminy Połaniec.","mb",130]
[null,"13.","Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa filtracyjna z piasku, podbudowa z tłucznia fr 4-63mm o gr. 20cm wraz z klińcemi zagęszczeniem walcem","m2",36]
[null,"14.","Wymiana przepustów pod zjazdami z kręgów żelbetowych (600x2500mm) ","szt.",17]
[null,"15.","Wymiana starych przyczółków na na nowe przyczółki prefabrykowane żelbetowe, wraz z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy","szt.",14]
[null,null,"Razem roboty drogowe"]
[null,"II","Roboty wodno - kanalizacyjne"]
[null,"16.","Demontaż starej kratki ściekowej (wpustu ulicznego) z kołnierzem z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","szt.",2]
[null,"17.","Montaż nowej kratki ściekowej (wpustu ulicznego) z kołnierzem - komplet","szt",3]
[null,"18.","Wykonanie odcinka przyłacza z rur PE HD 32 o dł ok. 6 m metodą przecisku ","szt.",8]
[null,"19.","Montaż zasuwy gwintowanej DN 32(komplet z obudową i skrzynką)wraz z złączkami, wykonanie wykopu na gł. ok 1,6 m o wymiarach 1,5mx1,5 m wraz z odwodnieniem wykopu z opsypaniem gruntem, zagęszczeniem oraz wykonaniem podbudowy tłuczniowej dolomitowej gr. 25 cm.","szt.",8]
[null,"20.","Demontaż starej zasuwy wodociągowej na przyłączu do budynku  z wywozem w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec, wykonanie wykopu na  gł. ok. 1,6 m o powierzchni 1,5 m x  1,5 m wraz z odwodnieniem wykopu","szt.",8]
[null,"21.","Montaż nowej zasuwy wodociągowej(komplet z obudową i skrzynką) na przyłączy do budynku  z opsypaniem gruntem, zagęszczeniem oraz wykonaniem podbudowy tłuczniowej dolomitowej gr. 25 cm o powierzchni 1,5 m x 1,5 m wraz z wykonaniem warstwy z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm","szt.",8]
[null,null,"Razem roboty wodno-kanalizacyjne"]
[null,"III","Pozostałe roboty"]
[null,"22.","Wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 120cmx120cm na słupku stalowym z nazwą programu z jakiego jest realizowana inwestycja, wraz z logiem Województwa Świętokrzyskiego, Miasta i Gminy Połaniec oraz logiem programu. Napis: \"Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową infrastruktury technicznej  w ramach projektu pod nazwą  \"Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój- 2015\"                  ","szt",1]
[null,"23.","Demontaż starych znaków drogowych z wywozem do PGK Połaniec","szt",2]
[null,"24.","Montaż nowego znaku drogowego                        komplet (ze słupkiem)","szt",2]
[null,"25.","Regulacja wysokościowa kratki ściekowej (wpustu ulicznego)","szt.",3]
[null,"26.","Regulacja wysokościowa zasuwy wodnej","szt.",5]
[null,"27.","Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej","szt.",10]
[null,null,"Razem pozostałe roboty"]
[null,null,"Suma kosztorysu brutto"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"8. Remont drogi gminnej nr 366073T ul. Wyszyńskiego w Połańcu                              od KM 0+000 do KM 0+227"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"I","Roboty drogowe"]
[null,1,"Frezowanie na głębokość 4cm nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej z odwozem urobku w zakresie własnym wykonawcy","m2",1900]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca śr. gr. 3cm  (75kg/m2) po zagęszczeniu, KR-1",null,1900]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 3cm po zagęszczeniu, KR-1","m2",1900]
[null,"4.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie z oporem  z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","mb",467]
[null,"5.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem  bez spoinowania ","mb",467]
[null,"6.","Demontaż starego obrzeża betonowego 6/20cm, na ławie betonowej z oporem z wywozem urobku w miesce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec ","mb",452]
[null,"7.","Ułożenie obrzeża betonowego gr. 6/20cm, na ławie betonowej z betonu B-15, z oporem, bez spoinowania ","mb",452]
[null,"8.","Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec ","m2",732]
[null,"9.","Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 8cm, 100% kolor, na podsypce cementowo-piaskowej (cement w ilości 75kg/m3) gr. 6cm, oraz warstwa filtracyjna z piasku gr. 10cm, kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10cm ","m2",211]
[null,"10.","Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 6cm, 100% kolor, na podsypce cementowo-piaskowej (cement w ilości 75kg/m3) gr. 6cm, oraz warstwa filtracyjna z piasku gr. 10cm, kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10cm: ","m2",521]
[null,null,"Razem roboty drogowe"]
[null,"II","Roboty wodno - kanalizacyjne"]
[null,"11.","Demontaż starej kratki ściekowej (wpustu ulicznego) z kołnierzem z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","szt.",4]
[null,"12.","Montaż nowej kratki ściekowej (wpustu ulicznego) z kołnierzem - komplet","szt",4]
[null,"13.","Wykonanie odcinka przyłacza z rur PE HD 32 o dł ok. 6 m metodą przecisku ","szt.",23]
[null,"14.","Montaż zasuwy gwintowanej DN 32(komplet z obudową i skrzynką)wraz z złączkami, wykonanie wykopu na gł. ok 1,6 m o wymiarach 1,5mx1,5 m wraz z odwodnieniem wykopu z opsypaniem gruntem, zagęszczeniem oraz wykonaniem podbudowy tłuczniowej dolomitowej gr. 25 cm.","szt.",23]
[null,"15.","Demontaż starej zasuwy wodociągowej na przyłączu do budynku  z wywozem w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec, wykonanie wykopu na  gł. ok. 1,6 m o powierzchni 1,5 m x  1,5 m wraz z odwodnieniem wykopu","szt.",23]
[null,"16.","Montaż nowej zasuwy wodociągowej(komplet z obudową i skrzynką) na przyłączy do budynku  z opsypaniem gruntem, zagęszczeniem oraz wykonaniem podbudowy tłuczniowej dolomitowej gr. 25 cm o powierzchni 1,5 m x 1,5 m wraz z wykonaniem warstwy z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm","szt.",23]
[null,null,"Razem roboty wod-kanalizacyjne"]
[null,"III","Pozostałe roboty"]
[null,"17.","Wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 120cmx120cm na słupku stalowym z nazwą programu z jakiego jest realizowana inwestycja, wraz z logiem Województwa Świętokrzyskiego, Miasta i Gminy Połaniec oraz logiem programu. Napis: \"Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową infrastruktury technicznej  w ramach projektu pod nazwą  \"Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój- 2015\"               ","szt",1]
[null,"18.","Demontaż starych znaków drogowych z wywozem do PGK Połaniec","szt",2]
[null,"19.","Montaż nowego znaku drogowego                        komplet (ze słupkiem)","szt",2]
[null,"20.","Regulacja wysokościowa kratki ściekowej (wpustu ulicznego)","szt.",5]
[null,"21.","Regulacja wysokościowa zasuwy wodnej","szt.",5]
[null,"22.","Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej","szt.",14]
[null,"23.","Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnej ","szt.",4]
[null,null,"Razem pozostałe roboty"]
[null,null,"Suma kosztorysu brutto"]
[]
[]
[]
[null,"9. Budowa drogi gminnej nr 366239T - od ulicy Mieleckiej w Połańcu do drogi gminnej nr 366116T- od km 0+000 do km 0+274 "]
[]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wykonanie koryta na głębokość 15cm z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy na terenie gminy Połaniec.","m2",548]
[null,"2.","Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni, średnica drzew 66-75cm - wraz z wywozem urobku w miejce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","szt.",4]
[null,"3.","Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka cement.-piaskowa, elementy gr. 15cm wraz z z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy.","mb",33]
[null,"4.","Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20/30cm na ławie betonowej z wywozem urobku w zakresie wykonawcy.","mb",20]
[null,"5.","Rozebranie obrzeży betonowych 8/30cm na ławie betonowej z wywozem urobku w zakresie wykonawcy.","mb",4.5]
[null,"6.","Rozebrania nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cement-piaskowej wraz z wywozem urobku w miejce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec ","m2",13]
[null,"7.","Rozebranie nawierzchni z masy min.-asfaltowej gr. 6cm (frezowanie) wraz z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy.   ","m2",75.3]
[null,"8.","Roboty ziemne wykonane koparkami (grunt kat. III-IV) z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy. ","m3",873.1]
[null,"9.","Wykonanie studni ściekowych ulicznych (kratki ściekowe) fi 500mm z osadnikiem na głebokość 1,20m z płytą fundamentową gr. 20cm","szt.",7]
[null,"10.","Wymiana włazów istniejących studni rewizyjnych na nowe typu ciężkiego wraz z pierścieniami odciążającymi","szt.",4]
[null,"11.","Wykonanie kanałów z rur PEHD łączone na wcisk fi 200mm na głę. śr. 2,00m","m",28]
[null,"12.","Korytka ściekowe z elementów betonowych 60/50/15 na podsypce cem.-piaskowej gr. 15cm (cement w ilosci 75kg/m3) oraz podbudowie tłuczniowej gr. 15cm","mb",412]
[null,"13.","Betonowania konstrukcji żelbetowej - ścianka oporowa","m3",9]
[null,"14.","Wykonanie ubezpieczenia płytami azurowymi typu \"Jomb\" 60/60/8cm ","m2",150]
[null,"15.","Ułożenie krawężników betonowych 20/30 na ławie betonowej B-15 z oporem (wraz z obcięciem w łuk),bez spoinowania ","mb",6]
[null,"16.","Ułożenie obrzeża betonowego 8/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem","mb",5]
[null,"17.","Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cement-piakowej gr10cm (cement w ilości 75kg/m3)","m2",11]
[null,"18.","Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10cm wraz z wypofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem","m2",1635]
[null,"19.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu, frakacja 4/63mm, o grubości 28cm ","m2",1635]
[null,"20.","Wykonanie pobocza z gruntu rodzimego gr. 20cm oraz kamienia dolomitowego gr. 10cm","m2",538]
[null,"21.","Wykonanie nawierzchni z masy mineral-asfaltowej śr. gr. 4cm (100kg/m2), w-wa profilująca","m2",1498]
[null,"22.","Wykonanie nawierzchni z masy mineral-asfaltowej gr. 4cm po zagęszczeniu, w-wa ścieralna","m2",1519]
[null,"23.","Wykonanie kanałow z rur PCV łączone na wcisk fi 200mm, SN5","mb",260]
[null,"24.","Wykonanie kanałow z rur PCV łączone na wcisk fi 200mm, SN8","mb",11]
[null,"25.","Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych i magistralnych, SK1, 2-elementowa, 2 gardła","studnia",10]
[null,"26.","Przestawienie istniejących znaków drogowych","szt.",2]
[null,"27.","Ułożenie rur osłonowych PCV fi 110mm","mb",18]
[null,"28.","Humusowanie i obsianie skarp trawą, przy grubości warstwy humusu 7cm","m2",150]
[null,"29.","Regulacja wysokościowa studzieniak kanalizacji deszczowej lub sanitarnej","szt.",3]
[null,"30.","Wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 120cmx120cm na słupku stalowym z nazwą programu z jakiego jest realizowana inwestycja, wraz z logiem Województwa Świętokrzyskiego, Miasta i Gminy Połaniec oraz logiem programu. Napis: \"Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową infrastruktury technicznej  w ramach projektu pod nazwą  \"Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój- 2015\"            ","szt.",1]
[null,"31.","Malowanie oznakowania poziomego na drodze białą farbą przeznaczoną do malowania dróg tj. malowanie lini stop, trójkątów ustąp pierwszeństwa, malowanie wysepek i rozjazdów, lini ciągłych i przerywanych","m2",50]
[null,"32.","Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzanego (przejście dla pieszych) biało-czerwone","m2",48]
[null,null,"Razem zł brutto"]
[]
[]
[]
[]
[null,"10. Przebudowa Kanalizacji Deszczowej na obwodnicy                                                 ul. Mieleckiej w Połańcu"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,null,"CPV 45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budowę; Roboty ziemne."]
[null,"1.","Zabezpieczenie wykopów taśmą ostrzegawcza\nbiało-czerwoną szer. 80mm","m",436]
[null,"2.","Pomosty dla pieszych nad wykopem","m2",10]
[null,"3.","Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni\nbitumicznych na gł. 6-10 cm","m",25]
[null,"4.","Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału w zakresie własnym wykonawcy na terenie gminy Połaniec.","m2",45]
[null,"5.","Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm","m2",45]
[null,"6.","Rozebranie krawężników betonowych 20x30\ncm na podsypce cementowo-piaskowej","m",35]
[null,"7.","Rozebranie ław pod krawężniki z betonu","m3",1.575]
[null,"8.","Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej\n14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce\npiaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.\nRozebranie chodników i wjazdów z kostki betonowej.","m2",50]
[null,"9.","Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce\npiaskowej","m",25]
[null,"10.","Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami\nskrzyniowymi w zakresie własnym wykonawcy na terenie gminy Połaniec","m3",12.705]
[null,"11.","Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod\nfundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach\nsuchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą\nlub wyciągiem ręcznym; głębokość do 6.0\nm, szerokość 0.8-3.0 m. Założono 10% robót\nręcznych.","m3",149.2]
[null,"12.","Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami\npodsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie\nkat.III. Założono 90% wykopów wykonywanych\nmechanicznie.","m3",1342.8]
[null,"13.","Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi\n0.60 m3 na odkład w gruncie\nkat.III","m3",386.88]
[null,"14.","Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi\n0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej\nw hałdach z transportem urobku\nsamochodami samowyładowczymi wywóz gruntu w zakresie własnym wykonawcy na terenie gminy Połaniec","m3",939]
[null,"15.","Wykonywanie geodrenów wciskanych w iłach\ngliniastych","m",112]
[null,"16.","Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie\nwykopu śr. 400-500 mm. Studnie DN500mm\no wys. 1,0m do odwodnienia powierzchniowego.","szt.",8]
[null,"17.","Demontaż rurociągu żelbetowego o średnicy\nnominalnej 1000 mm łączonego na styk opaską\nbetonową","m",186]
[null,"18.","Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych\no śr. 2000 mm w gotowym wykopie o\ngłęb. 3 m","kpl.",7]
[null,"19.","Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych\no śr. 1500 mm w gotowym wykopie -\nza każde 0.5 m różnicy głębokości","0.5m",21]
[null,"20.","Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami\nskrzyniowymi w zakresie własnym wykonawcy na terenie gminy Połaniec.","m3",127.105]
[null,"21.","Umocnienie pionowych ścian wykopów o\ngłęb.do 6m pod obiekty specjalne w gruntach\nsuchych kat.III-IV szalunkowymi systemowymi\nwraz z rozbiórką","m2",1762.4]
[null,"22.","Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i\nkanałów o rozpiętości elementu 4.0 m","kpl.",10]
[null,"23.","Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów\ni kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m","kpl.",10]
[null,"24.","Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich\no grubości 15 cm","m2",426.4]
[null,"25.","Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach\npionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do\n6.0 m, szerokość 0.8-3.0 m. Obsypka piaskiem warstwy ochronnej kanału.","m3",162.75]
[null,"26.","Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem\ngruntu na odl. do 10 m w gruncie\nkat. I-III. Zasypanie wykopów piaskiem dowiezionym na plac budowy.","m3",1402.191]
[null,"27.","Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III","m3",1402.191]
[null,"28.","Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu\nrodzimego kat.I-III","m2",904]
[null,"29.","Humusowanie skarp z obsianiem przy\ngrub.warstwy humusu 5 cm","m2",904]
[null,null,"CPV 45.23.00.00-8 - Roboty budowlane w zakresie budowania rurociągów, ciągów komunikacyjnych\ni linii energetycznych."]
[null,"30.","Kanały z rur kanalizacyjnych GRP z żywic poliestrowych\nwzmacnianych włóknem szklanym\nSN10 DN1000mm","m",186]
[null,"31.","Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych\nsieci zewnętrznej o śr. 1.00 m wypełnionych\nosadem do 1/3 wysokości kanału","m",124]
[null,"32.","Przeciaganie rur kanalizacyjnych GRP z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem\nszklanym SN10 DN1000mm w rurach ochronnych","m",124]
[null,"33.","Wypełnienie rur ochronnych mieszanką na\nbazie popiołów i cementu.","m3",31]
[null,"34.","Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.\n2000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3\nm. Studnie systemowe według szczegółowego\nopisu w projekcie o głębokościach liczonych\ndo poziomu kinety: 3,75; 6,35; 6,15; 3,25; 3,\n20; 3,25; 3,95m. Wysokość do pokrywy redukcyjnej\n2,5m.","stud.",7]
[null,"35.","Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.\n2000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m\nróżnicy głębokości","[0.5 m]\nstud.",7]
[null,"36.","Kominy włazowe z kręgów betonowych o\nśr.1000 mm","m",12.4]
[null,"37.","Płyty żelbetowe przejściowe na studniach o\nśr.1150 mm","kpl.",4]
[null,"38.","Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro\npowierzchni betonowych nie malowanych","m2",15.951]
[null,"39.","Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach\nbetonowych zaprawą cementowo-polimerową\n- szpachlowanie powierzchni z betonów prefabrykowanych\nna ścianach szpachlą cementowo-\npolimerową. w ilości 15 kg /m2 ścian studni.","m2",15.95]
[null,"40.","Naprawa kinety i spoczników zaprawą szybkowiążącą w ilości 75 kg /studnię.","szt",1]
[null,"41.","Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego\npowłoką mineralną (cementowo-polimerową)\nna powierzchniach poziomych","m2",3.5]
[null,"42.","Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego\npowłoką mineralną (cementowo-polimerową)\nna powierzchniach pionoowych","m2",15.95]
[null,"43.","Próba szczelności kanałów rurowych o\nśr.nom. 1000 mm","m",310]
[null,null,"CPV 45.23.30.00-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundametowania oraz wykonywania\nnawierzchni autostrad i dróg; Roboty drogowe."]
[null,"44.","Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce\ncem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą\ncem.","m",25]
[null,"45.","Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej\ngrubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej","m2",50]
[null,"46.","Ława pod krawężniki betonowa z oporem -\nbeton B15","m3",1.575]
[null,"46.","Krawężniki betonowe wystające o wymiarach\n20x30 cm na podsypce piaskowej","m",35]
[null,"47.","Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa\ndolna frakcji 31,5-63mm o grub.po zagęszcz.\n15 cm","m2",45]
[null,"48.","Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa\ngórna frakcji 4-31,5mm o grub.po zagęszcz. 15\ncm","m2",45]
[null,"49.","Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej\nnieulepszonej","m2",45]
[null,"50.","Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem","m2",45]
[null,"51.","Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej\nklincowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym\n- grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm","m2",45]
[null,"52.","Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej\nulepszonej (bitum)","m2",45]
[null,"53.","Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem","m2",45]
[null,"54.","Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych\ngrysowych - warstwa ścieralna asfaltowa\n- grub.po zagęszcz. 4 cm","m2",45]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[null,"11. Przebudowa drogi gminnej nr 366037T w Brzozowej                                                 od km 0+000 do km 0+645"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,null,"ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE"]
[null,"1.","Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie gminy Połaniec","szt.",20]
[null,"2.","Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie gminy Połaniec","szt.",10]
[null,"3.","Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość nawierzchni 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. (na terenie gminy)- w miejsce wskazane przez Inwestora z wbudowaniem (w-a podbudowy) na terenie gminy Połaniec.","m2",1896]
[null,"4.","Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych, kamionkowych, PCV i kamiennych o średnicy  50 cm z uprzednim odkopaniem przepustów z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość (na terenie gminy)- przepusty pod zjazdami","m",11]
[null,null,"Rozdział razem:"]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE"]
[null,"5.","Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 1,20 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.10-15t w gruncie kat. III, IV-  wykopy z wywiezieniem nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie gminy Połaniec","m3",816.03]
[null,"6.","Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruncie kat. III wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zegęszczanych wodą - wykopy związane z zabezpieczeniem kabli telefonicznych, elektr.","m3",12.5]
[null,"7.","Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV","m2",3264.12]
[null,null,"Rozdział razem:"]
[null,null,"ODWODNIENIE I ROBOTY SANITARNE"]
[null,"8.","Wykonanie podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych  z piasku do nawierzchni drogowych - dowiezionych - przepusty i rury osłonowe","100 m3",0.0792]
[null,"9.","Przepust rurowy z rur BETONOWYCH, średnica przepustu 50 cm , wraz z umocnieniem wlotów i wylotów kostką kamienną nieregularną lub kamieniem polnym, na podbudowie z betonu B-10- przepusty pod zjazdami","m",11]
[null,null,"Rozdział razem:"]
[null,null,"PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE"]
[null,"10.","Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm","m2",3264.12]
[null,"11.","Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego, pozyskanego ze skały litej, (4-31.5mm), stab. mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm","m2",3264.12]
[null,"12.","Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego (0-31,50 mm), w-wa górna, pielęgnacja przez posypywanie destruktem z frezowania i polewanie wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm- utwardzenie poboczy","m2",316]
[null,"13.","Wykonanie warstwy profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej  grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 3 cm (75kg/m2), KR-1","m2",3163]
[null,"14.","Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, KR-1","m2",3163]
[null,null,"Rozdział razem:"]
[null,null,"ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I DODATKOWE"]
[null,"15.","Układanie rur osłonowych, dwudzielnych z PE o średnicy do 110 mm, WRAZ Z OBSYPKĄ","100 m",0.25]
[null,"16.","Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii II- wyrównanie poboczy","m2",1264]
[null,"17.","Rozdział razem:"]
[null,null,"URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE"]
[null,"18.","Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami","szt.",2]
[null,"19.","Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - nowe","szt.",2]
[null,null,"Rozdział razem:"]
[null,null,"Całkowita wartość kosztorysu:"]
[]
[]
[]
[null,"12.  Przebudowa drogi gminnej nr 366072T w Połańcu                                                    od km 0+000 do km 0+750"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,null,"ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE"]
[null,"1.","Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, -wywóz urobku w zakresie własnym wykonawcy","m2",795]
[null,"2.","Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość nawierzchni 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie gminy Połaniec","m2",259]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE"]
[null,"3.","Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 1,20 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.10-15t ,w gruncie kat. III, IV-  wykopy z wywiezieniem nadmiaru gruntu w zakresie własnym  wykonawcy.     ","m3",585.515]
[null,"4.","Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruncie kat. III wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zegęszczanych wodą - wykopy związane z zabezpieczeniem kabli telefonicznych, elektr.","m3",5]
[null,"5.","Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV","m2",2342.06]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ELEMENTY  ULIC"]
[null,"6.","Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 - zjazdy i przejście dla pieszych","m",126]
[null,"7.","Ustawienie krawężników betonowych  wystających o wymiarach 15*30*100cm, wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15","m",266]
[null,"8.","Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm ławie betonowej B-15 z oporem, bez spoiny wypełnionych zaprawą cementową.","m2",266]
[null,"9.","Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, (100% kolor)na podsypce cementowo-piaskowej gr. 7cm (cement w ilosci 75kg/m3) , warstwa filtracyjna z piasku gr. 12cm, spoiny wypełnione piaskiem","m2",266]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE"]
[null,"10.","Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 20 cm","m2",2342.06]
[null,"11.","Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego, pozyskanego ze skały litej, (4-31.5mm), stab. mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm","m2",2216.06]
[null,"12.","Wykonanie koryta na głębokość 35cm z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy na terenie gminy Połaniec.","m2",126]
[null,"13.","Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej o grubości 8 cm, 100% kolorowej, na podsypce cem.- piaskowej (cement w ilosci 75kg/m3)  gr. 7cm, podbudowa tłucznuiowa gr. 20cm, warstwa filtracyjna z piasku gr. 10cm, spoiny wypełnione piaskiem -nawierzchnia zjazdów","m2",126]
[null,"14.","Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego (0-31,50 mm), w-wa górna, pielęgnacja przez posypywanie destruktem z frezowania i polewanie wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm- utwardzenie poboczy","m2",258.5]
[null,"16.","Wykonanie warstwy profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 3 cm (75kg/m2)","m2",2906.5]
[null,"18.","Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm","m2",2906.5]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I DODATKOWE"]
[null,"19.","Układanie rur osłonowych, dwudzielnych z PE o średnicy do 110 mm","100 m",0.1]
[null,"20.","Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3","m3",2.1]
[null,"21.","Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii II- wyrównanie poboczy","m2",1500]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE"]
[null,"22.","demontaż słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych,","szt.",2]
[null,"23.","Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami","szt.",2]
[null,"24.","demontaż tarcz znaków drogowych odblaskowych - istniejące","szt.",2]
[null,"25.","Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - nowe","szt.",2]
[null,null,"Rozdział razem:"]
[null,null,"Całkowita wartość kosztorysu:"]
[]
[]
[]
[]
[null,"13. Przebudowa drogi gminnej nr 366102T w Połańcu od km 0+000 do km 0+368"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,null,"ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE"]
[null,"1.","Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połniec.","szt.",2]
[null,"2.","Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość nawierzchni 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki  wmiejsce wskazane przez inwestona na terenie gminy Połaniec. ","m2",908.75]
[null,"3.","Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych, kamionkowych, PCV i kamiennych o średnicy  50 cm z uprzednim odkopaniem przepustów z wywiezieniem materiałów z rozbiórki w zakresie własnym wykonwacy na terenie gminy Pooaniec - przepusty pod zjazdami","m",15]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE"]
[null,"4.","Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 1,20 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.10-15t ,w gruncie kat. III, IV-  wykopy z wywiezieniem nadmiaru gruntu w zakresie własnym wykonawcy na terenie gminy Połniec.","m3",369.6025]
[null,"5.","Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruncie kat. III wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zegęszczanych wodą - wykopy związane z zabezpieczeniem kabli telefonicznych, elektr.","m3",2.5]
[null,"6.","Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV","m2",1478.41]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ODWODNIENIE I ROBOTY SANITARNE"]
[null,"7.","Wykonanie podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych  z piasku do nawierzchni drogowych - dowiezionych - przepusty i rury osłonowe","100 m3",0.0888]
[null,"8.","Przepust rurowy z rur BETONOWYCH, średnica przepustu 50 cm , wraz z wykonaniem śćianek czołowych, z betonu B-30 - przepusty pod drogą","m",15]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE"]
[null,"9.","Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm","m2",1478.41]
[null,"10.","Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego, pozyskanego ze skały litej, (4-31.5mm), stab. mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm","m2",1478.41]
[null,"11.","Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego (0-31,50 mm), w-wa górna, pielęgnacja przez posypywanie destruktem z frezowania i polewanie wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm- utwardzenie poboczy","m2",181.75]
[null,"13.","Wykonanie warstwy profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 3 cm (75kg/m2)","m2",1420.25]
[null,"14.","Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm","m2",1420.25]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I DODATKOWE"]
[null,"15.","Układanie rur osłonowych, dwudzielnych z PE o średnicy do 110 mm, WRAZ Z OBSYPKĄ","100 m",0.05]
[null,"16.","Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii II- wyrównanie poboczy","m2",727]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE"]
[null,"17.","Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami","szt.",1]
[null,"18.","Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - nowe","szt.",1]
[null,null,"Rozdział razem:"]
[null,null,"Całkowita wartość kosztorysu:"]
[]
[]
[]
[]
[null,"14. Remont drogi gminnej nr 366104T w Połańcu - ul. Krakowska Mała od km 0+000 do km 0+708"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,null,"ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE"]
[null,"1.","Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy. ","m2",3659.6]
[null,"2.","Ręczne rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec.","m2",581]
[null,"3.","Ręczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki w miejsce qwskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec.","m",645]
[null,"4.","Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość nawierzchni 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie gminy Połaniec.","m2",60]
[null,"5.","Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych, kamionkowych, PCV i kamiennych o średnicy  1000 cm z uprzednim odkopaniem przepustów z wywiezieniem materiałów z rozbiórki w zakresie własnym wykonawcy na terenie gminy Połaniec.- przepusty pod zjazdami","m",15]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE"]
[null,"6.","Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 1,20 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.10-15t na odległość do 1 km,w gruncie kat. III, IV-  wykopy z wywiezieniem nadmiaru gruntu w zakresie własnym wykonawcy na terenie gminy Połaniec.         ","m3",190]
[null,"7.","Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruncie kat. III wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zegęszczanych wodą - wykopy związane z zabezpieczeniem kabli telefonicznych, elektr.","m3",5]
[null,"8.","Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV","m2",1000]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"KANALIZACJA DESZCZOWA"]
[null,"9.","Wykonanie podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych  z piasku do nawierzchni drogowych - dowiezionych - przepusty i rury osłonowe","100 m3",0.09]
[null,"10.","Przepust rurowy z rur BETONOWYCH, średnica przepustu 1000 cm , wraz z wykonaniem śćianek czołowych, z betonu B-30; podsypka piaskowa gr. 15cm pod przepustem; nad przepustem - nadsypka piaskowa gr. 10cm i podbudowa tłuczniowa gr. 20cm - przepusty pod drogą","m",15]
[null,"11.","Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm,głębokości 3,0 m,w gotowym wykopie, kręgi betonowe łączone na uszczelkę,z elem. dennym prefabrykowanym","szt.",8]
[null,"12.","Studzienki ściekowe uliczne,betonowe o średnicy 500 mm,z osadnikiem bez syfonu z krata uchylną na zawiasach, zatrzaskową, WU-C1","kpl",18]
[null,"13.","Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 315 mm SN8","m",65]
[null,"14.","Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 400 mm SN8","m",50]
[null,"15.","Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm SN8","m",44]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ELEMENTY  ULIC"]
[null,"16.","Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 - zjazdy i przejście dla pieszych","m",700]
[null,"17.","Ustawienie krawężników betonowych  wystających o wymiarach 15*30*100cm, wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15","m",966]
[null,"18.","Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm ławie betonowe B-15 z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową","m",1416]
[null,"19.","Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, (100% kolor) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem","m2",1324.75]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE"]
[null,"20.","Wykonanie koryta na głębokość 40cm z wywpzem urobku w zakresie własnym wykonawcy.","m2",700]
[null,"21.","Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm","m2",760]
[null,"22.","Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego, pozyskanego ze skały litej, (4-31.5mm), stab. mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm","m2",60]
[null,"23.","Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego (4-31,50 mm), w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm- zjazdy","m2",700]
[null,"24.","Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cem.- piaskowej gr. 7cm (cement w ilosci 75kg/m3) , spoiny wypełnione piaskiem -nawierzchnia zjazdów","m2",700]
[null,"25.","Wykonanie warstwy profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 3 cm (75kg/m2)","m2",3719.6]
[null,"26.","Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm","m2",3719.6]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I DODATKOWE"]
[null,"27.","Układanie rur osłonowych, dwudzielnych z PE o średnicy do 110 mm z obsypką","100 m",0.06]
[null,"28.","Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3","m3",7]
[null,"29.","Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii II- wyrównanie poboczy","m2",310]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE"]
[null,"30.","demontaż słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych,","szt.",2]
[null,"31.","Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami","szt.",7]
[null,"32.","demontaż tarcz znaków drogowych odblaskowych - istniejące","szt.",2]
[null,"33.","Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - nowe","szt.",7]
[null,"34.","Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach, wykonywane sposobem mechanicznym","m2",75]
[null,null,"Rozdział razem:"]
[null,null,"Całkowita wartość kosztorysu:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"15. Przebudowa drogi gminnej nr 366104T w Połańcu - ul. Krakowaka Mała od km 0+708 do km 1+524 "]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,null,"ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE"]
[null,"1.","Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i kapiny w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","szt.",25]
[null,"2.","Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połanie","szt.",12]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE"]
[null,"3.","Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 1,20 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.10-15t ,w gruncie kat. III, IV-  wykopy z wywiezieniem nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie gminy Połaniec.","m3",808.39]
[null,"4.","Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV","m2",3233.56]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ELEMENTY  ULIC"]
[null,"5.","Ustawienie krawężników betonowych  najazdowych o wymiarach 15*30*100cm, wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15","m",7]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE"]
[null,"6.","Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm","m2",2743.56]
[null,"7.","Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego, pozyskanego ze skały litej, (4-31.5mm), stab. mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm","m2",2743.56]
[null,"8.","Scięcie poboczy równiarką na głębokość 8cm wraz z wywiezieniem urobu w zakresie własnym wykonawcy na terenie gminy Połaniec","m2",408]
[null,"9.","Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego (0-31,50 mm), w-wa górna, pielęgnacja przez posypywanie destruktem z frezowania i polewanie wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm oraz gruntu rodzimego gr. 8cm - utwardzenie poboczy","m2",408]
[null,"10.","Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 3 cm (75kg/m2)","m2",2613]
[null,"11.","Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm","m2",2613]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I DODATKOWE"]
[null,"12.","Układanie rur osłonowych, dwudzielnych z PE o średnicy do 110 mm z obsypką","100 m",0.1]
[null,"13.","Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii II- wyrównanie poboczy","m2",1632]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE"]
[null,"14.","Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami","szt.",1]
[null,"15.","Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - nowe","szt.",1]
[null,null,"Rozdział razem:"]
[null,null,"Całkowita wartość kosztorysu:"]
{"$rows_empty":9}
[null,"16. Przebudowa drogi gminnej nr 366120T w Kamieńcu od km 0+000 do km 0+724"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,null,"ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE"]
[null,"1.","Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych, kamionkowych, PCV i kamiennych o średnicy  1000 cm z uprzednim odkopaniem przepustów z wywiezieniem materiałów z rozbiórki w zakresie własnym wykonawcy na terenie gminy Połaniec - przepusty pod zjazdami","m",7]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE"]
[null,"2.","Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 1,20 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.10-15t,w gruncie kat. III, IV-  wykopy z wywiezieniem nadmiaru gruntu w zakresie własnym wykonawcy na terenie gminy Połaniec.","m3",929.3]
[null,"3.","Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruncie kat. III wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zegęszczanych wodą - wykopy związane z zabezpieczeniem kabli telefonicznych, elektr.","m3",7.5]
[null,"4.","Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV","m2",3717.18]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ODWODNIENIE I ROBOTY SANITARNE"]
[null,"5.","Wykonanie podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych  z piasku do nawierzchni drogowych - dowiezionych - przepusty i rury osłonowe","100 m3",0.1]
[null,"6.","Przepust rurowy z rur BETONOWYCH, średnica przepustu 1000 cm , wraz z umocnieniem wlotów i wylotów kostką kamienną nieregularną lub kamieniem polnym, na podbudowie z betonu B-10- przepusty pod zjazdami","m",14]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE"]
[null,"7.","Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 20 cm","m2",3717.18]
[null,"8.","Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego, pozyskanego ze skały litej, (4-31.5mm), stab. mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm","m2",3717.18]
[null,"9.","Ścięcie poboczy równiarką na gł. 8cm z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy","m2",361.5]
[null,"10.","Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego (4-31,50 mm), grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm- utwardzenie poboczy","m2",361.5]
[null,"11.","Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubość warstwy po zagęszczeniu śr gr. 3 cm (75kg/m2), KR-1","m2",3601.5]
[null,"12.","Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu gr. 3 cm, KR-1","m2",3601.5]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I DODATKOWE"]
[null,"13.","Układanie rur osłonowych, dwudzielnych z PE o średnicy do 110 mm, WRAZ Z OBSYPKĄ","100 m",0.15]
[null,"14.","Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii II- wyrównanie poboczy","m2",1446]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE"]
[null,"15.","Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami","szt.",1]
[null,"16.","Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - nowe","szt.",1]
[null,null,"Rozdział razem:"]
[null,null,"Całkowita wartość kosztorysu:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"17. Przebudowa drogi gminnej nr 366160T w Rybitwach od km 0+000 do km 0+535"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE"]
[null,"1.","Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 1,20 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.10-15t ,w gruncie kat. III, IV-  wykopy z wywiezieniem nadmiaru gruntu w zakresie własnym wykonawcy na terenie gminy Połaniec.   ","m3",695.775]
[null,"2.","Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruncie kat. III wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zegęszczanych wodą - wykopy związane z zabezpieczeniem kabli telefonicznych, elektr.","m3",12.5]
[null,"3.","Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV","m2",2783.1]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ELEMENTY  ULIC"]
[null,"4.","Ustawienie krawężników betonowych  najazdowych o wymiarach 15*30*100cm, wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 - zjazdy do posesji","m",120]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE"]
[null,"5.","Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm","m2",2783.1]
[null,"6.","Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego, pozyskanego ze skały litej, (4-31.5mm), stab. mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm","m2",2638.1]
[null,"7.","Wykoanie koryta na głębokość 35cm z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy","m2",145]
[null,"8.","Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego (4-31,50 mm), w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm- zjazdy","m2",145]
[null,"9.","Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cem.- piaskowej gr. 7cm, spoiny wypełnione piaskiem -nawierzchnia zjazdów","m2",145]
[null,"10.","Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego (0-31,50 mm), w-wa górna, pielęgnacja przez posypywanie destruktem z frezowania i polewanie wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm- utwardzenie poboczy","m2",267.5]
[null,"11.","Wykonanie warstwy profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu śr 3 cm (75kg/m2), KR-1","m2",2552.5]
[null,"12.","Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, KR-1","m2",2552.5]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I DODATKOWE"]
[null,"13.","Układanie rur osłonowych, dwudzielnych z PE o średnicy do 110 mm","100 m",0.25]
[null,"14.","Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3","m3",0.5]
[null,"15.","Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii II- wyrównanie poboczy","m2",1070]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE"]
[null,"16.","demontaż słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych,",null,1]
[null,"17.","Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami","szt.",1]
[null,"18.","demontaż tarcz znaków drogowych odblaskowych - istniejące","szt.",1]
[null,"19.","Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - nowe","szt.",1]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"Całkowita wartość kosztorysu:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"18. Przebudowa drogi gminnej nr 366185T w Połańcu - ul. Spacerowa od km 0+000 do km 0+333"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,null,"ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE"]
[null,"1.","Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, -wywóz urobku w zakresie własnym wykonawcy.      ","m2",1866.64]
[null,"2.","Ręczne rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiałóww z rozbiórki  w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie gminy Połaniec.","m2",486]
[null,"3.","Ręczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie gminy Połaniec.","m",648]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE"]
[null,"4.","Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 1,20 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.10-15t, w gruncie kat. III, IV-  wykopy z wywiezieniem nadmiaru gruntu w zakresie własnym wykonawcy na terenie gminy Połaniec.  ","m3",212.875]
[null,"5.","Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV","m2",851.5]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ELEMENTY  ULIC"]
[null,"6.","Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 - zjazdy i przejście dla pieszych","m",238]
[null,"7.","Ustawienie krawężników betonowych  wystających o wymiarach 15*30*100cm, wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15","m",495]
[null,"8.","Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej B-15 z oporem , spoiny wypełnione zaprawą cementową","m",399]
[null,"9.","Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, (100% kolor) na podsypce cementowo-piaskowej gr 7cm (cement w ilosci 75kg/m3), spoiny wypełnione piaskiem","m2",613.5]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE"]
[null,null,"Wykonanie koryta głębokości 35cm z wywiezieniem urobku w zakresie własnym wykonawcy na terenie gminy Połaniec","m2",238]
[null,"10.","Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego (4-31,50 mm), w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm- zjazdy","m2",238]
[null,"11.","Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej o grubości 8 cm, 100% kolorowej, na podsypce cem.- piaskowej gr. 7cm, spoiny wypełnione piaskiem -nawierzchnia zjazdów","m2",238]
[null,"13.","Wykonanie warstwy profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej , grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 3 cm (75kg/m2), KR-1","m2",1866.64]
[null,"14.","Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, KR-1","m2",1866.64]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I DODATKOWE"]
[null,"15.","Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3","m3",2.1]
[null,"16.","Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii II- wyrównanie poboczy","m2",324]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE"]
[null,"17.","demontaż słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych,","szt.",2]
[null,"18.","Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami","szt.",2]
[null,"19.","demontaż tarcz znaków drogowych odblaskowych - istniejące","szt.",2]
[null,"20.","Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - nowe","szt.",2]
[null,"21.","Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi chemoutwardzalne - linie na skrzyżowaniach i przejściach, wykonywane sposobem mechanicznym w kolorze czerono-białym","m2",50]
[null,null,"Rozdział razem:"]
[null,null,"Całkowita wartość kosztorysu:"]
{"$rows_empty":7}
[null,"19. Przebudowa drogi gminnej nr 366198T w Połańcu - ul. Kwiatowa od km 0+000 do km 0+283"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,null,"ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE"]
[null,"1.","Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, -z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy na terenie gminy Połaniec.","m2",1404.05]
[null,"2.","Ręczne rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec.","m2",77]
[null,"3.","Ręczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec. ","m",534]
[null,null,"Rozdział razem:"]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE"]
[null,"4.","Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 1,20 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.10-15t,w gruncie kat. III, IV-  wykopy z wywiezieniem nadmiaru gruntu w zakresie własnym wykonawcy na terenie gminy Połaniec","m3",264]
[null,"5.","Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV","m2",1056]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ELEMENTY  ULIC"]
[null,"6.","Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 - zjazdy i przejście dla pieszych","m",266]
[null,"7.","Ustawienie krawężników betonowych  wystających o wymiarach 15*30*100cm, wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15","m",268]
[null,"8.","Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej B-15 z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową","m",456]
[null,"9.","Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, (100% kolor) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 7cm (cement w ilosci 75kg/m3), spoiny wypełnione piaskiem","m2",325.6]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE"]
[null,null,"Wykonanie koryta głębokości 35cm z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy","m2",266]
[null,"10.","Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego (4-31,50 mm), w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm- zjazdy","m2",266]
[null,"11.","Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cem.- piaskowej gr.7cm, spoiny wypełnione piaskiem -nawierzchnia zjazdów","m2",266]
[null,"12.","Wykonanie warstwy profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 3 cm (75kg/m2), KR-1","m2",1404.05]
[null,"13.","Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, KR-1","m2",1404.05]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I DODATKOWE"]
[null,"14.","Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3","m3",1.6]
[null,"15.","przestawienie słupów oświetleniowych, i przełożenie linii kablowej nn","100 m",4]
[null,"16.","Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii II- wyrównanie poboczy","m2",267]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE"]
[null,"17.","demontaż słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych,","szt.",3]
[null,"18.","Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami","szt.",3]
[null,"19.","demontaż tarcz znaków drogowych odblaskowych - istniejące","szt.",3]
[null,"20.","Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - nowe","szt.",3]
[null,"21.","Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi chemoutwardzalnym w kolorze biało-czerwonym - linie na skrzyżowaniach i przejściach, wykonywane sposobem mechanicznym","m2",25]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"Całkowita wartość kosztorysu:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"20.  Przebudowa drogi gminnej nr 366215T w Winnicy od km 0+000 do km 0+716"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,null,"ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE"]
[null,"1.","Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm -z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy. ","m2",3025.1]
[null,"2.","Ręczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiałów w miejsce wskazane przez inwestora.","m",31]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE"]
[null,"3.","Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 1,20 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.10-15t ,w gruncie kat. III, IV-  wykopy z wywiezieniem nadmiaru gruntu w zakresie własnym wykonawcy.na terenie gminy Połaniec  ","m3",14]
[null,"4.","Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV","m2",56]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"KANALIZACJA DESZCZOWA"]
[null,"5.","Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm,głębokości 3,0 m,w gotowym wykopie, kręgi betonowe łączone na uszczelkę,z elem. dennym prefabrykowanym","szt.",4]
[null,"6.","Studzienki ściekowe uliczne,betonowe o średnicy 500 mm,z osadnikiem bez syfonu z krata uchylną na zawiasach, zatrzaskową, WU-C1","kpl",4]
[null,"7.","Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 315 mm SN8","m",32]
[null,"8.","Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm SN8","m",9.5]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ELEMENTY  ULIC"]
[null,"9.","Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 - zjazdy i przejście dla pieszych","m",56]
[null,"10.","Ustawienie krawężników betonowych  wystających o wymiarach 15*30*100cm, wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15","m",251]
[null,"11.","Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 15x35x50cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15cm i podbudowie tłuczniowej                             fr. 4-31,5mm gr. 15cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową, na ławie betonowej z oporem","m",417]
[null,"12.","Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej, na podsypce cem.- piaskowej gr. 7cm(cement w ilosci 75kg/m3), spoiny wypełnione piaskiem , podbudowa betonowa B-20 gr. 20cm, warstwa odsączająca 20 cm -próg spowalniający ruch","m2",7.5]
[null,"13.","Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej B-15 z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową","m",220]
[null,"14.","Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, (100% kolor) na podsypce cementowo-piaskowej (cement w ilośći 75kg/m3) gr. 7cm, spoiny wypełnione piaskiem","m2",330]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE"]
[null,null,"Wykonanie koryta głębokości 35cm z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy","m2",56]
[null,"15.","Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego (4-31,50 mm), w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm- zjazdy","m2",56]
[null,"16.","Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej o grubości 8 cmcement w ilośći 75kg/m3) gr. 7cm, kolorowej, na podsypce cem.- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem -nawierzchnia zjazdów","m2",56]
[null,"18.","Wykonanie warstwy profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu śr 3 cm (75kg/m2)","m2",3025.1]
[null,"19.","Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm","m2",3025.1]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I DODATKOWE"]
[null,"20.","Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3","m3",0.5]
[null,"21.","Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii II- wyrównanie poboczy","m2",1416]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE"]
[null,"22.","demontaż słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych,","szt.",2]
[null,"23.","Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami","szt.",2]
[null,"24.","demontaż tarcz znaków drogowych odblaskowych - istniejące","szt.",2]
[null,"25.","Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - nowe","szt.",2]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"Całkowita wartość kosztorysu:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"21.  Przebudowa drogi gminnej nr 366217T w Połńcu - ul. Słoneczna od km 0+000 do km 0+075"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,null,"ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE"]
[null,"1.","Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, -wywóz ueobku w zakresie własnym wykonawcy","m2",403.52]
[null,"2.","Ręczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiałów w miejsce wskazane przez zamawiającego","m",99.92]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE"]
[null,"3.","Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 1,20 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.10-15t na odległość do 1 km,w gruncie kat. III, IV-  wykopy z wywiezieniem nadmiaru gruntu w zakresie własnym wykonawcy.  ","m3",109.4]
[null,"4.","Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV","m2",437.6]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ELEMENTY  ULIC"]
[null,"5.","Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 - zjazdy i przejście dla pieszych","m",66]
[null,"6.","Ustawienie krawężników betonowych  wystających o wymiarach 15*30*100cm, wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15","m",109]
[null,"7.","Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej B-15 z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową","m",175]
[null,"8.","Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, (100% kolor) na podsypce cementowo-piaskowej (cement w ilości 75kg/m3), spoiny wypełnione piaskiem","m2",325.6]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE"]
[null,"9.","Wykonanie koryta na głębokośći 35cm z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy","m2",56]
[null,"10.","Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego (4-31,50 mm), w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm- zjazdy","m2",56]
[null,"11.","Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cem.- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem -nawierzchnia zjazdów","m2",56]
[null,"12.","Wykonanie warstwy profilującej z mieszanki asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu śr. 3 cm (75kg/m3), KR-1","m2",403.52]
[null,"13.","Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, KR-1","m2",403.52]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I DODATKOWE"]
[null,"14.","Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3","m3",0.6]
[null,"15.","Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii II- wyrównanie poboczy","m2",69]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE"]
[null,"16.","demontaż słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych,","szt.",2]
[null,"17.","Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami","szt.",2]
[null,"18.","demontaż tarcz znaków drogowych odblaskowych - istniejące","szt.",2]
[null,"19.","Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - nowe","szt.",2]
[null,"20.","Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi chemoutwardzanymi w kolorze biało-czerwonym - linie na skrzyżowaniach i przejściach, wykonywane sposobem mechanicznym","m2",25]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"Całkowita wartość kosztorysu:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"22.  Przebudowa drogi gminnej nr 366230T w Połańcu od km 0+000                             do km 0+359"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,null,"ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE"]
[null,"1.","Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, -wywóz urobku w zakresie własnym wykonawcy","m2",304]
[null,"2.","Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość nawierzchni 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. (na terenie gminy)- miejsce wskazane przez Inwestora na terenie gminy Połaniec.","m2",741.95]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE"]
[null,"3.","Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 1,20 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.10-15t,w gruncie kat. III, IV-  wykopy z wywiezieniem nadmiaru gruntu w zakresie własnym wykonawcy na terenie gminy Połaniec.","m3",396.7613]
[null,"4.","Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruncie kat. III wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zegęszczanych wodą - wykopy związane z zabezpieczeniem kabli telefonicznych, elektr.","m3",2.5]
[null,"5.","Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV","m2",1587.045]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ELEMENTY  ULIC"]
[null,"6.","Ustawienie krawężników betonowych  najazdowych o wymiarach 15*30*100cm, wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 - zjazdy do posesji","m",5]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE"]
[null,"7.","Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm","m2",1587.045]
[null,"8.","Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego, pozyskanego ze skały litej, (4-31.5mm), stab. mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm","m2",1471.045]
[null,"9.","Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego (4-31,50 mm), w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm- zjazdy","m2",116]
[null,"11.","Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego dolomitowego (4-31,50 mm), w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm- utwardzenie poboczy","m2",174.325]
[null,"13.","Wykonanie warstwy profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu śr 3 cm (75kg/m2), KR-1","m2",1715.075]
[null,"15.","Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm","m2",1715.075]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I DODATKOWE"]
[null,"16.","Układanie rur osłonowych, dwudzielnych z PE o średnicy do 110 mm","100 m",0.05]
[null,"17.","Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3","m3",0.3]
[null,"18.","Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii II- wyrównanie poboczy","m2",697.3]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE"]
[null,"19.","demontaż słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych,","szt.",1]
[null,"20.","Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami","szt.",2]
[null,"21.","demontaż tarcz znaków drogowych odblaskowych - istniejące","szt.",1]
[null,"22.","Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - nowe","szt.",2]
[null,null,"Całkowita wartość rozdziału:"]
[null,null,"Całkowita wartość kosztorysu:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"23.   Przebudowa wodociągu w drodze gminnej nr 366072T w Połańcu"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,null,"Remont przyłšcza wodocišgowego"]
[null,null,"Roboty ziemne "]
[null,"1.","Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h)- wykop na odkład dla montażu zasuw na przyłączach","m3",25.5]
[null,"2.","Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m","m2",68]
[null,"3.","Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Is=0.98) z badaniem zagęszczenia zasypanych wykopów","m3",25.5]
[null,null,"Razem dział: Roboty ziemne "]
[null,null,"Roboty montażowe "]
[null,"4.","demontaż - nawiertki  na istniejących rurocišgach o \u009cr. 80 mm- wsp do R i S =0,5","szt.",5]
[null,"5.","Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nawiertki PVC/PE GGG 90 5/4 PN 16 na istniejšcych rurociągach o \u009cr. 80 mm","szt.",5]
[null,"6.","Przyłącza wodocišgowe z rur cięnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm z wykonaniem badania  zgrzewanego połšczenia","m",15]
[null,"7.","Zasuwy typu\"E\" kołnierzowe z obudowach o śr.  25 mm montowane na rurocišgach PVC i PE","kpl.",5]
[null,"8.","Obetonowanie punktu stałego B20","m3",0.18]
[null,"9.","Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PE, PEHD o \u009cr. do 110 mm","200m -1 prób.",0.08]
[null,null,"Razem dział: Roboty montażowe "]
[null,null,"Razem dział: Remont przyłšcza wodocišgowego"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"24.   Przebudowa wodociągu w drodze gminnej nr 366104T w Połańcu"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,null,"Remont przyłšcza wodocišgowego"]
[null,null,"Roboty ziemne "]
[null,"1.","Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h)- wykop na odkład dla montażu zasuw na przyłączach","m3",255]
[null,"2.","Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m","m2",680]
[null,"3.","Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Is=0.98) z badaniem zagęszczenia zasypanych wykopów","m3",255]
[null,null,"Razem dział: Roboty ziemne "]
[null,null,"Roboty montażowe "]
[null,"4.","demontaż - nawiertki  na istniejących rurociągach o \u009cr. 80 mm- wsp do R i S =0,5","szt.",50]
[null,"5.","Podłączenie instalacji do sieci wodocišgowej - nawiertki PVC/PE GGG 90 5/4 PN 16 na istniejących rurociągach o \u009cr. 80 mm","szt.",50]
[null,"6.","Przyłącza wodocišgowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm z wykonaniem badania zgrzewanego połšczenia","m",150]
[null,"7.","Zasuwy typu\"E\" kołnierzowe z obudowš o śr.  25 mm montowane na rurociągach PVC i PE","kpl.",50]
[null,"8.","Obetonowanie punktu stałego B20","m3",1.8]
[null,"9.","Próba wodna szczelno\u009cci sieci wodociągowych z rur typu  PE, PEHD o \u009cr. do 110 mm","200m -1 prób.",0.75]
[null,null,"Razem dział: Roboty montażowe "]
[null,null,"Razem dział: Remont przyłšcza wodocišgowego"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"25.   Przebudowa wodociągu w drodze gminnej nr 366160T w Rybitwach"]
[]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,null,"Remont przyłšcza wodocišgowego"]
[null,null,"Roboty ziemne "]
[null,"1.","Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o \u009ccianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h)- wykop na odkład dla montażu zasuw na przyłączach","m3",8.5]
[null,"2.","Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m","m2",34]
[null,"3.","Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szeroko\u009cci 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Is=0.98) z badaniem zagęszczenia zasypanych wykopów","m3",8.5]
[null,null,"Razem dział: Roboty ziemne "]
[null,null,"Roboty montażowe "]
[null,"4.","Zasuwy typu\"E\" kołnierzowe z obudową o śr.  25 mm montowane na rurociągach PVC i PE- demontaż skrzynki i trzpienia zasuwy- wsp. do R i S = 0,3","kpl.",5]
[null,"5.","Spawanie czołowe przedłużki do trzpienia zasuwy","szt.",5]
[null,"6.","Zasuwy typu\"E\" kołnierzowe z obudową o śr.  25 mm montowane na rurocišgach PVC i PE- ponowny montaż trzpienia zasuwy wraz ze skrzynkš uprzednio zdemontowanš -wsp. do R i S =0,5","kpl.",5]
[null,null,"Razem dział: Roboty montażowe "]
[null,null,"Razem dział: Remont przyłšcza wodocišgowego"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"26.   Przebudowa wodociągu w drodze gminnej nr 366185T                                                w Połańcu ul. Spacerowa"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,null,"Remont przyłšcza wodocišgowego"]
[null,null,"Roboty ziemne "]
[null,"1.","Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o \u009ccianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h)- wykop na odkład dla montażu zasuw na przyłączach","m3",107.1]
[null,"2.","Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m","m2",285.6]
[null,"3.","Zasypywanie wykopów o \u009ccianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Is=0.98) z badaniem zagęszczenia zasypanych wykopów","m3",107.1]
[null,null,"Razem dział: Roboty ziemne "]
[null,null,"Roboty montażowe "]
[null,"4.","demontaż - nawiertki  na istniejących rurocišgach o \u009cr. 80 mm- wsp do R i S =0,5","szt.",21]
[null,"5.","Podłšczenie instalacji do sieci wodociągowej - nawiertki PVC/PE GGG 90 5/4 PN 16 na istniejących rurociągach o \u009cr. 80 mm","szt.",21]
[null,"6.","Przyłącza wodociągowe z rur ci\u009cnieniowych PE o \u009cr. zewn. 32 mm z wykonaniem badania zgrzewanego połączenia","m",63]
[null,"7.","Zasuwy typu\"E\" kołnierzowe z obudową o śr.  25 mm montowane na rurociągach PVC i PE","kpl.",21]
[null,"8.","Obetonowanie punktu stałego B20","m3",0.76]
[null,"9.","Próba wodna szczelno\u009cci sieci wodociągowych z rur typu  PE, PEHD o \u009cr. do 110 mm","200m -1 prób.",0.32]
[null,null,"Razem dział: Roboty montażowe "]
[null,null,"Razem dział: Remont przyłšcza wodocišgowego"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"27.   Przebudowa wodociągu w drodze gminnej nr 366198T                                                w Połańcu ul. Kwiatowa"]
[]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,null,"Remont przyłšcza wodocišgowego"]
[null,null,"Roboty ziemne "]
[null,"1.","Wykopy liniowe o szeroko\u009cci 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h)- wykop na odkład dla montażu zasuw na przyłączach","m3",137.7]
[null,"2.","Pełne umocnienie  ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m","m2",367.2]
[null,"3.","Zasypywanie wykopów o \u009ccianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Is=0.98) z badaniem zagęszczenia zasypanych wykopów","m3",137.7]
[null,null,"Razem dział: Roboty ziemne "]
[null,null,"Roboty montażowe "]
[null,"4.","demontaż - nawiertki  na istniejących rurociągach o \u009cr. 80 mm- wsp do R i S =0,5","szt.",27]
[null,"5.","Podłšczenie instalacji do sieci wodociągowej - nawiertki PVC/PE GGG 90 5/4 PN 16 na istniejących rurocišgach o \u009cr. 80 mm","szt.",27]
[null,"6.","Przyłšcza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o \u009cr. zewn. 32 mm z wykonaniem badania zgrzewanego połączenia","m",81]
[null,"7.","Zasuwy typu\"E\" kołnierzowe z obudową o \u009cr.  25 mm montowane na rurociągach PVC i PE","kpl.",27]
[null,"8.","Obetonowanie punktu stałego B20","m3",0.97]
[null,"9.","Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PE, PEHD o \u009cr. do 110 mm","200m -1 prób.",0.41]
[null,null,"Razem dział: Roboty montażowe "]
[null,null,"Razem dział: Remont przyłšcza wodocišgowego"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"28.   Przebudowa wodociągu w drodze gminnej nr 366217T                                                w Połańcu ul. Słoneczna"]
[]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,null,"Remont przyłšcza wodocišgowego"]
[null,null,"Roboty ziemne "]
[null,"1.","Wykopy liniowe o szeroko\u009cci 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h)- wykop na odkład dla montażu zasuw na przyłączach","m3",20.4]
[null,"2.","Pełne umocnienie \u009ccian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m","m2",54.4]
[null,"3.","Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Is=0.98) z badaniem zagęszczenia zasypanych wykopów","m3",20.4]
[null,null,"Razem dział: Roboty ziemne "]
[null,null,"Roboty montażowe "]
[null,"4.","demontaż - nawiertki  na istniejących rurocišgach o \u009cr. 80 mm- wsp do R i S =0,5","szt.",4]
[null,"5.","Podłšczenie instalacji do sieci wodociągowej - nawiertki PVC/PE GGG 90 5/4 PN 16 na istniejšcych rurociągach o \u009cr. 80 mm","szt.",4]
[null,"6.","Przyłącza wodociągowe z rur cięnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm z wykonaniem badania zgrzewanego połączenia","m",12]
[null,"7.","Zasuwy typu\"E\" kołnierzowe z obudową o śr.  25 mm montowane na rurociągach PVC i PE","kpl.",4]
[null,"8.","Obetonowanie punktu stałego B20","m3",0.14]
[null,"9.","Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PE, PEHD o \u009cr. do 110 mm","200m -1 prób.",0.06]
[null,null,"Razem dział: Roboty montażowe "]
[null,null,"Razem dział: Remont przyłšcza wodocišgowego"]
{"$rows_empty":7}
[null,"Zestawienie wszystkich kosztorysów"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót",null,null,null,"Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Przebudowa drogi gminnej Nr 366067T wraz z chodnikami oraz budową placu manewrowego w Połańcu od KM 0+000 do KM 0+140"]
[null,"2.","Przebudowa drogi gminnej Nr 366068T w Połańcu od KM 0+000                                       do KM 0+078,5"]
[null,"3.","Remont drogi gminnej nr 366097T ul. Kościelna w Połańcu od KM 0+000 do KM 0+215"]
[null,"4.","Przebudowa drogi gminnej nr 366066T ul. Orzeszkowej w Połańcu od KM 0+000 do KM 0+329"]
[null,"5.","Przebudowa drogi gminnej nr 366065T ul. Reymonta w Połańcu od KM 0+000 do KM 0+336"]
[null,"6.","Remont drogi gminnej ul. Sportowa Nr 366019T w Połańcu od KM 0+000 do KM 0+300"]
[null,"7."," Remont drogi gminnej nr 366070T ul. Sportowa w Połańcu od KM 0+000 do KM 0+417"]
[null,"8."," Remont drogi gminnej nr 366073T ul. Wyszyńskiego w Połańcu od KM 0+000 do KM 0+227"]
[null,"9."," Budowa drogi gminnej nr 366239T - od ulicy Mieleckiej w Połańcu do drogi gminnej nr 366116T - od km 0+000 do km 0+274"]
[null,"10."," Przebudowa Kanalizacji Deszczowej na obwodnicy ul. Mieleckiej w Połańcu"]
[null,"11.","Przebudowa drogi gminnej nr 366037T w Brzozowej od km 0+000 do km 0+645"]
[null,"12.","Przebudowa drogi gminnej nr 366072T w Połańcu od km 0+000 do km 0+750"]
[null,"13.","Przebudowa drogi gminnej nr 366102T w Połańcu - ul. Zrębińska od km 0+000 do km 0+368 "]
[null,"14.","Remont drogi gminnej nr 366104T w Połańcu - ul. Krakowska Mała od km 0+000 do km 0+708"]
[null,"15.","Przebudowa drogi gminnej nr 366104T w Połańcu - ul. Krakowaka Mała od km 0+708 do km 1+524 "]
[null,"16.","Przebudowa drogi gminnej nr 366120T w Kamieńcu od km 0+000 do km 0+724"]
[null,"17.","Przebudowa drogi gminnej nr 366160T w Rybitwach od km 0+000 do km 0+535"]
[null,"18.","Przebudowa drogi gminnej nr 366185T w Połańcu - ul. Spacerowa od km 0+000 do km 0+333"]
[null,"19.","Przebudowa drogi gminnej nr 366198T w Połańcu - ul. Kwiatowa od km 0+000 do km 0+283"]
[null,"20.","Przebudowa drogi gminnej nr 366215T w Winnicy od km 0+000 do km 0+716"]
[null,"21.","Przebudowa drogi gminnej nr 366217T w Połńcu - ul. Słoneczna od km 0+000 do km 0+075"]
[null,"22.","Przebudowa drogi gminnej nr 366230T w Połańcu od km 0+000 do km 0+359"]
[null,"23.","Przebudowa wodociągu w drodze gminnej nr 366072T w Połańcu"]
[null,"24.","Przebudowa wodociągu w drodze gminnej nr 366104T w Połańcu"]
[null,"25.","Przebudowa wodociągu w drodze gminnej nr 366160T w Rybitwach"]
[null,"26.","Przebudowa wodociągu w drodze gminnej nr 366185T w Połańcu ul. Spacerowa"]
[null,"27.","Przebudowa wodociągu w drodze gminnej nr 366198T  w Połańcu ul. Kwiatowa"]
[null,"28.","Przebudowa wodociągu w drodze gminnej nr 366217T  w Połańcu ul. Słoneczna"]
[null,null,"Suma wszystkich kosztorysów"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}