{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Zakres-rem-czastkowy"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zakres-rem-czastkowy","index":0,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"TI   -   ZAKRES RZECZOWY ROBÓT                                                                                                                                             / kosztorys ofertowy po wypełnieniu przez Wykonawcę /                                                                                 ( w PLN brutto z 22% VAT )  ",{"$nulls":4},"2007.06.08"]
[null,"lp","Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie MiG Połaniec","jedn","ilość","cena jedn.","Wartość"]
[null,"a","b","c","d","e","f"]
[null,1,"Uzupełnienie dróg i poboczy  - o zmiennej grubości ubytków, kamieniem dolomitowym o granulacji 20-60 mm wraz z jego zaklinowaniem, zawałowaniem i wcześniejszym profilowaniem podłoża ","T",2130]
[null,2,"Profilowanie dróg równiarką wraz z przemieszczeniem i rozplantowaniem nadmiaru urobku do 1 km","m2",20000]
[null,3,"Korytowanie drogi oraz korytowanie pod poszerzenie drogi oraz poboczy wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km. ","m3",130]
[null,4,"Karczowanie krzaków, drzew i pni wraz z ich wywozem do 5 km ","m2",1000]
[null,5,"Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni tłuczniowej,  grysem dolomitowym i emulsją asfaltową","m2",2200]
[null,6,"Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia poboczy o nawierzchni tłuczniowej grysem dolomitowym i emulsją asfaltową","m2",150]
[null,7,"Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni asfaltowej ,  grysem dolomitowym i emulsją asfaltową ","m2",1700]
[null,8,"Remont cząstkowy masą min.asf. z recyklera wraz z wycinką o grubości średnio ok.. 5 cm.","m2",40]
[null,9,"Remont cząstkowy dróg przy użyciu cisnieniowego urzadzenia tzw.  Remontera o grubości średnio ok.. 6 cm             ","m2",1200]
[null,10,"Wykonanie dywanika asfaltowego jedna warstwa gr. 4 cm.","m2",550]
[]
[]
[null,null,"Dodatkowo wymagane jest aby Wykonawca dołączył kosztorys szczegółowy."]