{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":119,"n_cols":7,"rows_kept":119,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[109,1,109,6],[72,1,72,6],[3,1,3,6],[27,1,27,6],[91,1,91,6],[4,1,4,6],[8,1,8,6],[49,1,49,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"ZAKRES RZECZOWY ROBÓT"]
[null,"Odbudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Połaniec zniszczonych w wyniku powodzi"]
[]
[]
[]
[null,"1. Odbudowa drogi gminnej nr 366138T w msc. Ruszcza ul. Przemysłowa od km 0+000 do km 0+878 na terenie gminy Połaniec zniszczonej                   w wyniku powodzi"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Poprawienie profilu drogi równiarką wraz z ścięciem przerostów trawy oraz zagęszczeniem walcem na gł. 15cm - pow. 3,0mx270mb+3,50mx305mb= 1877,5m2 ","m2",1877.5]
[null,"2.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 20 z dolomitu fr. 4-63mm wraz z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem - pow. 3,0mx270mb=810m2","m2",810]
[null,"3.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 25 z dolomitu fr. 4-63mm wraz z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem - pow. 3,5mx305mb=1877,50m2","m2",1877.5]
[null,"4.","Wykonanie warstwy profilującej z masy mineral-asfalt. gr. 3cm o pow. -  3,00mx573,0mb+3,50mx305,0mb= 2786,5m2","m2",2786.5]
[null,"5.","Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineral-asfalt. gr. 3cm o pow. -  3,00mx573,0mb+3,50mx305,0mb= 2786,5m2","m2",2786.5]
[null,"6.","Ścięcie poboczy równiarką z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 2x0,4mx303mb+2x0,25mx575mb= 529,9m2","m2",529.9]
[null,"7.","Wykonanie poboczy z kruszywa dolomitowego gr. 7cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem - pow. 2x0,4mx303mb=242,4m2","m2",242.4]
[null,"8.","Wykonanie poboczy z kruszywa dolomitowego gr. 7cm oraz z gruntu rodzimego nasypowego gr. 20cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem - pow. 2x0,25mx575mb=287,5m2","m2",287.5]
[null,"9.","Ustawienie kompletnego znaku A-7","szt",1]
[null,"10.","Ustawienie kompletnego znaku B-18","szt",1]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[null,"2. Odbudowa drogi gminnej nr 366042T w msc. Tursko Małe od km 0+000 do km 0+650 na terenie gminy Połaniec zniszczonej w wyniku powodzi"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wykonanie koryta na głębokość 35cm z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow 0,3mx650mb=195,0m2","m2",195]
[null,"2.","Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku gr. 10cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem - pow 0,3mx650mb=195,0m2","m2",195]
[null,"3.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu frakcja 4-63mmn gr. 20cm z wyprofilowaniem i zagęszczenie - pow. 0,3mx650mb=195,0m2","m2",195]
[null,"4.","Wykonanie warstwy profilującej z masy mineral-asfalt gr. 2cm - pow. 0,3mx650mb=195,0m2","m2",195]
[null,"5.","Wzmocnienie nanierzchni asfaltowej siatką typu Armapal lub równoważną o wytrzymałości nie mniejszej niż 50 kN/m2 do zbrojenia nawierzchni asfaltowych - pow. 1,0mx650m=650m2","m2",650]
[null,"6.","Wykonanie warstwy profilującej z masy mineral-asfalt. gr. 3cm o pow. -  5,10mx650,0mb= 3315m2","m2",3315]
[null,"7.","Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineral-asfalt. gr. 3cm o pow. -  5,10mx650,0mb= 3315m2","m2",3315]
[null,"8.","Ścięcie poboczy równiarką z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 0,4mx650mb= 260m2","m2",260]
[null,"9.","Wykonanie poboczy z kruszywa dolomitowego gr. 7cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem - pow. 0,4mx650mb=260m2","m2",260]
[null,"10.","Wykonanie przewieru pod drogą i montaż przepustu stalowego fi 200mm długości 10,00mb - wykonanie odwodnienia","mb",10]
[null,"11.","Montaż kompletnego wpustu ulicznego tj. - kratka ściekowa żeliwna z kołnieżem kregi zelbetowe fi 500 na głębokość 1,20m na ławie betonowej gr. 20cm","szt",1]
[null,"12.","Ułożenie krawężnika betonowego 15/30cm na ławie z oporem z betonu    B-15 dł. 650mb","mb",650]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"3. Odbudowa drogi gminnej nr 366080T w Rudnikach od km 0+000 do km 0+500 na terenie gminy Połaniec zniszczonej w wyniku powodzi"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca w ilości 75kg/m2 (średnio gr. 3cm)- pow. 4,0mx236mb=944m2","m2",944]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca w ilości 50kg/m2 (średnio gr. 2cm)- pow. 4,0mx264=1056m2","m2",1056]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 3cm po zagęszczeniu - pow. 4,0mx500mb=2000m2","m2",2000]
[null,"4.","Korytowanie na gł 15cm z odwozem z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec pow. 2x0,5mx264m=264m2","m2",264]
[null,"5.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 15 cm wraz z wyprofilowaniem równiarką  i zagęszczeniem walcem - o pow. 2x0,5mx264m=264m2",null,264]
[null,"6.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem równiarką  i zagęszczeniem walcem - o pow. 4,0mx264=1056m2","m2",1056]
[null,"7.","Ścięcie poboczy równiarką z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 2x0,5mx264+0,4mx340=400m2","m2",400]
[null,"8.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego gr. 7cm i gruntu rodzimego gr. 7cm o pow. - 2x0,5mx264=264m2","m2",264]
[null,"9.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego gr. 6cm o pow. - 0,4mx340=136m2","m2",136]
[null,"10.","Odmulenie rowu na gł 30cm z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy. Obustronne wzmocnienie rowu kiszką faszynową fi 20 cm; obustronne ułozenie darniny 2x1,00m na płask; powyżej obsianie trawą; umocnienie dna rowu kamieniem dolomitowym gr. 10cm ","mb",336]
[null,"11.","Odmulenie rowu gł 30cm wraz z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy dł. 400mb ","mb",400]
[null,null,"Razem"]
{"$rows_empty":7}
[null,"4. Odbudowa drogi gminnej nr 366081T w Rudnikach od km 0+000 do km 0+500  na terenie gminy Połaniec zniszczonej w wyniku powodzi"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca w ilości 75kg/m2 (średnio gr. 3cm)- pow. 3,50mx200mb=700m2","m2",700]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca w ilości 50kg/m2 (średnio gr. 2cm)- pow. 3,5mx300=1050m2","m2",1050]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 3cm po zagęszczeniu - pow. 3,5mx500=1750m2","m2",1750]
[null,"4.","Korytowanie na gł 15cm z odwozem z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec pow. 0,5mx500m=250m2","m2",250]
[null,"5.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 15 cm wraz z wyprofilowaniem równiarką  i zagęszczeniem walcem - o pow. 0,5mx500m=250m2",null,250]
[null,"6.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem równiarką  i zagęszczeniem walcem - o pow. 3,5mx300=1050m2","m2",1050]
[null,"7.","Ścięcie poboczy równiarką z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 2x0,4mx300mb+2x0,4mx200mb=400m2","m2",400]
[null,"8.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego gr. 7cm i gruntu rodzimego gr. 7cm o pow. - 2x0,4mx300=240m2","m2",240]
[null,"9.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego gr. 6cm o pow. - 2x0,4mx200=160m2","m2",160]
[null,"10.","Odmulenie rowu gł 30cm wraz z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy dł. 500mb ","mb",500]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[null,"5. Odbudowa drogi gminnej nr 366112T Połaniec - Zdzieci Nowe od km 0+000 do km 0+900  na terenie gminy Połaniec zniszczonej w wyniku powodzi"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wykonanie koryta na głębokość 30cm z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow 2,5mx600mb=1500,0m2","m2",1500]
[null,"2.","Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku gr. 10cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem - pow 2,5mx600mb=1500,0m2","m2",1500]
[null,"3.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu frakcja 4-63mmn gr. 20cm z wyprofilowaniem i zagęszczenie - pow. 2,5mx600mb=1500,0m2","m2",1500]
[null,"4.","Ścięcie przerostów trawy na podbudowie tłuczniowej równiarką, z wyprofilowaniem i zagęszczeniem walcem - pow. 2,5mx300,0mb=750,0m2","m2",750]
[null,"5.","Ścięcie poboczy równiarką z wywozem urobku urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 2x0,25mx900mb=450m2","m2",450]
[null,"6.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu frakcja 4-63mmn gr. 20cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem - pow. 2,5mx300mb=750,0m2","m2",750]
[null,"7.","Wykonanie warstwy profilującej z masy mineral-asfalt. gr. 3cm o pow. -  2,50mx900,0mb= 2250m2","m2",2250]
[null,"8.","Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineral-asfalt. gr. 3cm o pow. -  2,50mx900,0mb= 2250m2","m2",2250]
[null,"9.","Wykonanie poboczy z kruszywa dolomitowego gr. 7cm oraz z gruntu rodzimego nasypowego gr. 20cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem - pow. 2x0,25mx900mb=450m2","m2",450]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Zestawienie drog"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Odbudowa drogi gminnej nr 366138T w msc. Ruszcza ul. Przemysłowa od km 0+000 do km 0+878 na terenie gminy Połaniec zniszczonej                   w wyniku powodzi"]
[null,"2.","Odbudowa drogi gminnej nr 366042T w msc. Tursko Małe od km 0+000 do km 0+650 na terenie gminy Połaniec zniszczonej w wyniku powodzi"]
[null,"3.","Odbudowa drogi gminnej nr 366080T w Rudnikach od km 0+000 do km 0+500 na terenie gminy Połaniec zniszczonej w wyniku powodzi "]
[null,"4.","Odbudowa drogi gminnej nr 366081T w Rudnikach od km 0+000 do km 0+500 na terenie gminy Połaniec zniszczonej w wyniku powodzi"]
[null,"5.","Odbudowa drogi gminnej nr 366112T Połaniec - Zdzieci Nowe od km 0+000 do km 0+900  na terenie gminy Połaniec zniszczonej w wyniku powodzi"]
[null,null,"Razem"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}