{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Zakres-2007-ID-1-21"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zakres-2007-ID-1-21","index":0,"n_rows":49,"n_cols":7,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,1,5],[2,2,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"ZAKRES RZECZOWY ROBÓT                                                                  /  kosztorys ofertowy po wypełnieniu przez Wykonawcę  /",null,null,null,"2007.05.08"]
[null,null,"Remont zatok parkingowych przy ul. Czarnieckiego                       w Połańcu"]
[null,"a","b","c","d","e","f"]
[null,null,"OPIS ROBÓT","Jednostka","Ilość jednostek","cena jednostkowa z VAT w PLN","Wartość netto z VAT w PLN"]
[null,1,"Roboty przygotowawcze"]
[null,2,"Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równimmym","km",0.7]
[null,3,"Roboty rozbiórkowe"]
[null,4,"Rozebranie krawężników betonowych \"15\" na podsypce cementowo-piaskowej","m",490]
[null,5,"Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę - na odl. Do 10km w miejsce wskaz. przez Inwestora","m3",24]
[null,6,"Roboty ziemne"]
[null,7,"Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km w miejsce wskazane ptrzez Inwestora, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II","m3",140]
[null,8,"Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 10 km, kategoria gruntu III","m3",60]
[null,9,"Wykopy jamiste wykonywane na odkład i wbudowanie w nasyp koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15-0,25 m3, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III","m3",115]
[null,10,"Zabezpieczenie infrastruktury technicznej"]
[null,11,"Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15-0,25 m3, głębokość do 3 m kat. gr. III","m3",91]
[null,12,"Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m, gł. do 1,5 m, kat. gr. III","m3",61]
[null,13,"Ułożenie rur osłonowych AROT na kablu E","m",177]
[null,14,"Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m, bez zagęszczania, kat. gr. IV","m3",61]
[null,15,"Zasypywanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30 cm, kat. gr. III-IV","m3",91]
[null,16,"Roboty brukarskie"]
[null,17,"Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kat. gr. II-IV","m2",430]
[null,18,"Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa B -10, podsypka cem.-piask.1:4, Na łukach krawężniki łukowe.Bez wypełnienia spoin. Wysokość krawężników ponad parking na dojazdach samochodów 8 - 10 cm.","m",490]
[null,19,"Warstwa odsączająca (mech. zag.), gr. po zag. 10 cm, walec wibracyjny","m2",513]
[null,20,"Podbudowy z kruszyw naturalnych - dolomit, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm","m2",513]
[null,21,"Parking z kostki brukowej-bet.kolorowej typ Nostalit  gr. 8 cm, podsypka cem.-piask.1:4, z wypełnieniem spoin piaskiem, ","m2",430]
[null,22,"Parking z kostki brukowej-bet.kolorowej typ Nostalit  gr. 8 cm, podsypka cem.-piask.1:4, z wypełnieniem spoin piaskiem, ","m2",600]
[null,23,"Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe","szt.",2]
[null,24,"Wpust uliczny"]
[null,25,"Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15-0,25 m3, głębokość do 3 m, kat. gr. III","m3",24]
[null,26,"Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kat. gr. I-II","m3",1]
[null,27,"Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu","szt.",1]
[null,28,"Zasypywanie wykopów szer. 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, gł. do 1,5 m, kat. gr. III-IV","m3",24]
[null,29,"Roboty drogowe"]
[null,30,"Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gł. cięcia 4 cm","m",20]
[null,31,"Mechaniczne frezowanie nawierzchni asf. na zimno, bez odwożenia ścinki, gł. frezowania 4 cm i wbudowanie ścinki w podbudowę zatoki parkingowej","m2",25]
[null,32,"Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kat. gr. II-IV","m2",25]
[null,33,"Warstwy odsączające (mech. zag.), gr. po zag. 10 cm, walec wibracyjny","m2",25]
[null,34,"Podbudowy z kruszyw naturalnych dolomit, warstwa górna, po zag. 15 cm","m2",25]
[null,35,"Podbudowy z kruszyw łamanych dolomit, warstwa górna po zag. 20 cm","m2",25]
[null,36,"Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (watrstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, gr. po zag. 4 cm. Wykonanie na starej nawierzchni, poszerzeniach i wzdłuż krawężników wraz z wykonaniem obciecia starych krawędzi piłą.","m2",125]
[null,37,"Skropienie powierzchni zagęszczonych warstw lepiszczem elastomeroasfaltowym w ilości 0,5/m2","m2",40]
[null,38,"Ułożenie geowłókniny na połączeniu istniejącej i nowej warstwy wg. IBDM, zeszyt nr 66 pkt. 8.2.2","m2",20]
[null,39,"Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (watrstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, gr. po zag. 4 cm. Wykonanie na starej nawierzchni, poszerzeniach i wzdłuż krawężników wraz z wykonaniem obciecia starych krawędzi piłą.","m2",450]
[null,40,"Przestawienie oświetlenia parkingowego o 10 mb każde, z zastosowaniem nowych lamp","szt.",3]
[null,41,"Plantowanie i humusowanie ( gr. 5 cm ) terenu przyległego z zasianiem mieszanka traw szlachetnych","m2",2000]
[null,42,"Nasadzenie zieleni - świerki o wysokości minimum 100 cm wraz z ich pielęgnacja","szt.",100]
[null,43,"Wykonanie projektu organizacji ruchu dla dwóch parkingów wraz z jego uzgodnieniem i wykonaniem oznakowania : 8 znaków drogowych na słupkach","kpl",2]
[null,null,"RAZEM:"]