{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":61,"n_cols":7,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Zakres Rzeczowy Robót/ kosztorys ofertowy po wypełnieniu przez Wykonawcę/2007.05.08 Remont zatoki parkingowej przy ul. Madalińskiego (obok basenu) w Połańcu"]
[null,"Numer","Nazwa","Ilość","Jm","Cena","Wartość"]
[null,1,"Roboty rozbiórkowe"]
[null," 1. 1. "]
[null,null,"Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, ścinka wbudować w konstrukcję parkingu głębokość frezowania 4 cm",63,"m2"]
[null," 1. 2. "]
[null,null,"Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 30 cm, mechanicznie",42,"m2"]
[null," 1. 3. "]
[null,null,"Obrzeża trawnikowe 8x30 cm na podsypce piaskowej - rozebranie",10,"m"]
[null," 1. 4. "]
[null,null,"Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 50x50x7 cm",20,"m2"]
[null," 1. 5. "]
[null,null,"Rozebranie krawężników betonowych \"15\"  na podsypce cementowo-piaskowej",50,"m"]
[null," 1. 6. "]
[null,null,"Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę - na odl. do 10km w miejsce wskaz. przez Inwestora",16.49,"m3"]
[null,2,"roboty ziemne"]
[null," 2. 1. "]
[null,null,"zerwanie podbudowy pod jezdnią asfaltową śr.10cm grubości",6.3,"m3"]
[null," 2. 2. "]
[null,null,"Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II",99.965,"m3"]
[null," 2. 3. "]
[null,null,"Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 10 km, kategoria gruntu III",24.991,"m3"]
[null," 2. 4. "]
[null,null,"Wykopy jamiste wykonywane na odkład  i wbudowanie w nasyp koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15-0,25 m3, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III",13.884,"m3"]
[null," 2. 5. "]
[null,null,"Ręczne formowanie nasypów, ziemia z odkładu",13.9,"m3"]
[null,3,"Roboty brukarskie"]
[null," 3. 1. "]
[null,null,"Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV",347.1,"m2"]
[null," 3. 2. "]
[null,null,"Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa",92,"m"]
[null," 3. 3. "," "]
[null,null,"Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową",66.3,"m"]
[null," 3. 4. "]
[null,null,"Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10 cm, walec wibracyjny",347.1,"m2"]
[null," 3. 5. "]
[null,null,"Podbudowy z kruszywa z odzysku.",42,"m2"]
[null," 3. 6. "]
[null,null,"Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm",232.1,"m2"]
[null," 3. 7. "]
[null,null,"Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm",249.5,"m2"]
[null," 3. 8. "]
[null,null,"Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka NOASTALIT kolorowa",249.5,"m2"]
[null," 3. 9. "]
[null,null,"Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem -  kostka NOSTALIT  kolorowa",73,"m2"]
[null," 3.10. "]
[null,null,"Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe",2,"szt"]
[null,4,"wpust uliczny"]
[null," 4. 1. "]
[null,null,"Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15-0,25 m3, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III",6.6,"m3"]
[null," 4. 2. "]
[null,null,"Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu III",1.64,"m3"]
[null," 4. 3. "]
[null,null,"Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II",0.8,"m3"]
[null," 4. 4. "]
[null,null,"Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu - demontaż istniejącej  + zaślepienie przykanalika",1,"szt"]
[null," 4. 5. "]
[null,null,"Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu",1,"szt"]
[null," 4. 6. "]
[null,null,"Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu III-IV",14.7,"m3"]