{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,5,6],[4,1,4,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,null,"Połaniec  "]
[]
[null,"ZAKRES RZECZOWY ROBÓT"]
[null,"Odbudowa drogi gminnej nr 366109T Połaniec- Zdzieci Nowe od km 0+000 do km 3+772 zniszczonej w wyniku powodzi"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Korytowanie na gł 30cm z odwozem urobku w zakresie własnym wykonawcy pow. 0,3mx280m+0,3mx2809m=926,70m2","m2",926.7]
[null,"2.","Wykonanie warstwy  filtracyjnej z piasku gr. 10cm wraz z wyprofilowaniem i  zagęszczeniem  - pow. 0,3mx280m+0,3mx2809m=926,70m2","m2",926.7]
[null,"3.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem równiarką  i zagęszczeniem walcem - o pow. 0,3mx280m+0,3mx2809m=926,70m2","m2",926.7]
[null,"4.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca w ilości 50kg/m2 (średnio gr. 2cm)- pow. 0,3mx280m+0,3mx2809m=926,70m2","m2",926.7]
[null,"5.","Wzmocnienie nanierzchni asfaltowej siatką typu Armapal lub równoważną o wytrzymałości nie mniejszej niż 50 kN/m2 do zbrojenia nawierzchni asfaltowych - pow. 1,0mx280m1,0mx2809m=3089m2","m2",3089]
[null,"6.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca w ilości 75kg/m2 (średnio gr. 3cm)- pow. 3,9mx2.809mb+5,1mx85mb+ 5,5mx768mb+6,05mx110mb+150m2=16.428,1m2","m2",16428.1]
[null,"7.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 3cm po zagęszczeniu - pow. 3,9mx2.809mb+5,1mx85mb+ 5,5mx768mb+6,05mx110mb+150m2=16.428,m2","m2",16428.1]
[null,"8.","Frezowanie nawierzchni asfaltowej na gr. 4cm z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 2x1,0mx878mb=1756m2","m2",1756]
[null,"9.","Odmulenie rowu gł 30cm wraz z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy dł. 2809mb ","mb",2809]
[null,"10.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego gr. 6cm o pow. - 2x0,4mx2.809+0,6mx400mb=  2.487,2m2","m2",2487.2]
[null,"11.","Regulacja studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej","szt.",44]
[null,"12.","Regulacja zasuwy wodociagowej","szt.",1]
[null,"13.","Regulacja wpustu ulicznego (kratek ściekowych)","szt.",12]
[null,"14.","Przełożenie (regulacja) kostki brukowej betonowej gr. 8cm na połączeniach na bocznych ulicach - podbudowa cement-piaskowa gr. 12cm i podbudowa tłuczniowa gr. 20cm  - pow 200m2","m2",200]
[null,"15.","Przełożenie (regulacja) kostki brukowej betonowej gr. 6cm na chodniku - podbudowa cement-piaskowa gr. 7cm, warstwa filtracyjna z piasku gr. 10  - pow 20m2","m2",20]
[null,"16.","Zjazd - ułożenie przepustu żelbetowego fi 300mm o długości 5,00m wraz nadsypką piaskową gr. 10cm i podbudową tłuczniową gr. 15cm, przyczólki z darniny","szt",14]
[null,"17.","Zjazd  - 5,00mx2,00m z piasku gr. 15cm i tłucznia dolomitowego gr. 15cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem","szt.",15]
[null,"18.","Montaż kompletnego znaku drogowego B-18","szt.",1]
[null,"19.","Montaż kompletnego znaku drogowego E-4","szt.",1]
[null,"20.","Ułożenie krawężnika betonowego 15/30 na ławie betonowej B-15","mb",200]
[null,null,"Razem"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}