{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":111,"n_cols":7,"rows_kept":111,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[85,1,85,6],[101,1,101,6],[22,1,22,6],[4,1,4,6],[7,1,7,6],[39,1,39,6],[60,1,60,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"TI.271.27.2013.ID-2"]
[]
[]
[null,"ZAKRES RZECZOWY ROBÓT"]
[]
[]
[null,"1. Odbudowa drogi gminnej nr 366154T w msc. Masnik na terenie gminy Połaniec                                           od km 0+000 do km 0+887 zniszczonej w wyniku powodzi"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 8 cm z dolomitu wraz z wyprofilowaniem układarką  i zagęszczeniem walcem (na istniejącej podbudowie tłuczniowej gr. 25cm) - o pow. 3,0mx887m=2661m2","m2",2661]
[null,"2.","Wykonanie zjazdów z tłucznia dolomitowego gr.18cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem - 15x10m2=150m2","m2",150]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy mineral-asfaltowej warstwa profilująca w ilosci 50kg/m2 (średnio gr. 2cm) - pow. 2,50mx887=2217,5m2","m2",2217.5]
[null,"4.","Wykonanie nawierzchni z masy mineral-asfaltowej warstwa ścieralna gr. 3cm - pow. 2,50mx887=2217,5m2","m2",2217.5]
[null,"5.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego gr. 5cm o pow. - 2x0,25mx887=443,5m2","m2",443.5]
[null,"6.","Ustawienie kompletnego znaku A-7","szt",1]
[null,null,"Razem "]
[]
[]
[]
[]
[null,"2. Odbudowa drogi gminnej nr 366218T w msc. Rybitwy na terenie gminy Połaniec                                                                           od km 0+000 do km 0+650 zniszczonej w wyniku powodzi"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 8 cm z dolomitu wraz z wyprofilowaniem równiarką  i zagęszczeniem walcem (na istniejącej podbudowie tłuczniowej gr. 25cm) - o pow. 2,9mx650m=1885m2","m2",1885]
[null,"2.","Wykonanie zjazdów z tłucznia dolomitowego gr.18cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem - 15x10m2=150m2","m2",150]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy mineral-asfaltowej warstwa profilująca w ilosci 50kg/m2 (średnio gr. 2cm) - pow. 2,50mx650=1625m2","m2",1625]
[null,"4.","Wykonanie nawierzchni z masy mineral-asfaltowej warstwa ścieralna gr. 3cm - pow. 2,50mx650=1625m2","m2",1625]
[null,"5.","Odmulenie rowu na głębokość 30cm z odwozem urobku w zakresie własym wykonawcy - dł. 650mb","mb",650]
[null,"6.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego gr. 5cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem - pow. 2x0,2mx650mb=260m2","m2",260]
[null,"7.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego gr. 7cm i gruntu rodzimego gr. 10cm o pow. - 2x0,2mx650mb=260m2","m2",260]
[null,"8.","Ustawienie kompletnego znaku A-7","szt",1]
[null,"9.","Ustawienie kompletnego znaku B-18","szt",1]
[null,null,"Razem "]
[]
[]
[]
[null,"3. Odbudowa drogi gminnej nr 366084T w Wymysłowie na terenie gminy Połaniec na długości od km 0+000 do km 0+300 zniszczonej w wyniku powodzi "]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Poprawienie profilu drogi równiarką z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy - o pow. 3,4mx300m=1020m2","m2",1020]
[null,"2.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 10 cm wraz z wyprofilowaniem równiarką  i zagęszczeniem walcem - o pow. 3,4mx300m=1020m2","m2",1020]
[null,"3.","Wykonanie zjazdów z tłucznia dolomitowego gr.10cm i gruntu rodzimego gr. 5cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem - 8x10m2=80m2","m2",80]
[null,"4.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca w ilości 50kg/m2 (średnio gr. 2cm)- pow. 3,0mx300=900m2","m2",900]
[null,"5.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 3cm po zagęszczeniu -  pow. 3,0mx300=900m2","m2",900]
[null,"6.","Wykonanie zjazdów z masy min.-asfaltowej w ilości 100kg/m2 (śr. gr. 4cm) w-wa ścieralna pow. 20m2 ","m2",20]
[null,"7.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego gr. 5cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem - pow. 2x0,2mx300mb=120m2","m2",120]
[null,"8.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego gr. 5cm i gruntu rodzimego gr. 16cm o pow. - 2x0,2mx300=120m2","m2",120]
[null,"9.","Odmulenie rowu gł 30cm wraz z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy dł. 120mb ","mb",120]
[null,"10.","Ustawienie kompletnego znaku A-7","szt",1]
[null,"11.","Ustawienie kompletnego znaku B-18","szt",1]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"4. Odbudowa drogi gminnej nr 366242T w Wymysłowie na terenie gminy Połaniec na długości od km 0+000 do km 0+200 zniszczonej w wyniku powodzi "]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wycinka drzew wraz z wykarczowaniem pni i wywozem urobku w miejsce wskazane przez zamawiającego- obwód pnia od 160cm do 200cm","szt",18]
[null,"2.","Wykonanie koryta na głębokość 50cm z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 4,0mx200mb+100m2=900m2","m2",900]
[null,"3.","Wykonanie koryta na głębokość 20cm z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. 3,0mx200mb+100m2=700m2","m2",700]
[null,"4.","Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku gr. 10cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem - pow. 4,0mx200mb+100m2=900m2","m2",900]
[null,"5.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu gr. 22cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem pow. 4,0mx200mb+100m2=900m2","m2",900]
[null,"6.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca w ilości 75kg/m2 (średnio gr. 3cm)- pow. 3,0mx200mb+100m2=700m2","m2",700]
[null,"7.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 3cm po zagęszczeniu -  pow. 3,0mx200mb+100m2=700m2","m2",700]
[null,"8.","Odmulenie rowu gł.40m z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy- dł 200m+50m=250mb","mb",250]
[null,"9.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego gr. 6cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem - pow. 2x0,5mx200mb=200m2","m2",200]
[null,"10.","Wykonanie przepustu żelbetowego fi 40cm z fundamentem kamiennym dolomitowym gr.20cm oraz nadsypką piaskową gr.10cm  i podbudową tłuczniowa gr. 15cm, przyczólki z darni  - przepust dł. 5,00m","szt.",1]
[null,"11.","Wykonanie przepustu żelbetowego fi 50cm z fundamentem kamiennym dolomitowym gr.20cm oraz nadsypką piaskową gr.10cm  i podbudową tłuczniowa gr. 15cm, przyczólki z darni  - przepust dł. 5,00m","szt.",1]
[null,"12.","Wykonanie przepustu żelbetowego fi 80cm z fundamentem kamiennym dolomitowym gr.20cm oraz nadsypką piaskową gr.10cm i podbudową tłuczniowa gr. 15cm, przyczólki z darni  - przepust dł. 10,00m","szt",1]
[null,"13.","Wykonanie zjazdów z tłucznia dolomitowego gr.18cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem - 4x10m2=40m2","m2",40]
[null,"14.","Ustawienie kompletnego znaku A-7","szt",2]
[null,"15.","Ustawienie kompletnego znaku B-18","szt",2]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"5. Odbudowa drogi gminnej nr 366075T w Połańcu na terenie gminy Połaniec na długości od km 0+000 do km 0+130 zniszczonej w wyniku powodzi "]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu gr. 25cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem pow. 4,5mx130mb+50m2=635m2","m2",635]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca w ilości 100kg/m2 (średnio gr. 4cm)- pow. 3,5mx130mb+50m2=505m2","m2",505]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 4cm po zagęszczeniu -  pow. 3,5mx130mb+50m2=505m2","m2",505]
[null,"4.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego gr. 8cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem - pow. 2x0,5mx130mb=130m2","m2",130]
[null,"5.","Wykonanie przepustu żelbetowego fi 120cm z fundamentem kamiennym dolomitowym gr.20cm oraz nadsypką piaskową gr.15cm , przyczólki żelbetowe z betonu B-30 o objetości 2x0,4mx1,2mx1,2m=1,15m3   - przepust dł. 7,50m","szt",1]
[null,"6.","Ustawienie kompletnego znaku A-7","szt",1]
[null,"7.","Ustawienie kompletnego znaku B-18","szt",1]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Zestawienie dróg gminych"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Odbudowa drogi gminnej nr 366154T w msc. Masnik na terenie gminy Połaniec                                           od km 0+000 do km 0+887"]
[null,"2.","Odbudowa drogi gminnej nr 366218T w msc. Rybitwy na terenie gminy Połaniec                                                                           od km 0+000 do km 0+650"]
[null,"3.","Odbudowa drogi gminnej nr 366084T w Wymysłowie na terenie gminy Połaniec od km 0+000 do km 0+300"]
[null,"4.","Odbudowa drogi gminnej nr 366242T w Wymysłowie na terenie gminy Połaniec od km 0+000 do km 0+200"]
[null,"5.","Odbudowa drogi gminnej nr 366075T w Połańcu na terenie gminy Połaniec od km 0+000 do km 0+130"]
[null,null,"Razem"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}