{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":124,"n_cols":7,"rows_kept":124,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[114,1,114,6],[61,1,61,6],[78,1,78,6],[93,1,93,6],[1,1,1,6],[4,1,4,6],[24,1,24,6],[46,1,46,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"Połaniec"]
[null,"Remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec zniszczonych w wyniku powodzi:                                                                         1) Remont drogi gminnej nr 366125T Zdzieci Stare - Zdzieci Nowe              2) Remont drogi gminnej nr 366049T Łęg w kiderunku PKP                                 3) Remont drogi gminnej 366086T w Wymysłowie                                               4) Remont drogigminnej nr 366130T w Zdzieciach Starych                            5) Remont drogi gminnej nr 366082T Połaniec - Podskale                        6) Remont drogi gminnej nr 366093T w Połańcu ul. Leśna"]
[]
[]
[null,"1. Remont drogi gminnej nr 366125T Zdzieci Stare od km 1+585 do km 2+635"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Korytowanie gł. 30cm z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy 2x0,3mx1050m=630m2","m2",630]
[null,"2.","Wykonanie podsypiki piaskowej gr. 10cm wraz z zagęszczeniem 2x0,3mx1050m=630m2","m2",630]
[null,"3.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem 2x0,3mx1050m=630m2","m2",630]
[null,"4.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca gr. 3cm po zagęszczeniu - pow. 4,3mx1050mb=4515","m2",4515]
[null,"5.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 4cm po zagęszczeniu - pow. 4,3mx1050mb=4515","m2",4515]
[null,"6.","Wzmocnienie wanierzchni asfaltowej siatką typu Armapal lub równoważną o wytrzymałości nie mniejszej niż 50 kN/m2 do zbrojenia nawierzchni asfaltowych - pow. 2x1,0mx1050mb=2100m2","m2",2100]
[null,"7.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego gr. 7cm 2x0,4mx1050=840m2","m2",8400]
[null,"8.","Odmulenie rowów gł 30cm wraz z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy dł. 2x1050mb=2100mb ","mb",2100]
[null,"9.","Ułożenie przepustu żelbetowego fi 300mm o długości 5,00m wraz nadsypką piaskową gr. 10cm i podbudową tłuczniową gr. 15cm, przyczólki z darniny - 5 szt","szt",5]
[null,"10.","Wykonanie barier drogowych energochłonnych w rozstawie słupków co 2,5m - długości 2x15,00=30,00m","mb",30]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"2. Remont drogi gminnej nr 366049T w Łęgu od km 0+000 do km 0+438"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wykonanie koryta gł. 30cm, z odwozem urobku w zakresie własnym - pow. 3,0mx20m+1,0mx438m= 498m2","m2",498]
[null,"2.","Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku gr. 10cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem pow. 3,0mx20m+1,0mx438m= 498m2","m2",498]
[null,"3.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu gr. 20cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem pow. 3,0mx20m+1,0mx438m= 498m2","m2",498]
[null,"4.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca gr. 3cm po zagęszczeniu - pow. 5,0mx438mb+3,0mx20mb=  2250m2","m2",2250]
[null,"5.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 4cm po zagęszczeniu - pow. 5,0mx438mb+3,0mx20mb=  2250m2","m2",2250]
[null,"6.","Wzmocnienie wanierzchni asfaltowej siatką typu Armapal lub równoważną o wytrzymałości nie mniejszej niż 50 kN/m2 do zbrojenia nawierzchni asfaltowych - pow. 1,0mx438mb=438m2","m2",438]
[null,"7.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 7cm 3x0,3mx438=262,8m2","m2",262.8]
[null,"8.","Obmujenie rowów gł 30cm wraz z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy dł. 438mb ","mb",438]
[null,"9.","Ułożenie krawężników 15/30 na ławienie betonowej z oporem B-15, na łukach krawężniki łukowe lub obcinane w łuk - dł . 438mb","mb",438]
[null,"10.","Montaż znaku drogowego (średniego) A-7 na słupku stalowym","szt.",1]
[null,"11.","Montaż znaku drogowego (średniego) B-18 na słupku stalowym","szt.",2]
[null,"12.","Wykonanie zjazdów - tłuczeń gr. 15cm, nawierzchnia asfaltowa gr.4 cm - pow 5x5,0mx5,0m=125m2","m2",125]
[null,"13.","Montaż wpustów ulicznych żeliwnych kompletnych (kratka i rama) wraz ze studnią żelbetową fi 500mm gł. 1,0m posadowionej na fundamencie betonowym gr. 20cm oraz przyłączem przykanalikowym fi 200mm z PCV długości 7,0mm ","szt.",6]
[null,"14.","Wykonanie przepustów żelbetowych fi 300mm dł. 5,0m z nadsypką piaskową gr. 10cm i podbudową tłuczniową gr. 15cm oraz nakładka  asfltowa gr. 4cm o pow 5,0mx2,5m=12,50m -szt.  4","szt.",4]
[null,"15.","Wycięcie asfaltu wykorytowanie na gł. 1,50m ułożenie przepustu żelbetowego dł. 7,5m, fi 600mm ułozenie nadsypki piaskowej gr. 60cm, podbudowy tłuczniowej gr. 20cm, nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 6cm, wraz z dwoma przyczółkami betonowymi 2x0,4mx1,0mx1,0m=0,8m3    ","szt.",1]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[null,"3. Remont drogi gminnej nr 366086T w Wymysłowie od km 0+250 do km 1+034 "]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Poprawienie profilu drogi równiarką wraz uzupełnieniem istniejacej podbudowy tłuczniem dolomitowym gr. 10cm z zaklinowaniem i zagęszczeniem walcem - pow. 2,5mx468= 1170m2","m2",1170]
[null,"2.","Poprawienie profilu drogi równiarką wraz uzupełnieniem istniejacej podbudowy tłuczniem dolomitowym gr. 20cm z zaklinowaniem i zagęszczeniem walcem - pow. 3,0mx195mb= 585m2","m2",585]
[null,"3.","Poprawienie profilu drogi równiarką wraz uzupełnieniem istniejacej podbudowy tłuczniem dolomitowym gr. 8cm z zaklinowaniem i zagęszczeniem walcem - pow. 3,0mx121= 363m2","m2",363]
[null,"4.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 4cm po zagęszczeniu  - pow. 2,5mx470+3,0mx314mb= 2117m2","m2",2117]
[null,"5.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego gr. 8cm oraz gruntu rodzimengo gr. 16cm - pow. 2x0,4mx784mb=627,2m2","m2",376]
[null,"6.","Wykonanie zjazdu na działke -w-wa filtracyjna z piasku gr. 10cm i podbudowa tłuczniowa gr. 15cm z dolomitu 5,0mx2,0mx15szt=150m2","m2",150]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"4. Remont drogi gminnej nr 366130T w Zdzieciach Starych                                                                         od km 1+489 do km 1+931"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wykonanie pobudowy tłuczniowej z dolomitu gr 8cm wraz z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem 3,0mx442m=1326m2","m2",1326]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 4cm po zagęszczeniu - pow.3,0mx442mb=1326m2","m2",1326]
[null,"3.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego gr. 8cm oraz z gruntu rodzimengo gr. 4cm 2x1,0mx442mb=442m2","m2",442]
[null,"4.","Obmujenie rowów gł 30cm wraz z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy - dł. 442mb ","mb",442]
[null,"5.","Ułożenie przepustu żelbetowego    fi 300mm o długości 5,00m wraz nadsypką piaskową gr. 10cm i podbudową tłuczniową gr. 15cm, przyczólki z darniny - 15szt","szt",25]
[null,"6.","Wykonanie zjazdu na działke -w-wa filtracyjna z piasku gr. 10cm i podbudowa tłuczniowa gr. 15cm z dolomitu - pow. 5,0mx2,5mx15szt=187,5m2","m2",187.5]
[null,null,"Razem"]
{"$rows_empty":7}
[null,"5. Remont drogi gminnej nr 366082T Połaniec - Podskale                                                                              od km 0+000 do km 0+250"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wykonanie koryta gł. 30cm z odwozem urobku w zakresie własnym wykonawcy o pow. 2,5mx250m= 625m2","m2",625]
[null,"2.","Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku gr. 10cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem walcem  pow. 2,5mx250m= 625m2","m2",625]
[null,"3.","Wykonanie pobudowy tłuczniowej z dolomitu gr 20cm wraz z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem 2,5mx250m=625m2","m2",625]
[null,"4.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 4cm po zagęszczeniu - pow. - 2,5mx250mb=625m2","m2",625]
[null,"5.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego gr. 8cm oraz z gruntu rodzimego gr. 16cm, 2x0,5mx250mb=250m2","m2",250]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"6. Remont drogi gminnej nr 366093T w Połańcu ul.Leśna od km 0+000 do km 1+100"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Korytowanie gł. 30cm z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy - pow. 1,0mx400m=400m2","m2",400]
[null,"2.","Wykonanie podsypiki piaskowej gr. 10cm wraz z zagęszczeniem pow. 1,0mx400m=400m2","m2",400]
[null,"3.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem pow. 1,0mx400m=400m2","m2",400]
[null,"4.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca gr. 3cm po zagęszczeniu - pow. 4,3mx700mb+5,3mx400mb+40,0mx7,1m=5414m2","m2",5414]
[null,"5.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 4cm po zagęszczeniu - pow. 4,3mx700mb+5,3mx400mb+40,0mx7,1m=5414m2","m2",5414]
[null,"6.","Wzmocnienie wanierzchni asfaltowej siatką typu Armapal lub równoważną o wytrzymałości nie mniejszej niż 50 kN/m2 do zbrojenia nawierzchni asfaltowych - pow. 1,0mx400mb=400m2","m2",400]
[null,"7.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego gr. 7cm 2x0,4mx1100=880m2","m2",880]
[null,null,"Razem"]
{"$rows_empty":10}
[null,"Zestawienie kosztorysów"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Remont drogi gminnej nr 366125T  Zdzieci Stare od km 1+585 do km 2+635 "]
[null,"2.","Remont drogi gminnej nr 366049T w Łęgu od km 0+000 do km 0+438"]
[null,"3.","Remont drogi gminnej nr 366086T w Wymysłowie od km 0+250 do km 1+034"]
[null,"4.","Remont drogi gminnej nr 366130T w Zdzieciach Starych od km 1+489 do km 1+931"]
[null,"5.","Remont drogi gminnej nr 366082T Połaniec - Podskale od km 0+000 do km 0+250"]
[null,"6.","Remont drogi gminnej  nr 366093T w Połańcu ul. Leśna od km 0+000 do km 1+100"]
[null,null,"Razem"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}