{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":57,"n_cols":7,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,6],[5,1,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":5},"Połaniec","2010………"]
[null,"ZAKRES RZECZOWY ROBÓT"]
[]
[]
[null,"Remont chodników i parkingów na terenie miasta Połaniec"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres","Cena za jednostkę zł brutto","Wartośc brutto zł"]
[null,"1.","Demontaż płytek chodnikowych 50/50/7 na podsypce piaskowej z wywiezieniem urobku w zakresie własnym ","m2",3310]
[null,"2.","Rozebranie nawierzchni z masy min.-asfatowej gr.4cm wraz z płytkami chodnikowymi 50/50/7 z wywiezieniem urobku w zakresie własnym","m2",600]
[null,"3.","Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej nostalit 100% kolor gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej (cementem w ilości 75kg/m3) gr. 5cm oraz w-wy filtracyjnej z piasku gr. 7cm - (na skrzyżowaniach lub łukach kostka łukowa lub obcinana w łuk)","m2",3840]
[null,"4.","Ułożenie kostki brukowej betonowej nostalit gr. 8 cm 100% kolor wraz ze wzmocnieniem podbudowy podsypką cem.-piaskową (cementem w ilości 75kg/m3) gr.4cm; górna w-wa podbudowy tłuczeń dolomitowy frakcja 4/31,5mm gr.5cm; dolna w-wa podbudowy z dolomitu 31,5/63mm gr.15cm; w-wa filtracyjna z piasku gr.8cm (na skrzyżowaniach lub łukach kostka łukowa lub obcinana w łuk)","m2",100]
[null,"5.","Stabilizacja podsypką cem.-piaskową gr.5cm  (cementem w ilości 75kg/m3) wraz z zagęszczeniem.","m2",400]
[null,"6.","Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi z wywozem urobku w zakresie własnym - koryto gł. 18cm - grunt kat. III-IV","m2",600]
[null,"7.","Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi z wywozem urobku w zakresie własnym - koryto gł. 40cm - grunt kat. III-IV","m2",220]
[null,"8.","Skucie schodów betonowych wraz z wywozem urobku w zakresie własnym","m3",50]
[null,"9.","Demontaż starego obrzeża gr. 6cm na ławie betonowej z wywiezieniem urobku w zakresie własnym","mb",60]
[null,"10.","Montaż nowego obrzeża gr.6cm na ławie betonowej B-10 - na wszystkich skrzyżowaniach lub łukach obrzeża łukowe lub obcinanie i ułożenie obrzeża w łuk wraz z nawiezieniem humusu o szerokości 1,00 i posianiem trawą","mb",800]
[null,"11.","Montaż nowego obrzeża gr.8cm wysokości 30cm na ławie betonowej B-10 - na wszystkich skrzyżowaniach lub łukach obrzeża łukowe lub obcinanie i ułożenie obrzeża w łuk - wykonanie schodów wraz ze zjazdami na wózki","mb",180]
[null,"12.","Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej nostalit 100% kolor gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej (cementem w ilości 75kg/m3) gr. 5cm oraz w-wy filtracyjnej gr. 7cm - (na krzyżowaniach lub łukach kostka łukowa lub obcinana w łuk) - wykonanie schodów wraz ze zjazdami na wózki","m2",110]
[null,"13.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z odwozem urobku w zakresie własnym","mb",70]
[null,"14.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm bezspoinowo na ławie betonowej B-10 (na zakrętach krawężniki łukowe ub obcinanie i ułożenie krawężniki w łuk )","mb",220]
[null,"15.","Nawiezienie humusu gr. 10cm wraz z obsianiem trawą","m2",500]
[null,"16.","Przestawienie huśtawek na terenie Połańca","szt.",1]
[null,"17.","Przesadzenie małych drzewek","szt.",1]
[null,"18.","Regulacja studni kanalizacji z obłożenim koronki kolorowej łukowej z kostki brukowej betonowej (z docinką) dookoła włazu.","szt.",32]
[null,"19.","Regulacja studni telekomunikacyjnej z obłożenim koronki z kostki brukowej betonowej (z docinką) kolorowej dookoła włazu.","szt.",3]
[null,"20.","Regulacja zasuwy wodociągowej z obłożenim koronki kolorowej łukowej z kostki brukowej betonowej (z docinką) dookoła zasuwy","szt.",3]
[null,"21.","Wymiana płyty i pokrywy studni kanalizacji z obłożenim koronki kolorowej łukowej z kostki brukowej betonowej (z docinką) dookoła włazu.","szt.",1]
[null,"22.","Wymiana płyty i pokrywy studni teletechnicznej dwukomorowej z obłożenim koronki kolorowej z kostki brukowej betonowej (z docinką) dookoła włazu.","szt.",1]
[null,"23.","Ustawienie znaku pionowego, zakazu, nakazu, ostrzegawczego i informacyjnego o pow. do 0,3m2","szt.",1]
[null,"24.","Przestawienie znaku drogowego zakazu, nakazu, ostrzegawczego i informacyjnego o pow. do 0,3m2",null,1]
[null,"25.","Malowanie oznakowań poziomych jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych oraz na parkingach ","m2",40]
[null,"26.","Wykonanie podbudowy z betonu B-20","m3",50]
[null,"27.","Przełożenie chodnika z kostki brukowej betonowej nostalit 100% kolor gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm oraz w-wy filtracyjnej gr. 7cm - (na krzyżowaniach lub łukach kostka łukowa lub obcinana w łuk)","m2",10]
[null,"28.","Przełożenie krawężnika 15/30cm bezspoinowo na ławie betonowej B-10 (na zakrętach krawężniki łukowe lub obcinane i ułożone w łuk)","mb",12]
[null,"29.","Przełożenie obrzeża gr.6cm na ławie betonowej B-10 - na wszystkich skrzyżowaniach lub łukach obrzeża łukowe lub obcinanie i ułożenie obrzeża w łuk. ","mb",12]
[null,"30.","Montaż poręczy stalowych przy schodach pomalowanych o wys. 1,10m ponad teren oraz 0,5m za betonowanych w gruncie.","mb",30]
[null,"31.","Ścięcie skarpy koparką wraz z wywozem urobku w zakresie własnym - grunt kat. III-IV","m3",100]
[null,"32.","Ułożenie podsypki piaskowej gr. 15cm, warstwy z tłucznia dolomitowego fr. 4/31,5mm wraz z zaklinowaniem gr. 20cm - wyprofilowanie i zagęszczenie walcem","m2",80]
[null,"33.","Ułożenie w-wy ścieralnej z masy min-asflatowej po zagęszczeniu walcem gr. 4cm ","m2",80]
[null,"34.","Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z odwozem urobku na odległość do 5km","m2",20]
[null,"35.","Pomalowanie i przestawienie trzepaka - wys. 2,2 i dł. 5,0m","szt.",2]
[null,"36.","Pomalowanie i przestawienie kratownic do dywanów - wys. 1,2 i dł. 3,0m","szt.",2]
[null,"37.","Demontaż starego obrzeża z wywiezieniem urobku na odległość do 10km i montaż nowego obrzeża z na ławie betonowej B-10 - na wszystkich skrzyżowaniach lub łukach obrzeża łukowe lub obcinanie i ułożenie obrzeża w łuk wraz z nawiezieniem humusu o szerokości 1,00 i posianiem trawą","mb",3530]
[null,"38.","Demontaż starego i montaż nowego krawężnika 15/30cm bezspoinowo na ławie betonowej B-10 (na zakrętach krawężniki łukowe) (z obcięciem piłą krawędzi nawierzchni asf. drogi śr. szer. 15cm wraz z ułożeniem i zagęszczeniem masy min.-asf.) z odwozem urobku w zakresie własnym - na wszystkich skrzyżowaniach lub łukach krawężniki łukowe lub obcinanie i ułożenie krawężnika w łuk. ","mb",90]
[null,"39.","Skucie betonu na ciągu pieszym z wywiezieniem urobku w zakresie własnym","m3",80]
[null,"40.","Ułożenie podsypki piaskowej gr. 15cm, warstwy z tłucznia dolomitowego fr. 4/31,5mm wraz z zaklinowaniem gr. 20cm; w-wa ścieralna z masy min.-asfaltowej gr.4cm - wyprofilowanie i zagęszczenie walcem","m2",100]
[null,"41.","Rozebranie parkingu z kostki brukowej betonowej gr. 8cm z odwozem urobku w zakresie własnym","m2",20]
[null,"42.","Montaż nowego obrzeża gr. 8cm na ławie betonowej B-10 - na wszystkich skrzyżowaniach lub łukach obrzeża łukowe lub obcinanie i ułożenie obrzeża w łuk wraz z nawiezieniem humusu o szerokości 1,00 i posianiem trawą","mb",10]
[null,"43.","Wykonanie koryta pod chodnik gr. 25cm z wywozem urobku w zakresie własnym - pod chodnik wzmacniany","m2",100]
[null,"44.","Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowe nostalit 100% kolor gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 4cm; podbudowie tłuczniowej gr. 10cm fr. 4/31,5mm oraz podsypce piaskowej gr. 5cm - chodnik wzmacniany ","m2",100]
[null,"45.","Przestawienie słupów oświetleniowych","szt.",1]
[null,"46.","Montaż nowych słupów oświetleniowych","szt.",1]
[null,"47.","Wycinka drzew o średnicy pnia do 50cm i wywóz urobku w zakresie własnym","szt.",1]
[null,"48.","Prace pomiarowe przy robotach ziemnych, dla tras chodników wraz z wytyczeniem i operatem geodezynym powykonawczym.","m2",4300]
[null,null,"Razem"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}