{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Zakres-dr-2007-Pd"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zakres-dr-2007-Pd","index":0,"n_rows":15,"n_cols":9,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,1,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"ZAKRES  RZECZOWY ROBÓT   /   kosztorys ofertowy uproszczony                             po wypełnieniu przez Wykonawcę  /"]
[null,null,"BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU  POŁUDNIE  w  POŁAŃCU        ( w PLN brutto z 7% VAT ) "]
[null,null,"Opis Robót","L","szer","jedn","ilość","cena","wartość"]
[null,null,null,"mb","mb",null,"F","zł/jedn","( PLN )"]
[null,1,"Chodnik wraz z jednostronnym obrzeżem wzdłuż ul. Kubika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm, typ Nostalit - kolor, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, wraz z korytowaniem i wywozem urobku do 10 km",185,2,"m2",370]
[null,2,"ul. JANA PAWŁA II -  dyw. asf. warstwa ścieralna gr. 4 cm, wraz z wyczyszczeniem szczotką warstwy dolnej",455,6,"m2",2730]
[null,3,"Rozjazdy - jw..",null,null,"m2",400]
[null,4,"ul. WITOSA - dyw. asf. warstwa wiążąca gr. 4 cm, wraz z poprawieniem profilu równiarką oraz zagęszczeniem walcem",110,6,"m2",660]
[null,5,"ul. SOSNOWA  - dyw. asf. warstwa wiążąca gr. 4 cm, wraz z poprawieniem profilu równiarką oraz zagęszczeniem walcem",210,6,"m2",1260]
[null,6,"Rozjazdy - jw..",null,null,"m2",90]
[null,7,"ul. WIDOKOWA   - dyw. asf. warstwa wiążąca gr. 4 cm, wraz z poprawieniem profilu równiarką oraz zagęszczeniem walcem",35,6,"m2",230]
[null,8,"Regulacja studzienek kanalizacyjnych",null,null,"szt",72]
[]
[null,null,"OGÓŁEM:"]