{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Kosztorys","bbb","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Kosztorys","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,6],[19,1,19,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZAKRES RZECZOWY                                                                                                  droga  Połaniec - Kraśnik - Zdzieci Stare                                                                                                                              odcinek od drogi krajowej nr 79                          "]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Ilość","Jednostka miary","cena jedn.w PLN ","Wartość robót w PLN "]
[null,1,"Roboty pomiarowe przy liniowych robotach -trasa drogi w terenie równinnym",0.3,"km"]
[null,2,"Korytowanie drogi z odwozem nadmiaru ziemi do 10 km, grunt kat. III-IV",1197,"m3"]
[null,3,"Wymiana gruntu na piasek średnioziarnisty na głębokości do 0,5 m poniżej konstrukcji nawierzchni       ( wykop i odwóz istniejącego gruntu do 10 km, dowóz i zagęszczenie piasku )",300,"m3"]
[null,4,"Wykonanie przepustu rurowego fi 600, rury żelbetowe wraz z izolacja abizolem R+2P oraz ława z pospółki gr. 30 cm i wykonaniem robót ziemnych",12,"mb"]
[null,5,"Wykonanie ścianek czołowych  z betonu B-25 z izolacją abizolem R+2P dla przepustów z rur fi 60 cm ( wraz z rozbiórką istniejących )",4,"szt"]
[null,6,"W-wa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm po zageszczeniu",1900,"m2"]
[null,7,"Dolna w-wa podbudowy  z tłucznia dolomitowego o frakcji 31,5 mm-63 mm gr. 15 cm po zagęszczeniu",1900,"m2"]
[null,8,"Górna w-wa podbudowy z tłucznia dolomitowego 20-31,5mm gr. 20 cm po zageszczeniu",1900,"m2"]
[null,9,"Nawierzchnia z miesz. Min. asf. st. II, gr. w-wy wiażącej po zageszczeniu 7 cm z transportem mieszanki",1900,"m2"]
[null,10,"Nawierzchnia z miesz. Min. asf. st. II, gr. w-wy ścieralnej po zageszczeniu 5 cm z transportem mieszanki",1900,"m2"]
[null,11,"Uzupełnienie poboczy kruszywem dolomitowym sortowanym  gr. 15 cm po zageszczeniu",600,"m2"]
[null,12,"Rozebranie  nawierzchni z mas asflt. Min. bit. Wraz podbudowa - mechanicznie gr . 20 cm wraz z odwozem we wskazane miejsce przez Inwestora - do 10 km",200,"m2"]
[null,13,"Nawiezienie ziemi urodzajnej gr.10cm, nawiezienie humusu gr 10 cm,  obsianie trawą ",1000,"m2"]
[null,null,"Ogółem"]
[null,null,"Ogółem z VAT"]
[null,"UWGA do całego zakresu zamówienia ( Połaniec -Kraśnik- Zdzieci Stare, oraz Kraśnik - Roszki ):  Należy zastosować kruszywa mineralne dolomitowe o frakcji od 20-31,5mm, oraz od 31,5-63mm. Na czas budowy Wykonawca wykonuje oznakowanie drogowe w oparciu o wykonany we własnym zakresie projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy ( zatwierdzony przez Organ zarządzający ruchem drogowym). Obsługa geodezyjna w zakresie własnym Wykonawcy w tym m. in.: wytyczenie całej trasy budowanych dróg oraz inwentaryzacja powykonawcza. Odwóz gruzu i urobku z korytowania należy przyjąć do 10 km dla całego zamówienia."]

{"sheet":"bbb","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}